FZ.271.2.61.2016 Czempiń, dn. 29 sierpnia 2016 r.

**Zapytanie ofertowe**

**1.Informacje ogólne.**

Gmina Czempiń zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wiat biesiadnych oraz  
kręgu do grillowania w Gminie Czempiń.

**2. Opis przedmiotu zamówienia.**

**Część I - Wykonanie wiaty biesiadnej drewnianej w sołectwie Piotrkowice.**

* Wiata biesiadna o wymiarach 4,90m x 11,06 m. Należy ją wykonać z okorowanych bali drewnianych o średnicach fi 10,12,15 cm lub krawędziaków zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową. Elementy drewniane wykorzystane do budowy wiaty biesiadnej zabezpieczyć środkiem impregnującym. Słupki wiaty z bali fi 15 cm zamontować w gruncie (dołach) na głębokość 1,00 m w rozstawie podłużnym co 3,00 m , natomiast poprzecznym 4,00m. Krokwie z bali fi 12 cm, nachylone pod kątem 38 st. rozstawić zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach technicznych. Przy słupkach zamontować zastrzały z bali fi 10 cm. Wiatę należy pokryć deskowaniem pełnym z tarcicy o grubości 2,5 cm, a następnie przykryć gontem papowym. Odwodnienie można wykonać rynnami dachowymi z PCV o średnicy 100mm i rurami spustowymi średnicy 75mm.

**Część II - Wykonanie wiaty biesiadnej i kręgu do grillowania w ramach projektu ,,Siądźmy przy Ognisku!- budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie:**

* Wiata biesiadna o wymiarach 4,90 m x 17,06 m należy z okorowanych bali drewnianych o średnicach fi 10, 12, 15 cm lub krawędziaków zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową. Elementy drewniane wykorzystane do budowy wiat biesiadnych zabezpieczyć środkiem impregnującym. Słupki wiaty z bali fi 15 cm zamontować w gruncie (dołach) na głębokość 1,00 m w rozstawie podłużnym   
  co 3,00m, natomiast w poprzecznym 4,00m. Krokwie z bali fi 12 cm nachylone pod kątem 38º rozstawić zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach technicznych. Przy słupkach zamontować zastrzały z bali fi 10cm. Wiatę należy pokryć deskowaniem pełnym z tarcicy o grubości 2,5 cm, a następnie przykryć gontem papowym.
* Krąg do grillowania o wymiarach 7,85 m x 4,66 m wykonany z ostki betonowej Domino o kolorze grafitowym na warstwie odcinającej z piasku gr. 6 cm, zagęszczonej podbudowie z tłucznia niesortowanego 0-31,5 cm gr. 10 cm oraz podsypce piaskowej gr. 3 cm;
* Na zewnątrz zamontowane obrzeże chodnikowe 6 x 30 x 100 cm w kolorze czerwonym, na ławie betonowej.
* Palenisko o średnicy 2,0 m wypełnione piaskiem. Zastosować należy palisady okrągłe betonowe koloru czerwonego wysokości 40 cm, średnicy 11/9,5 cm, częściowo utwierdzone w ziemi.
* Zakup, dostawa i montaż:

- ławek metalowych z drewnianym siedziskiem i oparciem dł. 2,0 m.b. (4 szt.),

- koszy okrągłych drewnianych na odpadki i śmieci (4 szt.),

- tablicy informacyjnej o wym. 2,0x1,0 m. na okrągłych słupkach drewnianych   
ze stalowymi ocynkowanymi stopami (1 szt.),

- stojaków na rowery 5-stanowiskowych (1 szt.).

Przed przystąpieniem do prac brukarskich należy z pod placu usunąć warstwę humusu i spryzmować ją w sąsiedztwie do późniejszego wykorzystania.

**Część III – Wykonanie wiaty biesiadnej drewnianej na osiedlu nr 5 w Czempiniu.**

* Wiata biesiadna zaprojektowana na rzucie prostokąta. Obiekt stanowi prostą, zwartą bryłę, przykryta dachem dwuspadowym. Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-kleszczowa, nachylenie połaci dachowych 70% (35 stopni). Pokrycie dachu gontem papowym, powierzchnia 33m2. Płatwie wsparte na drewnianych słupach osadzonych za pośrednictwem łącznika w betonie. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej 0.55mm lub z PCV – systemowe. Elementy więźby dachowej zabezpieczyć środkiem grzybobójczym i ognioochronnym. Zewnętrzne elementy drewniane, szczyty dachów zabezpieczyć preparatami wodoodpornymi nadającymi jednocześnie właściwą kolorystykę. Elementy stalowe zabezpieczyć przez dokładne ich oczyszczanie, pomalowane emalia podkładową chlorokauczukową oraz dwukrotnie pomalowane emalią nawierzchniową.
* powierzchnia zabudowy – 20,31 m2,
* powierzchnia użytkowa wiaty – 20,12 m2,
* powierzchnia netto – 20,31 m2,
* kubatura 58,39m2,
* wysokość do okapu – 2,12m,
* wysokość kalenicy – 3,68m.

Szczegółowe wymiary – specyfikacja rysunkowa z załącznika.

1. **Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia:**

-dla części I, II, III – **36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.**

**3. Termin i warunki realizacji zamówienia.**

Termin wykonania części I, II i III **do 14 października 2016 r.**

**4. Wymagania stawiane Wykonawcom:**

w postępowaniu dla części I, II, III mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

* posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
* nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

**5.Kryteria oceny ofert** – cena – 100%.

**6.Opis sposobu obliczania ceny.**

Cena oferty zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:

**Cena najtańszej oferty brutto**

**Cena = x 100 %**

**Cena badanej oferty brutto**

Przez cenę oferty należy rozumieć kwotę brutto zawierającą wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

**Zamówienie będzie udzielane w częściach. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części z osobna.**

W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do wpisania kwoty netto, brutto, VAT za całość wykonanych robót w ramach danej części zamówienia.

**7.Warunki płatności.**

7.1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Faktura będzie płatna w ciągu 21 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem punktu 7.1.

**8.Opis sposobu przygotowania oferty.**

8.1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.

8.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8.3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę na II część zamówienia do formularza ofertowego zobowiązani są do załączenia wypełnionego kosztorysu ofertowego (na wzorze Zamawiającego).

8.4. Oferta musi być podpisana przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

8.5 Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana   
w następujący sposób:

**URZĄD GMINY CZEMPIŃ**

**UL. 24 STYCZNIA 25**

**64-020 CZEMPIŃ**

**POKÓJ NR 5 – SEKRETARIAT**

**OFERTA NA: „Wykonanie wiat biesiadnych oraz kręgu do grillowania w Gminie Czempiń”.**

**– SPRAWA NR: FZ.271.2.61.2016”**

**„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT TJ. 06 września 2016 ROKU,**

**godz. 10.15”**

**9. Składanie i otwarcie ofert.**

9.1. Termin składania ofert upływa dnia **06 września 2016 r. o godz. 10.00.**

9.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w **Urzędzie Gminy Czempiń,   
pokój nr 5 – sekretariat** lub przesłać na adres Zamawiającego:

URZĄD GMINY CZEMPIŃ

UL. 24 STYCZNIA 25

64-020 CZEMPIŃ

POKÓJ NR 5 – SEKRETARIAT

9.3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

9.4. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia co składanie ofert, tj**. 06 września 2016 r. o godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 1 Urzędu Gminy Czempiń.

9.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

**10.Informacje dotyczące podpisania umowy.**

Umowa zostanie podpisana w ciągu 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty   
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

**11.Osoba do kontaktu.**

Beata Bajstok

nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 123

ekologia.ug@czempin.pl

**12.Inne postanowienia.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

* odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
* zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.