**PRZEDMIAR** **ROBÓT**

remont nawierzchni drogi gminnej Nr 101783L **WALINNA - KRECZKI - BRZOZOWY KĄT**

w m. **BRZOZOWY KĄT**długości 1,110km

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz.  koszt. | Oznaczenie  załącznika  lub Nr Nr  rysunków | Opis robót, obliczenie ilości | Jed –  nostka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  2.  3. | KSNR-6  1005 07  KSNR-6  0108  02  KSNR-6  0308  01 | 1. Roboty przygotowawcze.   Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy bitumicznej w ilości 0,8 kg/m2  1110mb x 5,50 + 26m2 rozjazd  II. Remont podbudowy.  Remont cząstkowy i wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową dla KR 1-2.  - remont o głębokości ubytków od 3 do 6cm - 296m2 x 0,1125 = 33,3Mg  - wyrównanie nierówności 220m2 x 0,075 = 16,5Mg  Warstwa wzmacniająca z mieszanki mineralno - asfaltowej  AC11S 70/100 dla KR 1-2 przy grubości warstwy 3cm po zagęszczeniu  - obmiar jak poz. 1. | m2  t  m2 | 6 131  49,8  6 131 | |