**PRZEDMIAR ROBÓT**

na przebudowę drogi gminnej Nr 101784L w m. **KOLEMBRODY**

o dług. 1,118km w km 0 + 000 do km 1 + 118

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz.  koszt. | Oznaczenie  załącznika  lub Nr Nr  rysunków | Opis robót, obliczenie ilości | Jed –  nostka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | KNNR – 1  0119 / 01  KNNR – 6  0107  02  KSNR – 6  0301 / 01  + 1005 / 07  KNNR – 6  1402  05  KNNR – 6  0702 / 02  KNNR - 6  0702 / 03  KNNR – 6  0702  01 + 02 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.  Prace pomiarowe w terenie równinnym.  Km 0 + 000  1+ 118  II. PODBUDOWA.  Uzupełnienie i wzmocnienie podbudowy kruszywem kamiennym 0/31,50 o grub. do 5cm po uprzednim wyprofilowaniu spadków poprzecznych średnio 2cm  III. NAWIERZCHNIA.  Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni o średniej grub. 4cm w ilości 100kg/m2 z mieszanki mineralno - asfaltowej jak dla KR 1-2, po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 .  1118mb x 3,00 + 36m2 rozjazd + 36m2 rozjazd  IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.  Uzupełnienie poboczy średnio do 8cm i wyprofilowane.  1118mb x 0,50 x 2  \/. OZNAKOWANIE.  Ustawienie słupków z rur stalowych 70 do znaków drogowych.  Ustawienie znaków zakazu B-18 z napisem 15t  Przymocowanie znaków drogowych ostrzegawczych oraz tabliczki informacyjnej H-15 : A-6b - 1szt; A-6c - 1szt; A-7 - 1szt; A-30 z tabliczką H-15. | km  m³  m2  m2  szt  szt  szt | 1,118  200,00  3 426,00  1 118,00  6  2  4 |