**PRZEDMIAR ROBÓT**

na przebudowę drogi gminnej Nr 101797L w m. **WÓLKA KOMAROWSKA**

o dług. 0,905km

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz.  koszt. | Oznaczenie  załącznika  lub Nr Nr  rysunków | Opis robót, obliczenie ilości | Jed –  nostka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  2.  3.  4. | KNNR – 1  0119 / 01  KNNR – 6  0107  02  KNNR – 6  1402  05  KNNR – 6  0702 / 02  KNNR – 6  0702  01 + 02 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.  Prace pomiarowe w terenie równinnym.  Km 0 + 000  0 + 905  II. PODBUDOWA.  Uzupełnienie i wzmocnienie podbudowy kruszywem kamiennym 0/31,50 o grub. od 0 do 5cm  III. NAWIERZCHNIA.  Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni o średniej grub. 3cm w ilości 75kg/m2 z mieszanki mineralno - asfaltowej jak dla KR 1-2, po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową w ilości 0,80kg/m2 .  905,00mb x 5,00 + 36m2 rozjazd + 44m2 rozjazd  I\/. OZNAKOWANIE.  Ustawienie słupka z rur stalowych 70 do znaków drogowych.  Przymocowanie znaku drogowego ostrzegawczego oraz tabliczki informacyjnej H-15. | km  m³  m2  szt.  szt. | 0,905  85,00  4 605,0  1  1 |