# OPIS TECHNICZNY

do Kosztorysu Inwestorskiego

na wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej Nr 101783L
**WALINNA - KRECZKI - BRZOZOWY KĄT**

**w m. BRZOZOWY KĄT**
długości 1,110km

1. STAN ISTNIEJĄCY.
Na omawianym odcinku drogi w latach poprzednich została wykonana podbudowa o grub.16 cm z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rw-71,6  2,2Mpa, a następnie położono warstwę cienkiego dywanika z masy asfaltowej, po której to konstrukcji obecnie odbywa się ruch drogowy. W wyniku eksploatacji powstały liczne ubytki w nawierzchni i częściowo w podbudowie zagrażające bezpieczeństwu ruchu.
2. STAN PROJEKTOWANY.
W roku bieżącym przewiduje się uzupełnienie występujących ubytków na powierzchni 296m2 mieszanką asfaltową w ilości 33,3 ton, wyrównanie nierówności na powierzchni 220m2 w ilości 16,5 tony, a następnie ułożenie warstwy wzmacniającej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 70/100 dla KR 1-2 o grubości 3cm przy ilości 75 kg/m2 na powierzchni 6131m2 . Szczegółowy zakres robót

 i dokładne ich ilości charakteryzuje załącznik: „Przedmiar robót”. Wyżej wymieniony

 rodzaj robót i ich zakres zostanie zlecony firmie wyspecjalizowanej przy zachowaniu

 obowiązujących przepisów wynikających z Ustawy dotyczącej procedur

 przetargowych.