|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kosztorys ofertowy - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zaberbecze*** | | | | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1 | D 01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacja powykonawcza 1.466 | km | 1,466 |  |  |
| 2 | D 01.02.04 | Demontaż tablic znaków drogowych (nakazu, ostrzegawcze, informacyjne) 2 | szt | 2.000 |  |  |
| 3 | D 03.02.01a | Regulacja pionowa wpustów deszczowych  4 | szt | 4.000 |  |  |
| 4 | D 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych  2 | szt | 2.000 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | |  |
| NAWIERZCHNIA JEZDNI | | | | | | |
| 5 | D 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową podbudowy  6717+(2732\*0.15) | m² | 7126.800 |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI | | | | | |  |
| OZNAKOWANIE | | | | | | |
| 6 | D.07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych i ostrzegawczych, folia odblaskowa II generacji, wielkości średniej – znaki STOP  2 | szt. | 2.000 |  |  |
| 7 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chloro – kauczukową) – linie na skrzyżowaniach  36,04 | m² | 36.040 |  |  |
| Razem dział: OZNAKOWANIE | | | | | |  |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | | |
| 8 | D 06.03.01 | Plantowaniem z humusowaniem grubości 8 cm oraz obsianiem poboczy mieszanką traw  1,466\*2\*0.75 | m² | 2199.000 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość netto: | | | | | |  |
| Podatek VAT 23%: | | | | | |  |
| Wartość brutto: | | | | | |  |