K o s Z T O R Y S 

o F E R T O W Y 

Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej 
Inwestor: Zespół Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej ul Bialska 25 Obiekt: Elewacja, wymiana stolarki okiennej poddasza i elementy zewnętrzne 
Budowa: Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej 

Sprawdzający: 

Inwestor: 

Wykonawca: 

Wykonujący: 

Zbiór: Przedszkole Samorządowe w Leśne ... 
Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej 
Kosztorys ofertowy uproszczony 

Element, 	asortyment, 	rodzaj 	Jedn. 	~rot, 	Ilość 	Wartość 	Wartość 	
robót, 	pozycja przedmiarowa 				ednostkow 	netto 	
podstawy nakładów 							
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 					
1 KNR 19/929/3 	(1) Wymiana okien i 						
			drzwi balkonowych 						
			zespolonych na okna 						
			i drzwi balkonowe z 						
			PCV, okna uchylne 						
			jednodzielne, do 						
			1,0·m2, osadzanie 						
			na kotwach 		m2 		7,260 			
2 KNR 19/931/8 	(2) Wymiana stolarki 						
			drewnianej na 						
			drzwi aluminiowe, 						
			dwuskrzydłowe pełne 						
			oocieplone 							
			osadzanie na 						
			kotwach. 		m2 		3,046 			
2 ROBOTY ELEWACYJNE 							
3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, 						
			ościeżnic drewnianych, 						
			powierzchnia ponad 						
			2·m2 		m2 		6,800 			
4 KNR 401/304/2 	(1) Uzupełnienie ścian 						
			lub zamurowanie 						
			otworów, 	zaprawa 						
			cem-wap, bloczkami 						
			z betonu 							
			komórkowego 	m3 		2,477 			
5 KNR 401/716/2 	(1) Tynki wewnętrzne 						
			zwykłe kategorii 						
			III, wykonywane 						
			ręcznie, cegła, 						
			pustaki 							
			ceramiczne, gazo- 						
			i pianobeton, 						
			ściany płaskie, 						
			pomieszczenie 						
			ponad 5·m2 	m2 		6,800 			
6 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek 						
			blacharskich: murów 						
			ogniowych, okapów 						
			kołnierzy, gzymsów 						
			itp. z blachy nie 						
			nadającej się do 						
			użytku 		m2 		7,813 			
7 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z 						
			blachy powlekanej, 						
			szerokość w 							
			rozwinięciu ponad 						
			25·cm 		m2 		12,500 			
8 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża 						
			pod docieplenie metodą 						
			lekką - mokrą, 						
			gruntowanie emulsją 						
			Atlas Uni Grunt, 						
			l-krotne 		m2 		338,322 			

Zbiór: Przedszkole Samorządowe w Leśne ... 
Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej 

Element, 	asortyment, 	rodzaj 		Jedn. 	~rot. 	Ilość 	Wartość 	Wartość 	
robót, 	pozycja 	przedmiarowa 					ednostkow 	netto 	
podstawy nakładów 							
9. KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian 							
		budynków płytami 							
		styropianowymi gr. 	10 						
		cm odm. FS 15 system 						
		Stopter, przyklejenie 						
		płyt styropianowych do 						
		ścian 			m2 		324,740 			
10 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian 							
		budynków płytami 							
		styropianowymi gr 3 cm 						
		odm FS 15 system 							
		Stopter, przyklejenie 						
		płyt styropianowych do 						
		ościeży 			m2 		14,348 			
11 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian 							
		budynków płytami 							
		styropianowymi gr 5 cm 						
		odm. FS 15 system 							
		Stopter, przyklejenie 						
		płyt styropianowych do 						
		ścian / cokół / 		m2 		20,430 			
12 KNR 23/2612/3 Ocieplenie ścian 							
		budynków płytami 							
		styropianowymi system 						
		Stopter, przymocowanie 						
		płyt styropianowych 							
		dyblami do ściany z 							
		gazobetonu 		szt 		1 725,850 			
13 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian 							
		budynków płytami 							
		styropianowymi system 						
		Stopter, przyklejenie 						
		warstwy siatki, ściany 	m2 		345,170 			
14 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian 							
		budynków płytami 							
		styropianowymi system 						
		Stopter, przyklejenie 						
		warstwy siatki, 							
		ościeża 			m2 		14,348 			
15 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian 							
		budynków płytami 							
		styropianowymi system 						
		Stopter, ochrona 							
		narożników wypukłych 						
		kątownikiem metalowym 	mb 		72,520 			
16 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian 							
		budynków płytami 							
		styropianowymi system 						
		Stopter, 	zamocowanie 						
		listwy cokołowej 		mb 		68,100 			
17 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna 							
		cienkowarstwowa z 							
		akrylowych tynków 							
		dekoracyjnych Atlas 							
		Cermit N200, R200 							
		wykonana ręcznie na 							
		uprzednio przygotowanym 						
		podłożu, nałożenie na 						
		podłoże podkładowej 							
		masy tynkarskiej 		m2 		324,740 			

Zbiór: Przedszkole Samorządowe w Leśne ... 
Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej 

Element, 	asortyment, 	rodzaj 	Jedn. 	Crot, 	Ilość 	Wartość 	Wartość 	
robót, 	pozycja 	przedmiarowa 				ednostkow 	netto 	
podstawy 	nakładów 								
18 KNR 23/933/2 Wyprawa elewacyjna 						
		cienkowarstwowa z 						
akrylowych tynk6w 						
dekoracyjnych Atlas 						
Cermit N200, 	R200 						
		wykonana ręcznie na 						
		uprzednio przygotowanym 						
		podłOżu, wyprawa na 						
ścianach płaskich i 						
		powierzchniach 							
		poziomych 			m2 		324,740 			
19 KNR 23/933/4 Wyprawa elewacyjna 						
		cienkowarstwowa z 						
		akrylowych tynk6w 						
		dekoracyjnych Atlas 						
Cermit N200, 	R200 						
		wykonana ręcznie na 						
		uprzednio przygotowanym 						
		podłożu, wyprawa na 						
		ościeżach, 	szerokości 						
		do 30·cm 			m2 		14,348 			
20 KNNR 2/1001/5 Tynki zewnętrzne na 						
ścianach płaskich 						
			,cokołach szlachetne 						
cyklinowane z zaprawy 						
drobnoziarnistej 						
mineralnej 			m2 		20,430 			
21 ORGB 202/1134/2 	(2) Gruntowanie 						
			podłoży, 							
			powierzchnie 						
			pionowe, 							
			preparatem Atlas 						
			Uni Grunt 		m2 		62,080 			
22 KNNR 2/1405/4 	(2) Malowanie tynk6w 						
			zewnętrznych 						
			farbami, 	tynki 						
			nakrapiane, 							
			akrylową 								
			zawierającą kwarc 	m2 		66,980 			
23 KNR 401/535/5 Analogia :Rozebranie 						
			rur spustowych z PCV 						
			fi 120 nadającej się 						
do użytku 			m 		25,200 			
24 ORGB 202/550/4 Rury spustowe okrągłe 						
			z PVC, 	rury Fi·125·mm 						
			- Wymiana uchwyt6w do 						
			rur spustowych 		m 		25,200 			
25 KNR 202/1509/1 	(l) Malowanie farbą 						
			olejną lub 							
			ftalową 								
			podsufitki w 						
			szczytach - 						
			drewnianych, 						
			2-krotne 		m2 		6,640 			
26 KNR 202/1121/5 Okładziny schod6w z 						
			płytek na klej, 						
			metoda kombinowana, 						
			płytki 30x30·cm 	m2 		16,294 			
27 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z 						
			kamieni sztucznych na 						
			klej - z przycinaniem 						
			płytek, płytki 							
			30x30·cm, 	cokolik 						
			15·cm, metoda 							
			kombinowana 			m 		5,450 			
35 KNR 401/419/1 Wykonanie rusztowania 						
przy kominach, 	o 						
obwodzie do 2·m 		szt 		2,000 			

Zbiór: Przedszkole Samorządowe w Leśne ... 
Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej 

Element, 	asortyment, 	rodzaj 	Jedn. 	~rot . 	Ilość 	Wartość 	Wartość 	
robót, 	pozycja 	przedmiarowa 				ednostkow 	netto 	
podstawy nakładów 						
36 KNR 401/735/2 	(1) Tynki zwykłe 						
			cementowo-wapienne 						
			na kominach ponad 						
			dachem, dach 						
			płaski, wykonanie 						
			- tynk kategorii 						
			III 		m2 		4,896 			
3 CHODNIK NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU 						
28 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, 						
betonowej ręcznie, 						
grubość 12·cm 	m2 		57,368 			
29 KNR 231/101/5 Koryta wykonywane na 						
całej szerokości 						
jezdni i chodników, 						
			ręcznie, grunt 						
			kategorii· I-IV, na 						
głębokości'20'cm 	m2 		57,368 			
30 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki, 						
grunt kategorii' III-IV m 		21,200 			
31 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 						
20x6'cm na podsypce 						
piaskowej z 						
wypełnieniem spoin 						
			zaprawą cementową 	m 		21,200 			
32 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w 						
korycie i na 						
poszerzeniach, 						
			zagęszczenie ręczne, 						
grubość warstwy po 						
			zagęszczeniu·10·cm 	m2 		57,368 			
33 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w 						
korycie i na 						
poszerzeniach, 						
zagęszczenie ręczne, 						
dodatek za każdy l'cm 						
			zagęszczenia 	m2 		57,368 			
34 KNR 231/9903/1 Zeszyt 5 1994r. 						
			Chodniki z kostki 						
			brukowej betonowej o 						
			grubości 6'cm, na 						
			podsypce piaskowej, 						
			kostka prostokątna 						
			20x10'cm 		m2 		57,368 			
4 DASZEK NAD WEJŚCIEM DO KUCHNI 						
38 KNR 202/1220/4 Konstrukcje daszków 						
			l-spadowe 		m2 		2,160 			
39 ORGB 202/529/1 	(1) POkrycie dachów 						
			blachą stalową 						
			ocynkowaną -trapez· 						
			na łatach lub 						
			deskowaniu, 						
			arkusze do 4'm2, 	m2 		2,160 			
40 KNR 222/602/1 Podsufitki drewniane 						
szkielet z łat 	m3 		0,027 			
41 KNR 222/602/3 Podsufitki drewniane 						
podsufitka z desek gr. 						
25 mm strugane na 						
zakład 		m2 		2,730 			
5 SCHODY I POCHYLNIA NA WÓZEKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 			
42 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, 						
betonowej ręcznie, 						
grubość 12'cm 	m2 		3,505 			

,. 

Zbiór: Przedszkole Samorządowe w Leśne ... 
 Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej 

Element, 	asortyment, 	rodzaj 	Jedn. 	~rot, 	Ilość 	Wartość 	Wartość 	
robót, 	pozycja 	przedmiarowa 				ednostkow 	netto 	
podstawy nakładów 							
43 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z 							
			przewozem gruntu 							
			taczkami, odspojenie i 						
			przewóz na odległość 						
			do 10'm, kategoria 						
			gruntu III 		m3 		1,820 			
44 KNR 202/206/1 	(1) Ściany betonowe, 						
			grubość 20· cm, 						
			proste, wysokość 						
			do 3·m, transport 						
			betonu taczkami, 						
			japonkami 		m2 		8,317 			
45 KNR 202/206/5 	(1) Ściany betonowe, 						
			dodatek za każdy 						
			l'cm różnicy 							
			grubości ściany, 						
			transport betonu 						
			taczkami, 							
			japonkami 		m2 	5,00 	8,317 			
46 KNR 202/1101/7 	(4) Podkłady z 							
			ubitych 							
			materiałów 							
			sypkich na 							
			podłożu 							
			gruntowym, piasek 	m3 		0,101 			
47 KNR 202/1101/1 	(1) Podkłady betonowe 						
			na podłożu 							
			gruntowym, beton 						
			podawany taczkami 						
			lub japonkami, 						
			zwykły 		m3 		0,538 			
48 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze 						
			pod posadzki z 							
			zaprawy cementowej 						
			grubości 20·mm, 							
			zatarte na ostro 	m2 		6,336 			
49 KNR 202/218/1 	(1) Stopnie betonowe 						
			zewnętrzne 	na 						
			gotowym podłożu, 						
			transport betonu 						
			taczkami, 							
			japonkami 		m3 		0,432 			
50 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z 						
			płytek na klej, 							
			metoda kombinowana, 						
			płytki 30x30·cm 	m2 		7,886 			
51 KNR 202/1209/1 Balustrady z 							
			pochwytem stalowym 						
			pochylni na wózki 						
			osób 							
			niepełnsprawnych. 	m 		6,000 			

Zbiór: Przedszkole Samorządowe w Leśne ... 
 Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej 
Tabela elementów scalonych 

Nazwa 	elementu 	Wartość 	z 	
		narzutami 	
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 			
2 ROBOTY ELEWACYJNE 				
3 CHODNIK NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU 				
4 DASZEK NAD WEJŚCIEM DO KUCHNI 				
5 SCHODY I POCHYLNIA NA WÓZEKI DLA OSÓB NIE PEŁNOSPRAWNYCH