P R Z E D M I A R 

R O B Ó T 

Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej 
Inwestor: Zespół Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej ul Bialska 25 Obiekt: Elewacja, wymiana stolarki okiennej poddasza i elementy zewnętrzne 
Budowa: Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlskiej 

Sprawdzający: 

Inwestor: 

Wykonawca: 

Wykonujący: 

Zbiór: Przedszkole Samorządowe w Leśne ... 
 Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej 
Przedmiar Robót 

Podstawa 	nakładu, 	opis 	pozycji, 	wyliczenie 	ilości 	Ilość 	(rot. 	Jedn. 	
				robót 								
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I 	DRZWIOWEJ 								
l KNR 19/929/3 	(l) Wymiana okien i drzwi balkonowych 							
			zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, 				
			okna uchylne jednodzielne, 	do 1,0'm2, 						
			osadzanie na kotwach 								
				0,60*1,10*11 	= 	7,26 	7,260 		m2 	
2 KNR 19/931/8 	(2) Wymiana stolarki drewnianej na drzwi 						
			aluminiowe , dwuskrzydłowe pełne oocieplone 				
			osadzanie na kotwach. 								
				1,28*2,38 	= 	3,046 	3,046 		m2 	
2 ROBOTY ELEWACYJNE 													
3 KNR 401/354/5 	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 						
			powierzchnia ponad 2'm2 								
				1,70*2,00*2 	- 	6,8 	6,800 		m2 	
4 KNR 401/304/2 	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, 				
(l) 	zaprawa cem-wap, bloczkami z betonu 							
			komórkowego 								
				1,70*2,00*2*0,24 	= 	1,632 				
Okna w szczycie nad 	0,80*1,10*4*0,24 								
stropem poddasza 						= 	0,845 	2,477 		m3 	
5 KNR 401/716/2 	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, 						
(l) 	wykonywane ręcznie, cegła, 	pustaki 							
			ceramiczne, gazo- i pianobeton, 	ściany 						
			płaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 							
				1,70*2,00*2 	= 	6,8 	6,800 		m2 	
6 KNR 401/535/8 	Rozebranie obróbek blacharskich: murów 						
			ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 	z 				
			blachy nie nadającej się do użytku 							
				(3,52*2+1,75*3+1,12+ 								
				0,82+1,10+1,45*4+1,60* 								
				2+1,73*4)*0,25 	= 	7,813 	7,813 		m2 	
7 ORGB 202/541/2 	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 				
			szerokość w rozwinięciu ponad 25'cm 						
				(3,52*2+1,75*3+1,12+ 								
				0,82+1,10+1,45*4+1,60* 								
				2+1,73*4)*0,4 	= 	12,5 	12,500 		m2 	
8 KNR 23/2611/2 	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą 				
			lekką - mokrą, 	gruntowanie emulsją Atlas Uni 				
			Grunt, 	l-krotne 								
Ściany szczytowe 		12,65*2*4,20 	- 	106,26 				
kotłownia 		-4,30*5,35 	= 	-23,005 				
okna i drzwi parteru 	-3,52*2,00*2-0,98*2,00 	= 	-16,04 				
ściany dobudówki 		1,80*2,40*2-1,10*1,40- 								
				1,28*2,38 	= 	4,054 				
Ściany podłużne 		26,60*2*4,35 	- 	231,42 				
				-1,75*1,42*3-1,12* 								
				1,38*1-0,82*1,10*1- 								
				1,70*1,45*4-1,60*0,90* 								
				2 	= 	-22,643 				
Szczyty 		12,65*5,40*0,5*2 	= 	68,31 				
				-1,73*1,45*4 	= 	-10,034 	338,322 		m2 	
9 KNR 23/2612/1 	Ocieplenie ścian budynków płytami 							
			styropianowymi gr. 	10 cm odm. 	FS 15 system 					
			Stopter, 	przyklejenie płyt styropianowych do 				
			ścian 													
				338,322-(12,65+26,60)* 								
				2*0,30 	= 	314,772 				
				-1,80*2*0,30 	- 	-1,08 				
Nadproża okien w 		0,45*1,75*4 								
lukarnach 							= 	3,15 				

f- 

Zbiór: Przedszkole Samorządowe w Leśne ... 
 Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej 

Podstawa 	nakładu, 	opis 	pozycji, 	wyliczenie 	ilości 	Ilość 	Crot. 	Jedn. 	
		robót 										
				0,45*1,75*9+0,90*0,45* 								
				2 			= 			7,898 	324,740 		m2 	
10 KNR 23/2612/2 	Ocieplenie ścian budynków płytami 							
		styropianowymi gr 3 cm odm FS 15 system 					
		Stopter, 	przyklejenie płyt styropianowych do 				
		ościeży 											
Ściany podłużne 			«1,75+1,42*2)*3+ 								
				(1,12+1,38*2)*1+(0,82+ 								
				1,10*2)*1+(1,70+1,45* 								
				2)*4+(1,60+0,90*2)*1)* 								
				0,25 			= 	10,618 				
ściana szczytowa - 	«0,98+2,00*2)*1+ 								
parter 			(1,10+1,40*2)*1+(1,28+ 								
				2,38*2)*1)*0,25 	= 			3,73 	14,348 		m2 	
11 KNR 23/2612/1 	Ocieplenie ścian budynków płytami 							
		styropianowymi gr 5 cm odm. FS 15 system 					
		Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do 				
		ścian / cokół / 										
				(12,65*2+26,60*2-3,15- 								
				3,50-5,35-2,00)*0,30 	= 			19,35 				
				1,80*2*0,30 			= 			1,08 	20,430 		m2 	
12 KNR 23/2612/3 	Ocieplenie ścian budynków płytami 							
		styropianowymi system Stopter, przymocowanie 				
		płyt styropianowych dyblami do ściany z 					
		gazobetonu 										
				324,74*5+20,43*5 	= 	1 725,85 	1 725,850 		szt 	
13 KNR 23/2612/6 	Ocieplenie ścian budynków płytami 							
		styropianowymi system Stopter, 	przyklejenie 				
		warstwy siatki, ściany 								
				324,74+20,43 			= 	345,17 	345,170 		m2 	
14 KNR 23/2612/7 	Ocieplenie ścian budynków płytami 							
		styropianowymi system Stopter, 	przyklejenie 				
		warstwy siatki, ościeża 								
				14,348 			= 	14,348 	14,348 		m2 	
15 KNR 23/2612/8 	Ocieplenie ścian budynków płytami 							
		styropianowymi system Stopter, 	ochrona 					
		narożników wypukłych kątownikiem metalowym 				
				4,20*4+(1,10+1,40*2)+ 								
				(1,28+2,38*2)+(1,72+ 								
				1,42*2)*3+(1,12+1,38* 								
				2)+(0,82+1,10*2)+ 								
				(1,70+1,45*2)*4+(1,60+ 								
				0,90*2)*2 			= 			72,52 	72,520 		mb 	
16 KNR 23/2612/9 	Ocieplenie ścian budynków płytami 							
		styropianowymi system Stopter, 	zamocowanie 				
		listwy cokołowej 										
				20,43/0,30 			= 			68,1 	68,100 		mb 	
17 KNR 23/933/1 	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 					
		akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 				
		N200, 	R200 wykonana ręcznie na uprzednio 					
		przygotowanym podłożu, 	nałożenie na podłoże 				
		podkładowej masy tynkarskiej 								
				324,74 			= 	324,74 	324,740 		m2 	
18 KNR 23/933/2 	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 					
		akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 				
		N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 					
		przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 				
		płaskich i powierzchniach poziomych 							
				324,74 			= 	324,74 	324,740 		m2 	
19 KNR 23/933/4 	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 					
		akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 				
		N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 					
		przygotowanym podłożu, 	wyprawa na ościeżach, 				
		szerokości do 30·cm 										
				14,348 			= 	14,348 	14,348 		m2 	
20 KNNR 2/1001/5 	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich 					
		,cokołach szlachetne cyklinowane z zaprawy 				
		drobnoziarnistej mineralnej 								

Zbiór: Przedszkole Samorządowe w Leśne ... 
 Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej 

Podstawa 	nakładu, 	opis 	pozycji, 	wyliczenie 	ilości 	Ilość 	~rot ' 	Jedn. 	
		robót 												
			20,43 					= 		20,43 	20,430 		m2 	
21 ORGB 202/1134/2 	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, 					
(2) 		preparatem Atlas Uni Grunt 								
			5,70*(4,30+3,40)*0,5* 								
			2+3,40*5,35 				= 		62,08 	62,080 		m2 	
22 KNNR 2/1405/4 	Malowanie tynków zewnętrznych farbami, 	tynki 				
(2) 		nakrapiane, akrylową zawierającą kwarc 						
			5,70*(4,30+3,40)*0,5*2 	= 		43,89 				
			3,40*5,35 				= 		18,19 				
KOMINY 		4,90 					= 		4,9 	66,980 		m2 	
23 KNR 401/535/5 	Analogia :Rozebranie rur spustowych z PCV fi 				
		120 nadającej się do użytku 								
			4,20*6 					= 		25,2 	25,200 		m 	
24 ORGB 202/550/4 	Rury spustowe okrągłe z PVC, 	rury Fi-125-rnm 				
		- Wymiana uchwytów do rur spustowych 							
			4,20*6 					= 		25,2 	25,200 		m 	
25 KNR 202/1509/1 	Malowanie farbą olejną lub ftalową 							
(1) 		podsufitki w szczytach - drewnianych, 						
		2-krotne 												
			8,30*0,20*4 				= 		6,64 	6,640 		m2 	
26 KNR 202/1121/5 	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda 				
		kombinowana, płytki 30x30-cm 								
Wejście do cz. mieszk_ 	3,50*2,20+0,20*1,28 	= 		7,956 				
			0,18*(1,90*2+2,90+ 								
			2,20*2+3,50) 				= 		2,628 				
wejście do kuchni 	2,00*1,70+1,65*1,40 	= 		5,71 	16,294 		m2 	
27 KNR 202/1120/6 	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na 					
		klej - z przycinaniem płytek, 	płytki 							
		30x30-cm, 	cokolik 15-cm, metoda kombinowana 				
			1,35*2+0,65+2,10 	= 		5,45 	5,450 		m 	
35 KNR 401/419/1 	Wykonanie rusztowania przy kominach, 	o 						
		obwodzie do 2-m 											
			2 					= 		2,0 	2,000 		szt 	
36 KNR 401/735/2 	Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach 				
(1) 		ponad dachem, 	dach płaski, 	wykonanie - tynk 				
		kategorii III 												
			(0,70+0,38)*2*0,60 	= 		1,296 				
			0,60*4*1,50 				= 		3,6 	4,896 		m2 	
3 CHODNIK NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU 												
28 KNR 231/801/1 	Rozebranie podbudowy, 	betonowej ręcznie, 					
		grubość 12-cm 												
			14,10*3,20+(1,50+ 								
			1,95)*0,5*7,10 	= 		57,368 	57,368 		m2 	
29 KNR 231/101/5 	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni 				
		i chodników, ręcznie, grunt kategorii· I-IV, 				
		na głębokości-20-cm 											
			57,368 					= 		57,368 	57,368 		m2 	
30 KNR 231/401/2 	Rowki pod krawężniki , 	grunt 								
		kategorii-III-IV 											
			14,10+7,10 				= 		21,2 	21,200 		m 	
31 KNR 231/407/1 	Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce 						
		piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 						
		cementową 												
			14,10+7,10 				= 		21,2 	21,200 		m 	
32 KNR 231/104/1 	Warstwy odsączające, w korycie i na 							
		poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 	grubość 				
		warstwy po zagęszczeniu-lO-cm 								
			57,368 					= 		57,368 	57,368 		m2 	
33 KNR 231/104/2 	Warstwy odsączające, w korycie i na 							
		poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 	dodatek 				
		za każdy l-cm zagęszczenia 								
			57,368 					= 		57,368 	57,368 		m2 	
34 KNR 231/9903/1 	Zeszyt 5 1994r_ Chodniki z kostki brukowej 				
		betonowej o grubości 6-cm, 	na podsypce 						
		piaskowej, 	kostka prostokątna 20x10-cm 						

Zbiór: Przedszkole Samorządowe w Leśne ... 
 Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej 

Podstawa 	nakładu, 	opis 	pozycji, 	wyliczenie 	ilości 	Ilość 	~rot . 	Jedn. 	
				robót 													
					57,368 							= 	57,368 	57,368 		m2 	
4 DASZEK NAD WEJŚCIEM DO KUCHNI 													
38 KNR 202/1220/4 	Konstrukcje daszków l-spadowe 							
					1,80*1,20 							= 	2,16 	2,160 		m2 	
39 ORGB 202/529/1 	Pokrycie dachów blachą stalową 							
(l) 				ocynkowaną-trapezową na łatach lub 					
				deskowaniu, 	arkusze do 4·m2, 	blacha T35 					
					2,16 							= 	2,16 	2,160 		m2 	
40 KNR 222/602/1 	Podsufitki drewniane szkielet z łat 					
				R= 0,955 		M= 1,000 	s= 1,000 							
					0,05*0,06*1,80*5 				= 	0,027 	0,027 		m3 	
41 KNR 222/602/3 	Podsufitki drewniane podsufitka z desek gr. 				
				25 mm strugane na zakład 										
				R= 0,955 		M= 1,000 	S= 1,000 							
					1,80*1,20+1,20*0,50* 							
					0,5+1,80*0,15 				= 	2,73 	2,730 		m2 	
5 SCHODY 	I 	POCHYLNIA NA WÓZEKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 				
42 KNR 231/801/1 	Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, 					
				grubość 12·cm 													
					(3,00*2+1,80+1,30)* 							
					0,25 							= 	2,275 				
					(1,32-0,25*2)*1,50 	= 	1,23 	3,505 		m2 	
43 KNR 201/307/2 	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, 				
				odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, 				
				kategoria gruntu III 												
				R= 0,955 		M= 1,000 	S= 1,000 							
					(3,00*2+1,80+1,30)* 							
					0,25*0,80 							= 	1,82 	1,820 		m3 	
44 KNR 202/206/1 	Ściany betonowe, 	grubość 20·cm, proste, 					
(l) 				wysokość do 3·m, 	transport betonu taczkami, 				
				japonkami 													
					(3,00*2+1,80+1,30)* 							
					0,80 							= 	7,28 				
					(3,00*2)*(0,17*0,5) 	= 	0,51 				
					(1,80+1,30)*0,17 				= 	0,527 	8,317 		m2 	
45 KNR 202/206/5 	Ściany betonowe, dodatek za każdy l·cm 					
(l) 				różnicy grubości ściany, 	transport betonu 				
				taczkami, japonkami 												
					8,317 							= 	8,317 	8,317 	5,00 	m2 	
46 KNR 202/1101/7 	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na 				
(4) 				podłożu gruntowym, piasek 										
					1,12*1,80*0,05 				= 	0,101 	0,101 		m3 	
47 KNR 202/1101/1 	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, 					
(l) 				beton podawany taczkami lub japonkami, 					
				zwykły 															
					1,12*(3,00+1,80)*0,10 	= 	0,538 	0,538 		m3 	
48 KNR 202/1102/1 	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 				
				cementowej grubości 20·mm, 	zatarte na ostro 				
					1,32*4,80 							= 	6,336 	6,336 		m2 	
49 KNR 202/218/1 	Stopnie betonowe zewnętrzne 	na gotowym 					
(l) 				podłożu, 	transport betonu taczkami, 					
				japonkami 													
					0,30*1,80*0,80 				= 	0,432 	0,432 		m3 	
50 KNR 202/1121/5 	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda 				
				kombinowana, płytki 30x30·cm 							
					1,32*4,80+0,30*1,80+ 							
					0,17*(1,32+1,80)+3,00* 							
					0,08*2 							= 	7,886 	7,886 		m2 	
51 KNR 202/1209/1 	Balustrady z pochwytem stalowym pochylni na 				
				wózki osób niepełnsprawnych. 							
					3,00*2 							= 	6,0 	6,000 		m