Parametry emitorów na terenie zakładu: 

Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temper. gazów | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna
| | m | m | m/s | K | m | m | | kg/h | Mg/rok | kg/h
E-1 | Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1) | 7,5 | 0,82 m | 11,78 | 293 | 1630,1 | 1954,1 | amoniak | 0,031 | 0,2716 | 0,031
| | | | | | | | siarkowodór | 0,0014 | 0,01226 | 0,0014
| | | | | | | | pył ogółem | 0,0044 | 0,0385 | 0,0044
| | | | | | | | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0022 | 0,01927 | 0,0022
| | | | | | | | -w tym pył do 10 µm | 0,0044 | 0,0385 | 0,0044
E-2 | Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1) | 7,5 | 0,82 m | 11,78 | 293 | 1640,2 | 1958,6 | amoniak | 0,031 | 0,2716 | 0,031
| | | | | | | | siarkowodór | 0,0014 | 0,01226 | 0,0014
| | | | | | | | pył ogółem | 0,0044 | 0,0385 | 0,0044
| | | | | | | | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0022 | 0,01927 | 0,0022
| | | | | | | | -w tym pył do 10 µm | 0,0044 | 0,0385 | 0,0044
E-3 | Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1) | 7,5 | 0,82 m | 11,78 | 293 | 1650,2 | 1963,1 | amoniak | 0,031 | 0,2716 | 0,031
| | | | | | | | siarkowodór | 0,0014 | 0,01226 | 0,0014
| | | | | | | | pył ogółem | 0,0044 | 0,0385 | 0,0044
| | | | | | | | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0022 | 0,01927 | 0,0022
| | | | | | | | -w tym pył do 10 µm | 0,0044 | 0,0385 | 0,0044
E-4 | Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1) | 7,5 | 0,82 m | 11,78 | 293 | 1660,3 | 1967,5 | amoniak | 0,031 | 0,2716 | 0,031
| | | | | | | | siarkowodór | 0,0014 | 0,01226 | 0,0014
| | | | | | | | pył ogółem | 0,0044 | 0,0385 | 0,0044
| | | | | | | | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0022 | 0,01927 | 0,0022
| | | | | | | | -w tym pył do 10 µm | 0,0044 | 0,0385 | 0,0044
E-5 | Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1) | 7,5 | 0,82 m | 11,78 | 293 | 1670,3 | 1972 | amoniak | 0,031 | 0,2716 | 0,031
| | | | | | | | siarkowodór | 0,0014 | 0,01226 | 0,0014
| | | | | | | | pył ogółem | 0,0044 | 0,0385 | 0,0044
| | | | | | | | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0022 | 0,01927 | 0,0022
| | | | | | | | -w tym pył do 10 µm | 0,0044 | 0,0385 | 0,0044
E-6 | Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1) | 7,5 | 0,82 m | 11,78 | 293 | 1680,4 | 1976,5 | amoniak | 0,031 | 0,2716 | 0,031
| | | | | | | | siarkowodór | 0,0014 | 0,01226 | 0,0014
| | | | | | | | pył ogółem | 0,0044 | 0,0385 | 0,0044
| | | | | | | | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0022 | 0,01927 | 0,0022
| | | | | | | | -w tym pył do 10 µm | 0,0044 | 0,0385 | 0,0044
E-1 | Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2) | 7,5 | 0,82 m | 11,78 | 293 | 1700,2 | 1985,8 | amoniak | 0,029 | 0,254 | 0,029
| | | | | | | | siarkowodór | 0,001 | 0,00876 | 0,001
| | | | | | | | pył ogółem | 0,04 | 0,35 | 0,04
| | | | | | | | -w tym pył do 2,5 µm | 0,02 | 0,1752 | 0,02
| | | | | | | | -w tym pył do 10 µm | 0,04 | 0,35 | 0,04
E-2 | Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2) | 7,5 | 0,82 m | 11,78 | 293 | 1709,5 | 1990,2 | amoniak | 0,029 | 0,254 | 0,029
| | | | | | | | siarkowodór | 0,001 | 0,00876 | 0,001
| | | | | | | | pył ogółem | 0,04 | 0,35 | 0,04
| | | | | | | | -w tym pył do 2,5 µm | 0,02 | 0,1752 | 0,02
| | | | | | | | -w tym pył do 10 µm | 0,04 | 0,35 | 0,04
E-3 | Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2) | 7,5 | 0,82 m | 11,78 | 293 | 1718,7 | 1994,6 | amoniak | 0,029 | 0,254 | 0,029
| | | | | | | | siarkowodór | 0,001 | 0,00876 | 0,001
| | | | | | | | pył ogółem | 0,04 | 0,35 | 0,04
| | | | | | | | -w tym pył do 2,5 µm | 0,02 | 0,1752 | 0,02
| | | | | | | | -w tym pył do 10 µm | 0,04 | 0,35 | 0,04
E-4 | Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2) | 7,5 | 0,82 m | 11,78 | 293 | 1728 | 1999 | amoniak | 0,029 | 0,254 | 0,029
| | | | | | | | siarkowodór | 0,001 | 0,00876 | 0,001
| | | | | | | | pył ogółem | 0,04 | 0,35 | 0,04
| | | | | | | | -w tym pył do 2,5 µm | 0,02 | 0,1752 | 0,02
| | | | | | | | -w tym pył do 10 µm | 0,04 | 0,35 | 0,04
E-5 | Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2) | 7,5 | 0,82 m | 11,78 | 293 | 1737,2 | 2003,4 | amoniak | 0,029 | 0,254 | 0,029
| | | | | | | | siarkowodór | 0,001 | 0,00876 | 0,001
| | | | | | | | pył ogółem | 0,04 | 0,35 | 0,04
| | | | | | | | -w tym pył do 2,5 µm | 0,02 | 0,1752 | 0,02
| | | | | | | | -w tym pył do 10 µm | 0,04 | 0,35 | 0,04
E-6 | Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2) | 7,5 | 0,82 m | 11,78 | 293 | 1746,5 | 2007,8 | amoniak | 0,029 | 0,254 | 0,029
| | | | | | | | siarkowodór | 0,001 | 0,00876 | 0,001
| | | | | | | | pył ogółem | 0,04 | 0,35 | 0,04
| | | | | | | | -w tym pył do 2,5 µm | 0,02 | 0,1752 | 0,02
| | | | | | | | -w tym pył do 10 µm | 0,04 | 0,35 | 0,04
E-7 | Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2) | 7,5 | 0,82 m | 11,78 | 293 | 1755,7 | 2012,2 | amoniak | 0,029 | 0,254 | 0,029
| | | | | | | | siarkowodór | 0,001 | 0,00876 | 0,001
| | | | | | | | pył ogółem | 0,04 | 0,35 | 0,04
| | | | | | | | -w tym pył do 2,5 µm | 0,02 | 0,1752 | 0,02
| | | | | | | | -w tym pył do 10 µm | 0,04 | 0,35 | 0,04
Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny