Ustalenie zakresu obliczeń

Stężenia maksymalne w poszczególnych okresach, µg/m3 

amoniak      D1 = 400  maks. suma Smm = 33,1 < 0,1*D1
Symbol	Nazwa	1
okres	
E-1	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	2,638	
E-2	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	2,638	
E-3	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	2,638	
E-4	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	2,638	
E-5	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	2,638	
E-6	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	2,638	
E-1	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	2,468	
E-2	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	2,468	
E-3	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	2,468	
E-4	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	2,468	
E-5	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	2,468	
E-6	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	2,468	
E-7	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	2,468	
	Razem	33,1	

siarkowodór      D1 = 20  maks. suma Smm = 1,31 < 0,1*D1
Symbol	Nazwa	1
okres	
E-1	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	0,1191	
E-2	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	0,1191	
E-3	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	0,1191	
E-4	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	0,1191	
E-5	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	0,1191	
E-6	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	0,1191	
E-1	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	0,0851	
E-2	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	0,0851	
E-3	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	0,0851	
E-4	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	0,0851	
E-5	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	0,0851	
E-6	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	0,0851	
E-7	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	0,0851	
	Razem	1,31	

pył PM-10      D1 = 280  maks. suma Smm = 13,04 < 0,1*D1
Symbol	Nazwa	1
okres	
E-1	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	0,1872	
E-2	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	0,1872	
E-3	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	0,1872	
E-4	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	0,1872	
E-5	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	0,1872	
E-6	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	0,1872	
E-1	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	1,702	
E-2	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	1,702	
E-3	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	1,702	
E-4	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	1,702	
E-5	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	1,702	
E-6	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	1,702	
E-7	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	1,702	
	Razem	13,04	

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 13
 
Zakres pełny	Zakres skrócony	
	amoniak	
	siarkowodór	
	pył PM-10	

Kryterium obliczania opadu pyłu

Symbol	Nazwa	h, m	0,0667*h3,15	Erok, Mg	Eśrednia,  mg/s	
E-1	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	7,5	38,1	0,0385	1,22	
E-2	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	7,5	38,1	0,0385	1,22	
E-3	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	7,5	38,1	0,0385	1,22	
E-4	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	7,5	38,1	0,0385	1,22	
E-5	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	7,5	38,1	0,0385	1,22	
E-6	Wentylator dachowy - Budynek A (nr 1)	7,5	38,1	0,0385	1,22	
E-1	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	7,5	38,1	0,3504	11,1	
E-2	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	7,5	38,1	0,3504	11,1	
E-3	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	7,5	38,1	0,3504	11,1	
E-4	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	7,5	38,1	0,3504	11,1	
E-5	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	7,5	38,1	0,3504	11,1	
E-6	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	7,5	38,1	0,3504	11,1	
E-7	Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)	7,5	38,1	0,3504	11,1	
	Razem		38,1	2,6841	85,1	
Analizowano emisję pyłu z 13 emitorów.
0,0667/n*Sh3,15 =     38,1
Suma emisji średniorocznej pyłu =  85,1  > 38,1  [mg/s]
Łączna emisja roczna  =  2,684  < 10 000  [Mg]
Należy obliczyć opad pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     44,9 [m]
Emitor: Wentylator dachowy - Budynek B (nr 2)
Należy analizować obszar o promieniu 1347 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.