Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów
 
Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m^3 | | Maksymalna częstość przekroczeń D1, % | | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m^3 |
| Obliczone | Dopuszczalne | Obliczona | Dopuszczalna | Obliczone | Da - R
pył PM-10 | 10,5 | 280 | 0,00 | <  0,2 | 1,282 | < 12
amoniak | 23,4 | 400 | 0,00 | <  0,2 | 2,521 | < 45
siarkowodór | 0,94 | 20 | 0,00 | <  0,2 | 0,0992 | < 4,5

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

Budynek mieszklany 1           X =  2020,2 Y =  1303,6

Nazwa zanieczyszczenia

Stężenie maksymalne 1h
µg/m^3

Częstość przekroczeń D1, %

Dopuszcz.

Stężenie średnioroczne, µg/m^3

| Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R
pył PM-10 | 5 | 4,1 | < 280 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,039 | < 12
amoniak | 5 | 8,1 | < 400 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,094 | < 45
siarkowodór | 5 | 0,32 | < 20 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,0037 | < 4,5

Budynek mieszklany 2           X =  1922,3 Y =   851,4

Nazwa zanieczyszczenia

Stężenie maksymalne 1h
µg/m^3

Częstość przekroczeń D1, %

Dopuszcz.

Stężenie średnioroczne, µg/m^3

| Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R
pył PM-10 | 5 | 2,8 | < 280 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,018 | < 12
amoniak | 5 | 6,1 | < 400 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,043 | < 45
siarkowodór | 5 | 0,24 | < 20 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,0017 | < 4,5

Budynek mieszklany 3           X =  1734,6 Y =   962,5

Nazwa zanieczyszczenia

Stężenie maksymalne 1h
µg/m^3

Częstość przekroczeń D1, %

Dopuszcz.

Stężenie średnioroczne, µg/m^3

| Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R
pył PM-10 | 5 | 3,1 | < 280 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,020 | < 12
amoniak | 5 | 6,7 | < 400 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,050 | < 45
siarkowodór | 5 | 0,27 | < 20 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,0020 | < 4,5

Budynek mieszklany 4           X =  1467,5 Y =   751  

Nazwa zanieczyszczenia

Stężenie maksymalne 1h
µg/m^3

Częstość przekroczeń D1, %

Dopuszcz.

Stężenie średnioroczne, µg/m^3

| Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R
pył PM-10 | 5 | 2,6 | < 280 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,015 | < 12
amoniak | 5 | 5,9 | < 400 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,036 | < 45
siarkowodór | 5 | 0,23 | < 20 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,0014 | < 4,5

Budynek mieszklany 5           X =   626,7 Y =   431  

Nazwa zanieczyszczenia

Stężenie maksymalne 1h
µg/m^3

Częstość przekroczeń D1, %

Dopuszcz.

Stężenie średnioroczne, µg/m^3

| Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R
pył PM-10 | 5 | 1,6 | < 280 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,008 | < 12
amoniak | 5 | 4,0 | < 400 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,021 | < 45
siarkowodór | 5 | 0,16 | < 20 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,0008 | < 4,5

Budynek mieszklany 6           X =   830,3 Y =   341,1

Nazwa zanieczyszczenia

Stężenie maksymalne 1h
µg/m^3

Częstość przekroczeń D1, %

Dopuszcz.

Stężenie średnioroczne, µg/m^3

| Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R
pył PM-10 | 5 | 1,7 | < 280 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,008 | < 12
amoniak | 5 | 4,1 | < 400 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,021 | < 45
siarkowodór | 5 | 0,16 | < 20 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,0008 | < 4,5

Budynek mieszklany 7           X =   983,6 Y =   140,1

Nazwa zanieczyszczenia

Stężenie maksymalne 1h
µg/m^3

Częstość przekroczeń D1, %

Dopuszcz.

Stężenie średnioroczne, µg/m^3

| Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R
pył PM-10 | 5 | 1,6 | < 280 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,008 | < 12
amoniak | 5 | 3,7 | < 400 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,019 | < 45
siarkowodór | 5 | 0,15 | < 20 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,0007 | < 4,5

Budynek mieszklany 8           X =  1081,5 Y =    66,1

Nazwa zanieczyszczenia

Stężenie maksymalne 1h
µg/m^3

Częstość przekroczeń D1, %

Dopuszcz.

Stężenie średnioroczne, µg/m^3

| Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R
pył PM-10 | 5 | 1,5 | < 280 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,007 | < 12
amoniak | 5 | 3,7 | < 400 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,018 | < 45
siarkowodór | 5 | 0,14 | < 20 | - | 0,00 | <  0,2 | 5 | 0,0007 | < 4,5