P R Z E D M I A R   R O B Ó T
	 
	Budowa :	Termomodernizacja budynków gminy
	 
	Obiekt :	Ocieplenia budynków gminy
	Adres :	Ostroróg

	Ocieplenia budynku Urzędu Gminy i sali sesyjnej

	Inwestor :	Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
		ul. Wroniecka 14; 64-560 Ostroróg
	Wykonawca :	AKON Projektowanie Konstrukcyjne
		ul. Dworcowa 6B/7; 62-045 Pniewy
	 
	Uwagi :	Przywołane w przedmiarze poz. katalogów stanowią podstawę do ustalania zasad
	przedmiarowania robót. Oferent może zastować inne podstawy katalogowe wyceny pod 
	warunkiem, że będą one obejmowały zakres i wykaz czynności wymieniony w przedmiarach

	Budowa :	Termomodernizacja budynków gminy
	Obiekt :	Ocieplenia budynków gminy
	Adres :	Ostroróg
	                       Ocieplenia budynku Urzędu Gminy i sali sesyjnej
	 
	SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
	 
	Data : 	 Str: 1
	 
	Lp.	Opis działu

	A	Ocieplenie budynku
	 
	A.a	Roboty przygotowawcze
	 
	A.b	Elewacja
	 
	A.c	Elewacja -cokół
	 
	A.d	Roboty wykończeniowe
	 
	A.e	Rusztowanie
	 
	A.f	Remont towarzyszące remont daszków imalowanie krat
	 
	A.g	Różne pozostałe badania i naprawa instalacji odgromowej

	- - -    Koniec   wydruku   spisu   działów   przedmiaru   - - - 

	Budowa :	Termomodernizacja budynków gminy
	Obiekt :	Ocieplenia budynków gminy
	Adres :	Ostroróg
	                       Ocieplenia budynku Urzędu Gminy i sali sesyjnej
	 
	Data : 	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	A.	Ocieplenie budynku
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	A.a.	Roboty przygotowawcze
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 	 
	1.	KNR  1323-1001-11-00  MGiEn [Ruszt.]	  183,755	m2
		Zabezpieczenie okien folią
	 
	 Wyszczególnienie robót:
		 1. Zabezpieczenie podłóg trocinami i okien folią.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	Okna i drzwi w elewacji :	1,35*1,9*24+0,86*0,4*5+1,35*1,15*3+1,35*1,3*9+2,1*2,4*9 =	 129,093
		(1,6*2,1)+(2,1*2,1)+(3,6*1,9)+(2,5*1,9)+(1,8+1,9)+(0,9+1,9) =	 25,860
		(3*2,36)+(2,3*1,25)+(2,1*1,6) =	 13,315
	Okna i drzwi w cokole :	0,9*0,96+0,4*0,74*3+0,84*0,54*4+1,5*0,76+0,6*1,65+2,35*0,67*6+0,86*0,4 =	 15,487
	 
		Razem obmiar =	 183,755

	2.	KNR  401-0535-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  58,000	m
		Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ostrożne rozebranie obróbek.
	 2. Posortowanie blachy na nadającą się i nie nadającą się do dalszego  użytku.
	 3. Złożenie blachy we wskazanym miejscu.
	 4. Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek.
	 5. Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegów i złożenie blachy we  wskazanym miejscu bez względu na grubość blachy.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		4*12+2*5 =	 58,000

		Razem obmiar =	 58,000

	3.	KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  28,407	m2
		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej
		się do użytku

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ostrożne rozebranie obróbek.
	 2. Posortowanie blachy na nadającą się i nie nadającą się do dalszego  użytku.
	 3. Złożenie blachy we wskazanym miejscu.
	 4. Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek.
	 5. Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegów i złożenie blachy we  wskazanym miejscu bez względu na grubość blachy.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Mur ogniowy :	0,5*11,1*2 =	 11,100
	Okna :	( 1,9*24+0,4*5+1,15*3+1,3*9+2,4*9 ) * ( 0,18 ) =	 15,183
		( 2,1+2,1+1,9*4 ) * ( 0,18 ) =	 2,124
	 
		Razem obmiar =	 28,407
	 
	 	4.	KNR  403-1139-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  43,500	m
		Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu
		pionowym przekrój i rodzaj przewodu: do 120 mm2, z pręta
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Rozkręcenie wsporników.
	 2. Demontaż przewodu.
	 3. Zwinięcie przewodu w krążki.
	 4. Związanie krążków.
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	5.	KNR  401-0702-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  345,300	m
		Odbicie tynków wewnętrznych wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj
		podłoża, pasami o szerokości: ponad 15,0 do 20,0 cm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyznaczenie miejsc odbijania pasów tynków na płaszczyznach pionowych.
	 2. Ręczne odbicie pasami tynków bez względu na rodzaj podłoża.
	 3. Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku.
	 	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 	Ościeża w elewacji :	(1,35*2+1,9)*24+(0,86*2+0,4)*5+(1,35*2+1,15)*3+(1,35*2+1,3)*9+(2,1*2+2,4)*9                                                                    =	 227,950
		(1,6*2+2,1)+(2,1*2+2,1)+(3,6*2+1,9)+(2,5*2+1,9)+(1,8*2+1,9)+(0,9*2+1,9) =	 36,800
		(3*2+2,36)+(2,3*2+1,25)+(2,1*2+1,6) =	 20,010
	Okna i drzwi w cokole :	0,9*2+0,96+(0,4*2+0,74)*3+(0,84*2+0,54*2)*4+1,5*2+0,76+(2,35+0,67)*2*6+0,86*2+0,4 =	 60,540
	 
		Razem obmiar =	 345,300

	6.	KNR  401-0701-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  21,233	m2
		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj
		podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża.
	 2. Usunięcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic.
	 3. Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku.
		Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		Przyjęto 3% tynków
	Sala sesyjna i urząd :	( 3,85*19+4*19,3+11,1*12,9*2+15,75*12,3*2-8,75*4 ) * ( 0,03 ) =	 23,675
	cokół sala sesyjna i urząd :	( 19,3*0,9+19*(1,15+1,51)/2+11,1*1,4+15,75*1,35+11,1*1,3+2,5*1,15+4,5*1,25 ) * ( 0,03 ) =	 3,071
	Okna i drzwi w elewacji :	( 1,35*1,9*24+0,86*0,4*5+1,35*1,15*3+1,35*1,3*9+2,1*2,4*9 ) * ( -0,03 ) =	- 3,873
		( (1,6*2,1)+(2,1*2,1)+(3,6*1,9)+(2,5*1,9)+(1,8+1,9)+(0,9+1,9) ) * ( -0,03 ) =	- 0,776
		( (3*2,36)+(2,3*1,25)+(2,1*1,6) ) * ( -0,03 ) =	- 0,399
	Okna i drzwi w cokole :	( 0,9*0,96+0,4*0,74*3+0,84*0,54*4+1,5*0,76+0,6*1,65+2,35*0,67*6+0,86*0,4 ) * ( -0,03 ) =	- 0,465
	 
		Razem obmiar =	 21,233
	 
	 	7.	KNR  401-0726-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  21,233	m2
		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł,pustaków
		ceramicznych i gazobetonów,przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy użyciu wapna such. 

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Odbicie odstających i spękanych tynków.
	 2. Przygotowanie powierzchni podłoża do tynkowania.
	 3. Wykonanie tynków trzywarstwowych z zatarciem packą na ostro.
	 4. Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi.
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	Przyjęto 3% tynków
	Sala sesyjna i urząd :	( 3,85*19+4*19,3+11,1*12,9*2+15,75*12,3*2-8,75*4 ) * ( 0,03 ) =	 23,675
	cokół sala sesyjna i urząd :	( 19,3*0,9+19*(1,15+1,51)/2+11,1*1,4+15,75*1,35+11,1*1,3+2,5*1,15+4,5*1,25 ) * ( 0,03 ) =	 3,071
	Okna i drzwi w elewacji :	( 1,35*1,9*24+0,86*0,4*5+1,35*1,15*3+1,35*1,3*9+2,1*2,4*9 ) * ( -0,03 ) =	- 3,873
		( (1,6*2,1)+(2,1*2,1)+(3,6*1,9)+(2,5*1,9)+(1,8+1,9)+(0,9+1,9) ) * ( -0,03 ) =	- 0,776
 
		( (3*2,36)+(2,3*1,25)+(2,1*1,6) ) * ( -0,03 ) =	- 0,399
	Okna i drzwi w cokole :	( 0,9*0,96+0,4*0,74*3+0,84*0,54*4+1,5*0,76+0,6*1,65+2,35*0,67*6+0,86*0,4 ) * ( -0,03 ) =	- 0,465
	 
		Razem obmiar =	 21,233

	8.	KNR  401-0354-13-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  20,000	szt
		Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	9.	KNR  401-0108-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,025	m3
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem,
		na odległość: do 1 km

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe.
	 2. Wywiezienie na odległość do 1 km.
	 3. Wyładowanie ze środków transportowych.
		Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		284,76*0,18*0,02 =	 1,025
	 
		Razem obmiar =	 1,025

	10.	KNR  401-0108-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,025	m3
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem,
		na odległość: za każdy następny 1 km

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe.
	 2. Wywiezienie na odległość do 1 km.
	 3. Wyładowanie ze środków transportowych.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	A.b.	Elewacja
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	11.	KNR  028-2620-01-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  7,078	100 m2
		Przygotowanie-oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża pod docieplenie metodą"lekką"

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów lub starej farby z luźnymi częściami tynku
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Sala sesyjna i urząd :	( 3,85*19+4*19,3+11,1*12,9*2+15,75*12,3*2-8,75*4 ) * ( 0,01 ) =	 7,892
	cokół sala sesyjna i urząd :	( 19,3*0,9+19*(1,15+1,51)/2+11,1*1,4+15,75*1,35+11,1*1,3+2,5*1,15+4,5*1,25 ) * ( 0,01 ) =	 1,024
	Okna i drzwi w elewacji :	( 1,35*1,9*24+0,86*0,4*5+1,35*1,15*3+1,35*1,3*9+2,1*2,4*9 ) * ( -0,01 ) =	- 1,291
		( (1,6*2,1)+(2,1*2,1)+(3,6*1,9)+(2,5*1,9)+(1,8+1,9)+(0,9+1,9) ) * ( -0,01 ) =	- 0,259
		( (3*2,36)+(2,3*1,25)+(2,1*1,6) ) * ( -0,01 ) =	- 0,133
	Okna i drzwi w cokole :	( 0,9*0,96+0,4*0,74*3+0,84*0,54*4+1,5*0,76+0,6*1,65+2,35*0,67*6+0,86*0,4 ) * ( -0,01 ) =	- 0,155
	 
		Razem obmiar =	 7,078

	12.	KNR  028-2620-02-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  7,078	100 m2
		Przygotowanie - zagruntowanie powierzchni starego podłoża pod docieplenie metodą"lekką"

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość
		 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Sala sesyjna i urząd :	( 3,85*19+4*19,3+11,1*12,9*2+15,75*12,3*2-8,75*4 ) * ( 0,01 ) =	 7,892
	cokół sala sesyjna i urząd :	( 19,3*0,9+19*(1,15+1,51)/2+11,1*1,4+15,75*1,35+11,1*1,3+2,5*1,15+4,5*1,25 ) * ( 0,01 ) =	 1,024
	Okna i drzwi w elewacji :	( 1,35*1,9*24+0,86*0,4*5+1,35*1,15*3+1,35*1,3*9+2,1*2,4*9 ) * ( -0,01 ) =	- 1,291
		( (1,6*2,1)+(2,1*2,1)+(3,6*1,9)+(2,5*1,9)+(1,8+1,9)+(0,9+1,9) ) * ( -0,01 ) =	- 0,259
		( (3*2,36)+(2,3*1,25)+(2,1*1,6) ) * ( -0,01 ) =	- 0,133
	Okna i drzwi w cokole :	( 0,9*0,96+0,4*0,74*3+0,84*0,54*4+1,5*0,76+0,6*1,65+2,35*0,67*6+0,86*0,4 ) * ( -0,01 ) =	- 0,155
	 
		Razem obmiar =	 7,078

	13.	KNR  028-2620-03-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  7,078	100 m2
		Przygotowanie-sprawdzenie nośności(przyczepności) zaprawy klejącej i styropianu do podłoża pod docieplenie
		metodą "lekką"

	 Wyszczególnienie robót:
	 
	 1. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej i płyt styropianowych do podłoża
 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Sala sesyjna i urząd :	( 3,85*19+4*19,3+11,1*12,9*2+15,75*12,3*2-8,75*4 ) * ( 0,01 ) =	 7,892
	cokół sala sesyjna i urząd :	( 19,3*0,9+19*(1,15+1,51)/2+11,1*1,4+15,75*1,35+11,1*1,3+2,5*1,15+4,5*1,25 ) * ( 0,01 ) =	 1,024
	Okna i drzwi w elewacji :	( 1,35*1,9*24+0,86*0,4*5+1,35*1,15*3+1,35*1,3*9+2,1*2,4*9 ) * ( -0,01 ) =	- 1,291
		( (1,6*2,1)+(2,1*2,1)+(3,6*1,9)+(2,5*1,9)+(1,8+1,9)+(0,9+1,9) ) * ( -0,01 ) =	- 0,259
		( (3*2,36)+(2,3*1,25)+(2,1*1,6) ) * ( -0,01 ) =	- 0,133
	Okna i drzwi w cokole :	( 0,9*0,96+0,4*0,74*3+0,84*0,54*4+1,5*0,76+0,6*1,65+2,35*0,67*6+0,86*0,4 ) * ( -0,01 ) =	- 0,155
	 
		Razem obmiar =	 7,078

	14.	KNR  028-2620-05-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  7,078	100 m2
		Przygotowanie-sprawdzenie nośności kołków w podłożu pod docieplenie metodą "lekką"

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Sprawdzenie nośności kołków do podłoża 
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Sala sesyjna i urząd :	( 3,85*19+4*19,3+11,1*12,9*2+15,75*12,3*2-8,75*4 ) * ( 0,01 ) =	 7,892
	cokół sala sesyjna i urząd :	( 19,3*0,9+19*(1,15+1,51)/2+11,1*1,4+15,75*1,35+11,1*1,3+2,5*1,15+4,5*1,25 ) * ( 0,01 ) =	 1,024
	Okna i drzwi w elewacji :	( 1,35*1,9*24+0,86*0,4*5+1,35*1,15*3+1,35*1,3*9+2,1*2,4*9 ) * ( -0,01 ) =	- 1,291
		( (1,6*2,1)+(2,1*2,1)+(3,6*1,9)+(2,5*1,9)+(1,8+1,9)+(0,9+1,9) ) * ( -0,01 ) =	- 0,259
		( (3*2,36)+(2,3*1,25)+(2,1*1,6) ) * ( -0,01 ) =	- 0,133
	Okna i drzwi w cokole :	( 0,9*0,96+0,4*0,74*3+0,84*0,54*4+1,5*0,76+0,6*1,65+2,35*0,67*6+0,86*0,4 ) * ( -0,01 ) =	- 0,155
	 
		Razem obmiar =	 7,078

	15.	NNRKB  007-2610-01-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  620,912	m2
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami styropianowymi gr.14 cm,  z przyklejeniem jednej
		warstwy siatki i wykonaniem wyprawy elewcyjnej na pow.pełnych i z otworami: betonowych, otynkowanych,
	z mozaiki szklanej 

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Cięcie płyt styropianowych.
	 2. Przygotowanie zaprawy klejowej.
	 
	 3. Przyklejenie zaprawą klejową płyt styropianowych do wyrównanych i oczyszczonych powierzchni ścian.
	 4. Przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych z wykonaniem drugiej warstwy z zaprawy klejowej (przykrywającej).
	 5. Wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych w loggiach lub wnękach.
	 6. Pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowłokową wyprawą elewacyjną.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Sala sesyjna i urząd :	3,85*19+4*19,3+11,1*12,9*2+15,75*12,3*2-8,75*4 =	 789,180
	Umniejszenie okna i drzwi w elewacji :	( 1,35*1,9*24+0,86*0,4*5+1,35*1,15*3+1,35*1,3*9+2,1*2,4*9 ) * ( -1 ) =	- 129,093
		( (1,6*2,1)+(2,1*2,1)+(3,6*1,9)+(2,5*1,9)+(1,8+1,9)+(0,9+1,9) ) * ( -1 ) =	- 25,860
		( (3*2,36)+(2,3*1,25)+(2,1*1,6) ) * ( -1 ) =	- 13,315
	 
		Razem obmiar =	 620,912

	16.	NNRKB  007-2613-01-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	 3 104,562	szt
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączików
		mechanicznych, bez wartości płyt styropianowych

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wiercenie otworów.
	 2. Mocowanie płyt styropianowych  przy użyciu łączników mechanicznych.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Sala sesyjna i urząd :	( 3,85*19+4*19,3+11,1*12,9*2+15,75*12,3*2-8,75*4 ) * ( 5 ) =	3 945,900
	Okna i drzwi w elewacji :	( 1,35*1,9*24+0,86*0,4*5+1,35*1,15*3+1,35*1,3*9+2,1*2,4*9 ) * ( -5 ) =	- 645,463
		( (1,6*2,1)+(2,1*2,1)+(3,6*1,9)+(2,5*1,9)+(1,8+1,9)+(0,9+1,9) ) * ( -5 ) =	- 129,300
		( (3*2,36)+(2,3*1,25)+(2,1*1,6) ) * ( -5 ) =	- 66,575
	 
		Razem obmiar =	3 104,562

	17.	NNRKB  007-2610-06-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  91,123	m2
		Docieplenie ościeży zewnętrznych, poprzez przyklejenie styropianu i jednej warstwy siatki oraz wykonanie
		wyprawy elewacyjnej

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Cięcie płyt styropianowych.
	 2. Przygotowanie zaprawy klejowej.
	 3. Przyklejenie zaprawą klejową płyt styropianowych do wyrównanych i oczyszczonych powierzchni ościeży.
	 4. Przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych z wykonaniem drugiej warstwy z zaprawy klejowej (przykrywającej).
	 5. Pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowłokową wyprawą elewacyjną.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Ościeża w elewacji :	( (1,35*2+1,9)*24+(0,86*2+0,4)*5+(1,35*2+1,15)*3+(1,35*2+1,3)*9+(2,1*2+2,4)*9 ) * ( 0,32 ) =	 72,944
		( (1,6*2+2,1)+(2,1*2+2,1)+(3,6*2+1,9)+(2,5*2+1,9)+(1,8*2+1,9)+(0,9*2+1,9) ) * ( 0,32 ) =	 11,776
		( (3*2+2,36)+(2,3*2+1,25)+(2,1*2+1,6) ) * ( 0,32 ) =	 6,403
	 
		Razem obmiar =	 91,123

	18.	NNRKB  007-2610-08-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  338,760	m
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków  - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym
		wzmocnieniem jedną warstwą siatki, z wykorzystaniem kształtowników systemowych

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Założenie ochron narożników wypukłych.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Ościeża w elewacji :	(1,35*2+1,9)*24+(0,86*2+0,4)*5+(1,35*2+1,15)*3+(1,35*2+1,3)*9+(2,1*2+2,4)*9 =	 227,950
		(1,6*2+2,1)+(2,1*2+2,1)+(3,6*2+1,9)+(2,5*2+1,9)+(1,8*2+1,9)+(0,9*2+1,9) =	 36,800
		(3*2+2,36)+(2,3*2+1,25)+(2,1*2+1,6) =	 20,010
	Narożniki budynku :	12,9*4+0,6*4 =	 54,000
	 
		Razem obmiar =	 338,760

	19.	NNRKB  007-2610-05-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  83,250	m2
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków w systemie  - dodatkowa warstwa siatki (parter)

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przyklejenie drugiej wzmacniającej  warstwy siatki z włókna szklanego  na wysokości ścian parteru.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Sala sesyjna i urząd :	1*19+1*19,3+11,1*1*2+15,75*1*2-8,75*1 =	 83,250
	 
		Razem obmiar =	 83,250

	20.	KNR  202-1519-02-00  WACETOB Warszawa [Ruszt.]	  620,912	m2
		Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami:

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przygotowanie powierzchni.
	 2. Dwukrotne malowanie.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Sala sesyjna i urząd :	3,85*19+4*19,3+11,1*12,9*2+15,75*12,3*2-8,75*4 =	 789,180
	Umniejszenie okna i drzwi w elewacji :	( 1,35*1,9*24+0,86*0,4*5+1,35*1,15*3+1,35*1,3*9+2,1*2,4*9 ) * ( -1 ) =	- 129,093
		( (1,6*2,1)+(2,1*2,1)+(3,6*1,9)+(2,5*1,9)+(1,8+1,9)+(0,9+1,9) ) * ( -1 ) =	- 25,860
		( (3*2,36)+(2,3*1,25)+(2,1*1,6) ) * ( -1 ) =	- 13,315
	 
		Razem obmiar =	 620,912

	21.	KNR  033-0122-01-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  0,833	100 m
		Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu przez montaż listew : cokołowych z aluminium

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Trasowanie przebiegu listew 
	 2. Docięcie listew 
	 3. Zamontowanie listew 
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Sala sesyjna i urząd :	( 19+19,3+11,1*2+15,75*2-8,75 ) * ( 0,01 ) =	 0,833
	 
		Razem obmiar =	 0,833

	22.	KNR  033-0123-02-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  0,160	100 m
		Roboty uzupełniające - wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej z zastosowaniem: zaprawy
		zbrojeniowej i klejącej

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Montaż taśm i profili dylatacyjnych i uszczelniających 
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		4*4*0,01 =	 0,160
	 
		Razem obmiar =	 0,160

	23.	KNR  033-0123-05-00  IGM Warszawa [Ruszt.]	  2,848	100 m
		Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży  z zastosowaniem: zaprawy zbrojeniowej i klejącej

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Montaż taśm i profili dylatacyjnych i 	   uszczelniających 
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Ościeża w elewacji :	( (1,35*2+1,9)*24+(0,86*2+0,4)*5+(1,35*2+1,15)*3+(1,35*2+1,3)*9+(2,1*2+2,4)*9 ) * ( 0,01 ) =	 2,280
		( (1,6*2+2,1)+(2,1*2+2,1)+(3,6*2+1,9)+(2,5*2+1,9)+(1,8*2+1,9)+(0,9*2+1,9) ) * ( 0,01 ) =	 0,368
		( (3*2+2,36)+(2,3*2+1,25)+(2,1*2+1,6) ) * ( 0,01 ) =	 0,200
	 
		Razem obmiar =	 2,848

	24.	KNR  401-0322-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]	  35,000	szt
		Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykucie gniazd w ścianach i podłożach.
	 2. Ustawienie i umocowanie elementów stalowych w gniazdach.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	25.		  1,000	kpl
		Pomalowanie na elewacji w miejscu istniejącej tablicy herbu Ostroroga i napisu wielkości w/g szablonu
		pobranego ze zdemontowanej tablicy

	A.c.	Elewacja -cokół
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	26.	NNRKB  007-2610-01-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  86,886	m2
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami styropianowymi gr.14 cm, z przyklejeniem jednej
		warstwy siatki i wykonaniem wyprawy elewcyjnej Mozaikowej żywicznej 2mm  na pow.pełnych i z
	otworami: betonowych, otynkowanych, z mozaiki szklanej

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Cięcie płyt styropianowych.
	 2. Przygotowanie zaprawy klejowej.
	 3. Przyklejenie zaprawą klejową płyt styropianowych do wyrównanych i oczyszczonych powierzchni ścian 
	 4. Przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych z wykonaniem drugiej warstwy z zaprawy klejowej (przykrywającej).
	5. Pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowłokową wyprawą elewacyjną.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	cokół sala sesyjna i urząd :	19,3*0,9+19*(1,15+1,51)/2+11,1*1,4+15,75*1,35+11,1*1,3+2,5*1,15+4,5*1,25 =	 102,373
	Okna i drzwi w cokole :	( 0,9*0,96+0,4*0,74*3+0,84*0,54*4+1,5*0,76+0,6*1,65+2,35*0,67*6+0,86*0,4 ) * ( -1 ) =	- 15,487
	 
		Razem obmiar =	 86,886

	27.	NNRKB  007-2610-06-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  21,146	m2
		Docieplenie ościeży zewnętrznych , poprzez przyklejenie styropianu i jednej warstwy siatki oraz wykonanie
		wyprawy elewacyjnej

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Cięcie płyt styropianowych.
	 2. Przygotowanie zaprawy klejowej.
	 3. Przyklejenie zaprawą klejową płyt styropianowych do wyrównanych i oczyszczonych powierzchni ościeży.
	 4. Przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych z wykonaniem drugiej warstwy z zaprawy klejowej (przykrywającej).
		5. Pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowłokową wyprawą elewacyjną.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Okna i drzwi w cokole :	( 0,9*2+2,2+(1,05*2+0,74)*3+(0,84+0,54)*2*4+1,5*2+0,76+(2,35+0,67)*2*6+(0,86+0,4)*2 ) * ( 0,32 ) =	 21,146
	 
		Razem obmiar =	 21,146

	28.	KNR  033-0123-01-00  IGM Warszawa	  4,345	100 szt
		Roboty uzupełniające - -umocowanie płyt wełn.min.i styr.kołkami do ścian

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wywiercenie otworów 
	 2. Osadzenie kołków wbijanych lub wkręcanych 
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	cokół sala sesyjna i urząd :	( 19,3*0,9+19*(1,15+1,51)/2+11,1*1,4+15,75*1,35+11,1*1,3+2,5*1,15+4,5*1,25 ) * ( 0,01*5 ) =	 5,119
	Okna i drzwi w cokole :	( 0,9*0,96+0,4*0,74*3+0,84*0,54*4+1,5*0,76+0,6*1,65+2,35*0,67*6+0,86*0,4 ) * ( -0,01*5 ) =	- 0,774
	 
		Razem obmiar =	 4,345

	29.	NNRKB  007-2610-05-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  86,886	m2
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków w systemie - dodatkowa warstwa siatki (parter)

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przyklejenie drugiej wzmacniającej warstwy siatki z włókna szklanego na wysokości ścian parteru.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	cokół sala sesyjna i urząd :	19,3*0,9+19*(1,15+1,51)/2+11,1*1,4+15,75*1,35+11,1*1,3+2,5*1,15+4,5*1,25 =	 102,373
	Okna i drzwi w cokole :	( 0,9*0,96+0,4*0,74*3+0,84*0,54*4+1,5*0,76+0,6*1,65+2,35*0,67*6+0,86*0,4 ) * ( -1 ) =	- 15,487
	 
		Razem obmiar =	 86,886

	30.	NNRKB  007-2610-08-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  72,744	m
		Docieplenie ścian zewnętrznych budynków  - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym
		wzmocnieniem jedną warstwą siatki

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Założenie ochron narożników wypukłych.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Okna i drzwi w cokole :
	2,2*2+0,96+(1,05+0,74)*2*3+(0,84+0,54)*2*4+1,5*2+0,76*2+(0,6+1,65)*2+(2,35+0,67)*2*6+0,86*0,4 =	 72,744
	 
		Razem obmiar =	 72,744

	31.	KNR  033-0123-05-00  IGM Warszawa	  0,454	100 m
		Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży z zastosowaniem: zaprawy zbrojeniowej i klejącej

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Montaż taśm i profili dylatacyjnych i uszczelniających 
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Okna i drzwi w cokole :
	( 0,9*2+0,96+(0,4*2+0,74)*3+(0,84*2+0,54)*4+1,5*2+0,76+0,6*2+1,65+(2,35+2*0,67)*6+0,86*0,4 ) *
	* ( 0,01 ) =	 0,454
	 
		Razem obmiar =	 0,454

 
	A.d.	Roboty wykończeniowe
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	32.	KNR  202-0507-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  13,320	m2
		Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki obróbek bez względu na rodzaj pokrycia.
	 2. Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach.
	 3. Wykonanie wpustów gzymsowych.
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Mur ogniowy :	11,1*2*0,6 =	 13,320
	 
		Razem obmiar =	 13,320

	33.	KNR  202-0923-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  30,768	m2
		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przygotowanie podłoża.
	 2. Oczyszczenie powierzchni.
	 3. Ułożenie zaprawy na murzez ze spadkiem na zewnątrz i zatarcie na ostro pod obróbkę blacharską
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Okna i drzwi w elewacji :	( 1,9*24+0,4*5+1,15*3+1,3*9+2,4*9 ) * ( 0,32 ) =	 26,992
		( 2,1+2,1+1,9*4 ) * ( 0,32 ) =	 3,776
	 
		Razem obmiar =	 30,768

	34.	NNRKB  006-0541-02-00  BEiDOEPB ORGBUD W-wa	  30,768	m2
		Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
                            PARAPETY

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek.
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Okna :	( 1,9*24+0,4*5+1,15*3+1,3*9+2,4*9 ) * ( 0,32 ) =	 26,992
		( 2,1+2,1+1,9*4 ) * ( 0,32 ) =	 3,776
	 
		Razem obmiar =	 30,768

	35.	KNR  202-0531-04-01  WACETOB Warszawa	  58,000	m
		Rury spustowe okrągłe z PVC, o srednicy: 110 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Zamontowanie uchwytów do rur spustowych.
	 2. Założenie rur spustowych.
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	36.	KNNR  005-0601-03-10  MRRiB	  62,000	m
		Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nienaprężanych pionowych wykonanych z pręta
		stalowego mocowanego na wspornikach: obsadzanych

	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyznaczenie miejsca montażu.
	 2. Wykonanie otworów.
	 3. Osadzenie wsporników.
	 4. Odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie przewodu.
	 5. Łączenie przewodów.
	 6. Regulacja naciągu przewodów między wspornikami.
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	A.e.	Rusztowanie
	Numer specyfikacji :  ST-01.00.00

	37.	KNNR  002-1504-02-00  MRRiB	  6,985	100 m2
		Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych, o wysokości: ponad 10 do 20 m

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyrównanie terenu.
	 2. Montaż i usztywnienie rusztowań.
	 3. M ontaż pionów komunikacyjnych.
	 4. Zawieszenie drabinek.
	 5. Ułożenie pomostów roboczych i zabezpieczających.
	 6. Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych.
	 7. Zakotwienie rusztowań.
	 8. Montaż daszków nad wejściami.
	 9. Demontaż rusztowań.
	 10. Oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Sala sesyjna i urząd :	( 11,1*12,9*2+15,75*12,3*2-8,75*4 ) * ( 0,01 ) =	 6,388
	cokół sala sesyjna i urząd :	( 11,1*1,4+15,75*1,35+11,1*1,3+2,5*1,15+4,5*1,25 ) * ( 0,01 ) =	 0,597
	 
		Razem obmiar =	 6,985

	38.	KNNR  002-1504-01-00  MRRiB	  1,930	100 m2
		Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych, o wysokości: do 10 m

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyrównanie terenu.
	 2. Montaż i usztywnienie rusztowań.
	 3. M ontaż pionów komunikacyjnych.
	 4. Zawieszenie drabinek.
	 5. Ułożenie pomostów roboczych i zabezpieczających.
	 6. Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych.
	 7. Zakotwienie rusztowań.
	 8. Montaż daszków nad wejściami.
	 9. Demontaż rusztowań.
	 10. Oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-01.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Sala sesyjna i urząd :	( 3,85*19+4*19,3 ) * ( 0,01 ) =	 1,504
	cokół sala sesyjna i urząd :	( 19,3*0,9+19*(1,15+1,51)/2 ) * ( 0,01 ) =	 0,426
	 
		Razem obmiar =	 1,930

	39.	Rusztowanie	  1,000	kpl
		Rozliczenie pracy rusztowania
	 
	Pozycje od których liczony jest nakład r-g: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
	Numer specyfikacji :  ST-01.00.00
	 
	A.f.	Remont towarzyszące remont daszków imalowanie krat
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	40.	KNR  401-0429-05-00  IGM Warszawa	  24,600	m2
		Rozebranie podsufitek: z desek nieotynkowanych
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Daszek na wejściem glównym :	3,8*3,9+1,8*1,3 =	 17,160
	Daszek na wejsciem do sali sesyjnej :	3,1*2,4 =	 7,440
	 
		Razem obmiar =	 24,600

	41.	KNR  018-2611-07-00  IGM Warszawa	  24,600	m2
		Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej /ściany/

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przygotowanie powierzchni przez wyrównanie nierówności, usunięcie zbędnych przedmiotów utrudniających montaż.
	 2. Wyznaczenie punktów mocowania listew drewnianych wzdłuż wszystkich krawędzi płaszczyzn
	 3. Przygotowanie elementów rusztu i wyznaczenie punktów przymocowania listew.
	 4. Wiercenie i montaż kołków rozporowych wg otworów w listwach.
	 5. Montaż rusztu.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Daszek na wejściem glównym :	3,8*3,9+1,8*1,3 =	 17,160
	Daszek na wejsciem do sali sesyjnej :	3,1*2,4 =	 7,440
	 
		Razem obmiar =	 24,600

	42.	KNR  018-2613-03-00  IGM Warszawa	  24,600	m2
		Układanie na ścianach paneli winylowych typu "SIDING", na gotowym ruszcie, przy panelach układanych: poziomo
		/gwoździe stal.galwanizowane/

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przycięcie paneli elewacyjnych do żądanego wymiaru.
	 2. Montaż paneli elewacyjnych.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Daszek na wejściem glównym :	3,8*3,9+1,8*1,3 =	 17,160
	Daszek na wejsciem do sali sesyjnej :	3,1*2,4 =	 7,440
	 
		Razem obmiar =	 24,600

	43.	KNR  018-2614-01-00  IGM Warszawa	  24,600	m2
		Montaż elementów wykończeniowych z paneli winylowych typu "SIDING" - podsufitki /gwoździe
		stal.galwanizowane/

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przycięcie profili wykończeniowych do żądanego rozmiaru.
	 2. Montaż profili wykończeniowych.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Daszek na wejściem glównym :	3,8*3,9+1,8*1,3 =	 17,160
	Daszek na wejsciem do sali sesyjnej :	3,1*2,4 =	 7,440
	 
		Razem obmiar =	 24,600

	44.	KNNR  007-0505-06-00  MRRiB	  7,260	m2
	 
		Montaż wiatrołapów aluminiowych lub stalowych z profili cienkościennych powlekanych
		analogia rozbiórka istniejacego wiatrołapu RiS= 0,3

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykucie gniazd i bruzd dla osadzenia przegród.
	 2. Demontaż elementów konstrukcji nośnej.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Zejscie przy sali sesyjnej :	2,2*1,8+2,2*1,5 =	 7,260
	 
		Razem obmiar =	 7,260

	45.	KNNR  007-0505-06-00  MRRiB	  7,260	m2
		Montaż wiatrołapów aluminiowych lub stalowych z profili cienkościennych powlekanych
		LUB Z PŁYT POLWEGLANOWYCH

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykucie gniazd i bruzd dla osadzenia przegród.
	 2. Montaż elementów konstrukcji nośnej.
	 3. Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Zejscie przy sali sesyjnej :	2,2*1,8+2,2*1,5 =	 7,260
	 
		Razem obmiar =	 7,260

	46.		  1,000	kpl
		Wiatrołap
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	47.	KNR  202-1218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  8,000	szt
		Wsporniki ze stali teowej - ramienne, z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną
		ANALOGIA PRZERÓBKA WSPORNIKÓW I UCHWYTÓW UMOCOWANYCH W ELEWACJI

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykucie gniazd i bruzd.
	 2. Obsadzenie elementów z zamurowanie.
	 3. Naprawa tynku.
	 4. Malowanie farbami olejnymi.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	48.	KNR  1323-0206-05-00  MGiEn	  0,750	m2
		Osadzenie drobnych elementów o powierzchni do 0,25 m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Osadzenie drobnych elementów.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	tablice  informacyjne :	5*0,3*0,5 =	 0,750
	 
		Razem obmiar =	 0,750

	49.	KNR  401-1212-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  23,580	m2
		Malowanie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się farby.
	 2. Zagruntowanie minią lub pokostem.
	 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych.

	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Kraty w oknach :	1,35*1,9*5+1,3*1,35+2,35*0,6*5+1,95*1 =	 23,580

		Razem obmiar =	 23,580

	50.	KNR  401-1212-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,814	m2
		Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, pełnych powierzchni metalowych:
		dwukrotne z oczyszczeniem podłoża

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się farby.
	 2. Zagruntowanie minią lub pokostem.
	 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
	Drzwiczk wsypu opału :	0,54*0,84*4 =	 1,814
	 
		Razem obmiar =	 1,814

	A.g.	Różne pozostałe badania i naprawa instalacji odgromowej
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	51.	KNR  231-0815-01-00  IGM Warszawa	  12,000	m2
		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na
		podsypce piaskowej

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ręczne wyjęcie płyt chodnikowych lub usunięcie płyt żelbetowych przy użyciu żurawia.
	 2. Rozerwanie podsypki piaskowej.
	 3. Ułożenie uzyskanego materiału w stosy.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00

	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		20*0,6 =	 12,000
	 
		Razem obmiar =	 12,000

	52.	KNR  231-0502-01-00  IGM Warszawa	  12,000	m2
		Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem
		PŁYTKI CHODNIKOWE Z ROZBIÓRKI

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Rozścielenie na uprzednio przygotowanym podłożu podsypki piaskowej  lub podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.
	 2. Ułożenie nawierzchni chodnika na wyrównanej i wyprofilowanej podsypce z ręcznym ubiciem płyt.
	 3. Wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem.
	 4. Pielęgnacja nawierzchni o spoinach wypełnionych zaprawą przez posypanie piaskiem i polewanie wodą.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	53.	KNR  508-0611-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  30,000	m
		Montaż uziomu powierzchniowego, w wykopie o głębokości: do 0,6 m    grunt kat.III

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyznaczenie trasy rowu.
	 2. Ręczne wykopanie rowu.
	 3. Odmierzenie i ucięcie bednarki.
	 4. Wyprostowanie bednarki.
	 5. Ułożenie bednarki w wykopie.
	 6. Montaż i demontaż zasilania spawarki.
	 7. Spawanie.
	 8. Oczyszczenie i malowanie spawu.
	 9. Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	54.	KNR  508-0617-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  6,000	szt
		Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, w wykopie - rodzaj przewodu: bednarka o przekroju   -
		do 120 mm2

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Odmierzenie i ucięcie piłką ręczną przewodu.
	 2. Montaż i demontaż zasilania spawarki.
	 3. Oczyszczenie i malowanie miejsca spawu.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	55.	KNR  508-0619-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  3,000	szt
		Montaż złączy naprężających w instalacji uziemiającej lub odgromowej - miejsce montażu: ściana

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Nałożenie elementów złączki na końce łączonych przewodów i skręcenie śrubami.
	 2. Naprężenie przewodu.
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	56.	KNR  510-0809-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  6,000	m
		Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	57.	KNNR  005-1304-03-00  MRRiB	  8,000	szt
		Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Pomiar skuteczności zerowania
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	 
	58.	KNNR  005-1304-04-00  MRRiB	  8,000	szt
		Badania i pomiary instalacji odgromowej: - każdy następny pomiar

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Pomiar skuteczności zerowania
	 
	Numer specyfikacji :  ST-02.00.00
	---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---