**Zapytanie ofertowe**

**Załącznik nr 1**

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont schodów do budynku OSP Przybyszew

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p. | Podst. | Opis i wyliczenia | J. m. | Poszcz. | Razem |
| **1** |  | **ROBOTY ROZBIÓRKOWE** | | | |
| 1  d.1 | KNR 4-01  1306-01 | Demontaż balustrad schodowych  12 | szt. prz  ec. | 12.000 |  |
|  | | | | RAZEM | 12.000 |
| 2  d.1 | KNR 4-04  0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  40.29+57.20\*0.20 | m2 | 51.730 |  |
|  | | | | RAZEM | 51.730 |
| **2** |  | **ROBOTY ODTWORZENIOWE** | | | |
| 3  d.2 | NNRNKB  202 1134-01 | Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome  51.730 | m2 | 51.730 |  |
|  | | | | RAZEM | 51.730 |
| 4  d.2 | NNRNKB  202 2810-05  analogia | Okładziny podstopni schodów z obrzeży palisadowych o wym. 48x25x6 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm  5.10\*11\*0.25 | m2 | 14.025 |  |
|  | | | | RAZEM | 14.025 |
| 5  d.2 | KSNR 10  0513-10 | Wykonanie palisady ze słupków 12x18x130 cm  2.70\*4=3.00\*2 | m | 16.800 |  |
|  | | | | RAZEM | 16.800 |
| 6  d.2 | NNRNKB  202 2810-03  analogia | Okładziny schodów z kostki brukowej 20x10 cm gr. 3 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm  2.70\*5.10+0.20\*5.10\*10 | m2 | 23.970 |  |
|  | | | | RAZEM | 23.970 |
| 7  d.2 | KNR- W 0-02  1209-02 | Balustrady schodowe z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej  8.80\*2 | m | 17.600 |  |
|  | | | | RAZEM | 17.600 |
| **3** |  | **PORZĄDKOWANIE PLACU BUDOWY** | | | |
| 8  d.3 | KNR- W 4-01  0109-18  0109-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km  51.830\*0.03 | m3 | 1.555 |  |
|  | | | | RAZEM | 1.555 |
| 9  d.3 | kalk. własna | Utylizacja gruzu  1.555 | m3 | 1.555 |  |
|  | | | | RAZEM | 1.555 |