**Zapytanie ofertowe**

**Załącznik nr 1**

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont schodów do budynku OSP Przybyszew

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p. | Podst. | Opis i wyliczenia | J. m. | Poszcz. | Razem |
| **1** |  | **ROBOTY ROZBIÓRKOWE** |
| 1d.1 | KNR 4-011306-01 | Demontaż balustrad schodowych12  | szt. przec. | 12.000 |  |
|  | RAZEM | 12.000 |
| 2d.1 | KNR 4-040504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych40.29+57.20\*0.20 | m2 | 51.730 |  |
|  | RAZEM | 51.730 |
| **2** |  | **ROBOTY ODTWORZENIOWE**  |
| 3d.2 | NNRNKB202 1134-01 | Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome51.730 | m2 | 51.730 |  |
|  | RAZEM | 51.730 |
| 4d.2 | NNRNKB202 2810-05analogia | Okładziny podstopni schodów z obrzeży palisadowych o wym. 48x25x6 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm5.10\*11\*0.25 | m2 | 14.025 |  |
|  | RAZEM | 14.025 |
| 5d.2 | KSNR 100513-10 | Wykonanie palisady ze słupków 12x18x130 cm2.70\*4=3.00\*2 | m | 16.800 |  |
|  | RAZEM | 16.800 |
| 6d.2 | NNRNKB202 2810-03analogia | Okładziny schodów z kostki brukowej 20x10 cm gr. 3 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm2.70\*5.10+0.20\*5.10\*10 | m2 | 23.970 |  |
|  | RAZEM | 23.970 |
| 7d.2 | KNR- W 0-021209-02 | Balustrady schodowe z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej8.80\*2 | m | 17.600 |  |
|  | RAZEM | 17.600 |
| **3** |  | **PORZĄDKOWANIE PLACU BUDOWY** |
| 8d.3 | KNR- W 4-010109-180109-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km51.830\*0.03 | m3 | 1.555 |  |
|  | RAZEM | 1.555 |
| 9d.3 | kalk. własna | Utylizacja gruzu1.555 | m3 | 1.555 |  |
|  | RAZEM | 1.555 |