**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr poz. z przedmiaru | Symbol  elementu  rozlicz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość  netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | D.01.01.01.11 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym | km | 0,130 |  |  |
| 2 | 2,3,4,5,67 | D.01.02.01.11 | Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm z wywozem karpiny, gałęzi i dłużyc na odl. do 2 km | szt. | 3 |  |  |
| 3 | 8,9 | D.01.02.01.12 | Karczowanie drzew o średnicy 36- 55 cm z wywozem karpiny, gałęzi i dłużyc na odl. do 2 km | szt. | 2 |  |  |
| 4 | 10,13 | D.01.02.01.12 | Karczowanie pni drzew o średnicy 30- 55 cm z wywozem karpiny na odl. do 2 km | szt. | 1 |  |  |
| 5 | 11,14 | D.01.02.01.12 | Karczowanie pni drzew o średnicy ponad 55 cm z wywozem karpiny na odl. do 2 km | szt. | 1 |  |  |
| 7 | 12,15 | D.01.02.01.12 | Karczowanie pni drzew o średnicy 180 cm z wywozem karpiny na odl. do 2 km | szt. | 1 |  |  |
| 8 | 16,17,18 | D.02.03.01.13 | Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z transportem urobku z odl. 2-5 km i wbudowaniem w nasyp | m3 | 167,89 |  |  |
| 9 | 19 | D.04.01.01.10 | Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 676,00 |  |  |
| 10 | 20,21,22 | D.04.08.05.11 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie | m3 | 104,00 |  |  |
| 11 | 23,24 | D.05.03.05.11 | Wykonanie w-wy wiążącej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W50/70 wg PE-EN-13108-1 | m2 | 661,70 |  |  |
| 12 | 25,26,27,28 | D.05.03.05.23 | Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy emulsją asfaltową | m2 | 650,00 |  |  |
| 13 | 29 | D.06.01.01.00 | Profilowanie skarp nasypów w gruncie kat. I- III | m2 | 205,00 |  |  |
| 14 | 30, 31 | D.06.02.01.11 | Ułożenie przepustów z rur PEHD o 0 40 cm wraz z wykonaniem ścianek na wlotach i wylotach z gotowych elementów betonowych | m | 18,50 |  |  |
| 15 | 32 | D.10.07.01.11 | Wykonanie nawierzchni żwirowej grub. 15 cm na zjazdach | m2 | 45,00 |  |  |
| **Razem:** | | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23%:** | | | | | | |  |
| **Wartość brutto:** | | | | | | |  |

na wykonanie: remontu dróg gminnych nr 107708 B w lok. 0+425,00 - 0+555,00 we wsi Nowe Gierałty