Zał. 13

**Ławka betonowo – drewniana**



Cechy:

- długość ławki 1,60 m,

- wymiar siedziska – 350 mm;

- wysokość ławki 730 mm;

-wysokość siedziska od ziemi – 450 mm;

- grubość ścianek elementu 80 mm;

- listwy siedziska i oparcia z drewna o grubości 40 mm, szlifowane, impregnowane ciśnieniowo, malowane lakierobejcą kolor – palisander

- pokrycia podstaw betonowych (beton B-25) – grys biało czarny

**Kosz na śmieci**



Kosze żelbetowe:

- sześciokątne (beton B-20);

- wkłady z blachy ocynkowanej;

- pokrycie kosza: grys biało-czarny.

**Stojak na rowery**

****

Stojak rowerowy na 5 stanowisk, mocowany za pomocą śrub, bezpośrednio do podłoża, powłoka stojaka: ocynkowana i malowana (kolor czarny),