|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …………………..……………….. |  |  |  |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ZAŁĄCZNIK CENOWY** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Remont drogi powiatowej nr 3185D Nowina - Bożnowice, długość 864 mb, km 0+000 - 0+864** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena** | **Wartość** |
| **zł** | **zł** |
|   | **(5 x 6)** |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Remont drogi powiatowej nr 3185D Nowina - Bożnowice** |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km | 0.864 |   |   |
| 2 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm | m2 | 1296.000 |   |   |
| 3 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 3805.600 |   |   |
| 4 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  3805.600 |   |   |
| 5 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Wykonanie poboczy szer. 0,75 m obustronnie | m2 | 1296.000 |   |   |
| 6 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m | 1300.00 |   |   |
| 7 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 30.00 |   |   |
| 8 | Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych płytami drogowymi wielootworowymi Umocnienie dna i skarpy rowu | m² | 40.000 |   |   |
| 9 | Oznakowanie poziome – linie segregacyjne krawędziowe, malowane mechanicznie, cienkowarstwowe. | m² | 207.36 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** |  |
| **Podatek VAT** |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ……………………………………………… |
|  |  |  |  |  | (imię, nazwisko (pieczęć) podpis osoby |
|  |  |  |  |  | upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |
|  |  |  |  |  |  |