Wyjaśnienie do Szczegółów konstrukcyjnych

Nawierzchnia z kamienia łamanego brukowca wrysowana w szczegóły konstrukcyjne została zamieniona na nawierzchnię z kostki brukowej typu Old Stone koloru czarnego – zgodnie z przedmiarami robót na ul. Wspólnej należy przyjąć jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Nawierzchnia skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Wspólnej została zamieniona z kostki granitowej na kostkę brukową betonową typu Old Stone kolor czarny zgodnie   
z przedmiarem robót.

Kolorystyka kostki brukowej została ujednolicona z kostką istniejącą w ulicach wokół Rynku tak, by stanowić jednolitą całość. Należy przyjąć :

- na ulice i parkingi kostkę typu Old Stone koloru czarnego,

- na chodniki i wjazdy kostkę typu Bulwar kolor rubin – zgodnie z przedmiarami robót.