Szczegółowy opis urządzeń:

Huśtawka wahadłowa podwójna(wymiary urządzenia wraz ze strefami bezpieczeństwa : 5m x 5,5m) :

Huśtawka wykonana z drewna toczonego , ciśnieniowo impregnowanego. Drewno dodatkowo malowane farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi typu drewnochron.

Łańcuch techniczny ogniowy-ocynk.

Zawiesia huśtawki łożyskowane.

Siedziska huśtawki wykonane z gumy z aluminiowym wkładem.

Gniazda łączników zakryte zaślepkami.

Huśtawka ważka (wymiary urządzenia wraz ze strefami bezpieczeństwa : 3,5m x 6m)

Huśtawka wykonana z drewna toczonego ciśnieniowo – impregnowanego. Drewno dodatkowo malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu drewnochron.

Siedziska huśtawki wykonane z gumy z metalowym wkładem , rączki wykonane z metalu malowane proszkowo.

Gniazda łączników zakryte zaślepkami.

Urządzenie gimnastyczne (wymiary urządzenia wraz ze strefami bezpieczeństwa: 9m x 5m)

Urządzenie wykonane z drewna toczonego ciśnieniowo impregnowanego oraz sklejki liściastej wodoodpornej o grubościach 12mm.

Drewno dodatkowo malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu drewnochron.

Obręcze oraz drążek wykonane z metalu zawieszone na łańcuchach (techniczny , ogniowo ocynkowany – fi 5)

Śruby zabezpieczone i schowane pod zaślepką.

Zestaw Zosia (wymiary urządzenia wraz ze strefami bezpieczeństwa : 5,5 x 4,5m)

Zestaw wykonany z drewna toczonego ciśnieniowo impregnowanego. Drewno dodatkowo malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu drewnochron.

Daszek wykonany z laminatu.

Boczki wykonane z wzmocnionego laminatu.

Zjeżdżalnia dł. 2,50m wykonana z blachy kwasoodpornej.

Śruby zabezpieczone i schowane pod zaślepką.

Drążki gimnastyczne (wymiary urządzenia wraz ze strefami bezpieczeństwa: 2m x 5m)

Drążki gimnastyczne wykonana z drewna toczonego , ciśnieniowo impregnowanego oraz rurki ¾ ocynkowanej. Drewno dodatkowo malowane farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi typu drewnochron.

Śruby zabezpieczone i schowane pod zaślepką.

Bujak z ławeczką (wymiary urządzenia wraz ze strefami bezpieczeństwa : 2,30m x 2,30m )

Całość wykonana z HDPE o gr. 9,12,19mm , podstawa fundamentowa z ażurowej konstrukcji stalowej o wys. ok. 50mc , sprężyna o wys. H=0,40 , plastikowe uchwyty do rąk i podpory pod nogi.

Śruby zabezpieczone i schowane pod zaślepką

Regulamin placu zabaw

Wysokość min. 2m

Szerokość min. 50cm

Konstrukcja nośna wykonana z drewna toczonego , ciśnieniowo impregnowanego. Drewno dodatkowo malowane farbami impregnacyjno - dekoracyjnymi typu drewnochron.

Tablica wykonana z sklejki liściastej wodoodpornej o grubości 12mm.

Ławka z oparciem

Wykonane ze stali oraz drewna o wymiarach:

Szerokość min. 0,40 m

Długość min. 2 m

Wysokość min. 0,40 m

Śruby zabezpieczone i schowane pod zaślepką.

Stal zabezpieczona poprzez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe.

Kosz na śmieci

Wykonany z drewna.

Pojemność 60l.

User

2011-10-05

Microsoft