# Zał. nr 2 do SIWZ

**GK.271.1.1.2015**

#  Zamawiający:

**Gmina Papowo Biskupie**

**Papowo Biskupie 128**

**86-221 Papowo Biskupie**

**Postępowanie-przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia:**

**Zakup ciągnika, przyczepy oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby mieszkańców gminy Papowo Biskupie.**

 **Specyfikacja Techniczna**

**1.Ciągnik rolniczy – 1 szt**. spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie

 -bezpieczeństwa

 -wymagań poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia

 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,poz.1137 z późn.zm.)

 -standardu emisji spalin

|  |
| --- |
|  1/Silnik - 4 cylindrowy z turbosprężarką o mocy min.85 KM,max.95 KM. 2/Pojemność silnika min.4200 cm3. 3/Rozmiar ,koła tylne- 420/85/R34 4/Rozmiar koła przednie -320/85/R24 5/Napęd 4x4 4wd włączany hydraulicznie 6/Skrzynia mechaniczna 16/16 40 km/h z rewerserem elektrohydraulicznym 7/WOM tylny ,niezależny 540/540 E 8/Pompa hydrauliczna:min.65l/min. 9/Podnośnik tylny mechaniczny o udźwigu min.2900 kg i funkcjach: -regulacja wieszaka,  -regulacja siłowa, -stabilizatory wielofunkcyjne, lewo i prawostronny. - tylny TUZ 2 kategorii z hakami 10/Przedni podnośni TUZ 11/Zaczepy: -ręczny do przyczep ,4 pozycyjny, -wychylny zaczep rolniczy z nakładką 12/Układ hamulcowy: -tarczowy w kąpieli olejowej, -dla przyczep pneumatyczny,2+1 przewodowy 13/Obrotowe światło sygnalizacyjne 14/Zestaw oświetlenia 15/3-pinowe gniazdo zasilające 16/Klimatyzacja 17/Skrzynka narzędziowa 18/Uchwyt pod trójkąt ostrzegawczy **2.Wóz asenizacyjny-1szt.** spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie  -bezpieczeństwa  -wymagań poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,poz.1137 z późn.zm.) 1/Pojemność zbiornika min.6000 max.7000l. 2/Pompa o wydajności min.40000l/min. 3/Podwozie jednoosiowe o konstrukcji samonośnej-2 koła 4/Wąż ssawny o długości min.6,0 m. 5/Wskaźnik napełnienia zbiornika 6/Rozlewacz 7/Wałek WOM  8/Zasuwa spustowa 4-calowa 9/Blacha zbiornika o grub.min.5 mm ,podwójnie spawana, ocynkowana **3.Przyczepa ciągnikowa-1szt.** spełniająca polskie i europejskie wymogi w zakresie  -bezpieczeństwa  -wymagań poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.,poz.1137 z późn.zm.) 1/Ładowność- 6 t 2/Pneumatyka-dwuobwodowa 3/Ogumienie drogowe -11,5/80-15,3 4/Dwuosiowa 5/Burty metalowe o wys.1,0 m otwierane: -tylna- „góra-dół” -boczne- z góry 6/Podłoga o grubości 4mm 7/Burty o grubości 2,5mm 8/Instalacja hydrauliczna 9/Koło zapasowe 10/Drabinka 11/Hamulce pneumatyczne 12/Wywrot trójstronny 13/Oświetlenie drogowe **4.Ciągnik ,wóz asenizacyjny i przyczepa fabrycznie nowe, rok produkcji** **co najmniej 2014.(nie starszy)****5.Ciągnik ,wóz asenizacyjny i przyczepa winny posiadać wszelkie** **dokumenty (homologacje) umożliwiające dopuszczenie do ruchu** **drogowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej****6.Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę minimum 24 m-ce, lecz nie** **dłużej niż 60 miesięcy.** **Wymagany okres dostępności serwisu – 1 dzień.** **7.Przedmiot zamówienie obejmuje także dostawę sprzętu na koszt**  **Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego –baza** **techniczna gminy Papowo Biskupie 133,86-221 Papowo Biskupie** **8.W cenie oferty należy uwzględnić także koszt związany**  **z przeszkoleniem operatora w zakresie obsługi oraz eksploatacji** **sprzętu****9. Dostarczony sprzęt winien posiadać fabryczną instrukcję obsługi**  **w języku polskim, specyfikację techniczną (DTR) oraz dokument** **potwierdzający gwarancję udzieloną przez Wykonawcę.**  |