**P O Z M I A N I E Załącznik nr 1 do SIWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa używanego samochodu ciężarowego specjalistycznego typu „hakowiec” wraz   
z kontenerami KP 32 w ilości 2 szt. dla Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie**

1. **Charakterystyka ogólna samochodu stanowiącego przedmiot zamówienia**

* Pojazd używany wyprodukowany nie później niż w 2010 r. (dotyczy podwozia

i zabudowy)

* Dopuszczalna masa całkowita min. 26 000 kg
* Pojazd musi posiadać gwarancję na min. 6 miesięcy bez limitu kilometrów na główne elementy pojazdu wraz z zabudową oraz wyposażeniem
* Podwozie trójosiowe, napęd 6x2
* Norma emisji spalin min. EURO 5
* Tachograf cyfrowy zalegalizowany i skalibrowany
* Udokumentowany przebieg nie większy niż 400 000 km
* Kabina dzienna 2 miejscowa, wentylowana, ogrzewana z fabryczną klimatyzacją
* Pomarańczowe światła ostrzegawcze „błyskowe” zamontowane na dachu kabiny
* Pojazd powinien posiadać zaczep oraz pozostałe wymagane złącza pneumatyczne, elektryczne, hamulcowe do podpięcia przyczepy
* Gniazda elektryczne i złącza pneumatyczne przyczepy EC
* Koło zapasowe z felgą odpowiadające wymaganiom kół zamontowanych w pojeździe
* Ogumienie R 22.5, bieżnik min 10 mm głębokości na osi napędowej opony   
  z bieżnikiem szosowo-terenowym

**2. Charakterystyka silnika i pozostałych elementów samochodu**

* Silnik wysokoprężny o pojemności min. 8,00 dm3 i mocy maksymalnej min. 420 KM
* Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne
* Podwieszana tylna oś
* Nośność tylnego zawieszenia min. 20 000 kg
* Skrzynia biegów manualna , min. 12 biegów do przodu
* Hamulce tarczowe na wszystkich osiach
* System ABS i ESP

1. **Charakterystyka zabudowy samochodu**

* Udźwig urządzenia hakowego min. 20 000 kg
* Urządzenie hakowe o długości min. 6200 mm (mierzony od haka do rolek)
* Ciśnienie robocze układu hydraulicznego min. 280 bar
* Urządzenie hakowe odpowiednie do kontenerów KP30-KP36
* Przesuw kontenera bez konieczności stosowania dodatkowych rolek, maksymalnie dwie rolki główne prowadzące na końcu ramy
* Wewnętrzna hydrauliczna blokada kontenera
* Wysokość chwytania kontenera – 1570 mm

1. **Dodatkowe wymagania**

* Dostawa kontenerów KP32 z dokumentacją, atestem, przystosowane do standardowej zabudowy hakowej z rolkami prowadzącymi zgodnie z normą DIN 30722 lub równoważną. Zamawiający dopuszcza kontenery używane, kompletne po odbudowie z gwarancją min. 6 miesięcy.
* Pojazd zarejestrowany w Polsce z ważnym badaniem technicznym podwozia   
  i zabudowy lub ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do zarejestrowania oraz z aktualnym badaniem i pozytywną decyzją UDT
* Karta pojazdu
* Instrukcja obsługi urządzenia i samochodu w języku polskim, książka gwarancyjna   
  i serwisowa,
* Certyfikat na znak CE na pojazd i zabudowę
* Autoryzowany stacjonarny serwis w odległości nie większej niż 100 km od miejsca postoju samochodu