**Załącznik nr 2**

**Szczegółowy opis zamówienia**

1. Kontenery o wymiarach zestawu 639 cm (+/-2 cm) x l203 cm. (+/-3 cm) wysokość zewnętrzna ok. 282 cm. Kontenery posadowione na przygotowanym przez Zamawiającego utwardzonym terenie.
2. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie używanych, odnowionych ram kontenerów.
3. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji elektrycznej bez atestu.
4. Zamawiający zapewni swobodny dojazdu samochodu ciężarowego z HDS-em do miejsca usadowienia kontenerów oraz przygotowanie terenu i wypoziomowanie bloczków lub innego podłoża pod kontenery w celu ustawienia i skręcenia kontenerów.
5. Opis pomieszczeń:
	1. Szatnia nr l:
6. ściany od wewnątrz blacha w kol. białym + docieplenie 10 cm (styropian 2 cm + pianka pur 8 cm), od zewnątrz blacha T8 w kolorze grafitowym,
7. podłoga z płyty OSB gr. 22 mm oraz wykładzina PCV,
8. okno 90 x 120 cm – 1 szt.,
9. drzwi metalowe ocieplane o szer. 80 cm – 1 szt.,
10. instalacja elektryczna: dwa gniazda podwójne, dwie lampy LED długości 120 cm (świetlówki LED 2x 18W 1750 lm,
11. grzejnik elektryczny 1400 W – 1 szt.
	1. Szatnia nr 2:
	2. ściany od wewnątrz blacha w kol. białym + docieplenie 10 cm (styropian 2 cm + pianka pur 8 cm), od zewnątrz blacha T8 w kolorze grafitowym,
	3. podłoga z płyty OSB gr. 22 mm oraz wykładzina PCV,
	4. okno 90 x 120 cm – 1 szt.,
	5. drzwi metalowe ocieplane o szer. 80 cm – 1 szt.,
	6. instalacja elektryczna: dwa gniazda podwójne, dwie lampy LED długości 120 cm (świetlówki LED 2x 18W 1750 lm,
	7. grzejnik elektryczny 1400 W – 1 szt.
	8. Kantorek oraz magazyn:
12. dwa pomieszczenia przedzielone ścianką pełną,
13. ściany od wewnątrz blacha w kol. białym + docieplenie 10 cm (styropian 2 cm + pianka pur 8 cm), od zewnątrz blacha T8 w kolorze grafitowym,
14. podłoga z płyty OSB gr. 22 mm oraz wykładzina PCV,
15. okno 90 x 120 cm – 1 szt. (kantorek),
16. drzwi metalowe ocieplane o szer. 80 cm – 1 szt.,
17. instalacja elektryczna: dwa gniazda podwójne, dwie lampy LED długości 120 cm (świetlówki LED 2x 18W 1750 lm,
18. grzejnik elektryczny 1400 W – 1 szt. (kantorek).
	1. Łazienka nr 1
19. wymiar około 230 x 410 cm,
20. ściany od wewnątrz blacha w kol. białym + docieplenie 10 cm (styropian 2 cm + pianka pur 8 cm), od zewnątrz blacha T8 w kolorze grafitowym,
21. podłoga z płyty OSB gr. 22 mm oraz wykładzina PCV,
22. okno 60 x 60 cm – 1 szt.,
23. drzwi płytowe o szer. 70 cm,
24. instalacja elektryczna: dwa gniazda podwójne, dwie lampy LED długości 120 cm (świetlówki LED 2x 18W 1750 lm,
25. grzejnik elektryczny 1400 W – 1 szt.,
26. umywalka – 2 szt.,
27. prysznic z zasłonami – 2 szt.,
28. WC – 1 szt.,
29. pisuar – 1 szt.
	1. Łazienka nr 2
30. wymiar około 230 x 410 cm,
31. ściany od wewnątrz blacha w kol. białym + docieplenie 10 cm (styropian 2 cm + pianka pur 8 cm), od zewnątrz blacha T8 w kolorze grafitowym,
32. podłoga z płyty OSB gr. 22 mm oraz wykładzina PCV,
33. okno 60 x 60 cm – 1 szt.,
34. drzwi płytowe o szer. 70 cm,
35. instalacja elektryczna: dwa gniazda podwójne, dwie lampy LED długości 120 cm (świetlówki LED 2x 18W 1750 lm,
36. grzejnik elektryczny 1400 W – 1 szt.,
37. przyłącze do pralki po prawej stronie od drzwi (pralka i montaż po stronie Zamawiającego),
38. umywalka – 2 szt.,
39. prysznic z zasłonami – 2 szt.,
40. WC – 1 szt.,
41. pisuar – 1 szt.,
42. terma 80 litrów – 1 szt.