Inwestor:
Gmina Piszczac
Ul Włodawska 8
21-530 Piszczac 		

Przedmiar robót 

Nazwa budowy: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Połoskach
Adres budowy: Połoski gm. Piszczac 
Obiekt: Szkoła Podstawowa w Połoskach  
Rodzaj robót: Roboty termomodernizacyjne 

Sporządził:

 

 

Przedmiar robót  

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	

1	2	3	4	5	
 1		Docieplenie budynku szkoły

1		Roboty rozbiórkowe

1	KNR 4-01I
0535-05-040	Analogia - Demontaż rur spustowych

	93,50	m	
2	KNR 4-01
0535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

	117,80	m	
3	KNKRB 02
0503-0101-050	Analogia - Rozebranie podokienników zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej:

	37,60	m2	
4	KNNR 3
0601-010-050	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej

	47,20	m2	
5	KNNR 3
0604-01-050	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o powierzchni do 5 m2

	47,20	m2	
6	KNR 4-01
0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

	37,87	m2	
7	KNR 4-01
0354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - demontaż okien

	359,26	m2	
8	KNR 4-01
0354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic - demontaż drzwi

	16,00	m2	
9	KNR 4-01
1306-01-020	Demontaż krat

	16,00	szt	
10	KNNR 3
0301-010-060	Analogia - Rozbiórka ścian z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów

	0,26	m3	
		Razem:			
2		Docieplenie ścian

11	KNR  231
8150-1-050	Rozebranie opaski, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej

	114,07	m2	
12	KNNR 6
0805-040-050	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15 cm,spoiny wypełnione zaprawą cementową

	31,55	m2	
13	KNNR 6
0101-080-050	Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii III-IV - opaska

	155,92	m2	
14	KNR 2-06
0405-03-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x25x100cm. Wypełnienie spoin piaskiem.- opaska

	140,46	m	
15	KNNR 6
0502-03010-050	Analogia - opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem

	114,07	m2	
16	KNNR 6
0307-040-050	Analogia - Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm,spoiny wypełnione zaprawą cementową - odbudowa opaski

	31,55	m2	
17	KNNR 1
0310-010-060	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów. Wykopy o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kategorii I-II

	221,13	m3	
18	KNNR 4
1411-03-060	Analogia -  dostawa piasku do zasypki

	88,45	m3	
19	KNNR 1
0408-010-060	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II

	221,13	m3	
20	KNNR 1
0318-010-060	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III

	221,13	m3	
21	KNR
2611-01-00-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - wyrówannie podłoża

	184,28	m2	
22	KNR 2 02I
0603-05-050	Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - emulsja do płyt z polistyrenu - pierwsza warstwa

	184,28	m2	
23	KNR 2 02I
0603-06-050	Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - emulsja do płyt z polistyernu następna warstawa

	184,28	m2	
24	KNNR
1902-07-00-050	Docieplenie budynków płytami styropianowymi z polistyrenu ekstrudowanego grubości 8 cm o współ. 0,032W/mK

	184,28	m2	
25	Orgbud 915
0301-01-050	Analogia - Izolacje z foli ścian piwnic

	192,92	m2	
26	KNNR 3
0602-01010-050	Analogia - Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

	46,89	m2	
27	KNNR Wacetob 3
1002-060-050	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby ze starych tynków

	114,15	m2	
28	KNR 4-01
1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

	167,17	m2	
29	KNR 00-17
2608-01-050	Przygotowanie starego podłoża  poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

	1 196,97	m2	
30	KNR 4-01W
1204-06-050	Analogia - Gruntowanie elewacji

	1 075,21	m2	
31	KNR 4-01W
1204-06-050	Analogia - Gruntowanie elewacji cokół

	158,78	m2	
32	KNR 4-01W
1204-06-050	Analogia - Gruntowanie elewacji cokół bez docieplenia

	143,88	m2	
33	KNR 00-23
2612-01-050	Ocieplenie ścian budynków lekko-mokrą. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian 12cm wsp. 0,032W/mK EPS 70 032

	773,55	m2	
34	KNR 00-23
2612-01-050	Ocieplenie ścian budynków lekko-mokrą. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian 12cm wsp. 0,032W/mK EPS 100 032

	158,78	m2	
35	KNR 00-23
2612-02-050	Ocieplenie ścian budynków Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży 2cm wsp. 0,032W/mK EPS 100 032

	120,76	m2	
36	KNR 00-23
2612-01-050	Analogia - Ocieplenie ścian budynków lekko-mokrą. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian 12cm wsp. 0,032W/mK EPS 70 032 - ściana piwnic

	31,50	m2	
37	KNR 00-23
2613-06-050	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

	963,83	m2	
38	KNR 00-23
2613-06-050	Analogia- Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki przy cokole, narożach i oknach

	255,00	m2	
39	KNR 00-23
2613-07-050	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

	120,76	m2	
40	KNR 00-23
2613-09-040	Zamocowanie listwy cokołowej

	171,00	m	
41	KNR 00-23
2613-08-040	Montaz narożników

	442,80	m	
42	KNR 00-23
2613-08-040	Analogia - Montaz listwy podparapetowej

	113,94	m	
43	KNR 00-17
0927-03-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego  baranek1,5mm paleta kolorów grupa III - kolorystyka uzgodniona z inwestorem

	773,55	m2	
44	KNR 00-17
0927-03-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego kornik  1,5mm paleta kolorów grupa I - kolorystyka uzgodniona z inwestorem

	120,76	m2	
45	KNR 00-17
0927-03-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - cokół

	302,66	m2	
46	KNNR 2
0504-01010-050	Analogia - Montaż podokienników z blachy w kolorze dachu  montowanych na pianke piliuretanową i silikonowane wraz z zakończeniami

	51,27	m2	
47	KAT.  006
5410-1-050	Obróbki blacharskie z balachy powlekanej

	78,92	m2	
48	KNR 2-17
0138-01-020	Analogia - Wymiana - Kratki wentylacyjne metalowe malowane proszkowo

	8,00	szt	
49	KNR 2-02
0508-02-040	Rynny dachowe z blachy powlekanej grubości 0,55 mm, o średnicy 15cm.

	117,80	m	
50	KNR 2-02
0510-0401-040	Rury spustowe z blachy powlekanej,grubości 0,55 mm, o średnicy 15 cm.

	93,50	m	
51	KNR 2 02I
1219-08-020	Uchwyty do flag

	4,00	szt	
52	
Kalk. własna-090	Demontaż i montaz lamp oświetleniowych

	3,00	kpl	
53	
Kalk. własna-090	Odbudowa instalacji odgromowej wraz z montażem puszek pomiarowych (montaż wzwodów pionowych w orurowaniu, montaż puszek pomiarowych )

	13,00	kpl	
54	KNR 2-02
1507-02-050	Analogia - Malowanie krat wraz z przygotowaniem powierzchni

	21,67	m2	
		Razem:			
3		Docieplenie stropodachów 

55	KNR 4-01I
lacja własna-050	Oczyszczenie stropu z trocin

	450,80	m2	
56	KNNR 2
0602-030-050	Izolacje poziome z płyt styropianowych układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe - styropian EPS 100  wsp. 0,039WmK - o gr. 20cm

	450,80	m2	
57	KNNR 2
1202-010-050	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro grubości 20 mm wzmocnione  z siatka stalową

	450,80	m2	
58	KNNR 2
1202-020-050	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm

	450,80	m2	
		Razem:			
4		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

59	KNR 4-01I
0354-01-040	Analogia - Podkucie częsci podparapetowej

	113,90	m	
60	KNNR 3
0703-040-050	Demontaż i montaz krat

	21,67	m2	
61	KNR 2-02U
1025-02-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 2,27x0,46m - 1szt.-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, nawiewnikiem - higr. dwustrumieniowym, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie - standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	1,04	m2	
62	KNR 2-02U
1025-02-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 0,84x0,47m - 1szt.-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, nawiewnikiem - higr. dwustrumieniowym, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	0,39	m2	
63	KNR 2-02U
1025-02-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 1,73x0,53m - 2szt.-- wszystkie okna uchylne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	1,83	m2	
64	KNR 2-02U
1025-04-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 0,85x0,90m - 9szt. - nawiewnikiem - higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	6,89	m2	
65	KNR 2-02U
1025-04-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 1,73x0,87m - 3szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	4,52	m2	
66	KNR 2-02U
1025-04-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 1,36x0,46m - 1szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	0,63	m2	
67	KNR 2-02U
1025-04-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 0,90x0,90m - 4szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	3,24	m2	
68	KNR 2-02U
1025-04-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 0,8x0,43m - 1szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	0,34	m2	
69	KNR 2-02U
1025-04-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 0,53x0,56m - 1szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	0,30	m2	
70	KNR 2-02U
1025-04-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 1,76x0,88m - 28szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	43,37	m2	
71	KNR 2-02U
1025-04-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 1,75x1,75m - 16szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	49,00	m2	
72	KNR 2-02U
1025-04-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 1,75x1,15m - 8szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	16,10	m2	
73	KNR 2-02U
1025-04-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 0,85x0,85m - 2szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	1,45	m2	
74	KNR 2-02U
1025-04-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 0,85x0,85m - 6szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów-wraz z siłownikiem elektrycznym i sterowaniem oraz właczeniem do istn. instalacji  elektrycznej  opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	4,34	m2	
75	KNR 2-02U
1025-04-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 1,75x0,48m - 5szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	4,20	m2	
76	KNR 2-02U
1025-04-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 0,81x0,95m - 1szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-, okno z zamkiem,  wszystkie okna uchylno-rozwierne, wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfiakcji technicznej

	0,77	m2	
77	KNR 2-02U
1025-04-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=0,9W/m2K o wym. 0,85x1,45m - 6szt. - nawiewnikiem- higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne,  wymiana okien wraz obróbką glifów- opis dotyczy wszytkich okien w kosztorysie- standard wykonania wg specyfikacji technicznej

	7,40	m2	
78	KNR 4-01
1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

	1 120,50	m2	
79	KNR 2 02I
1505-01-050	Analogia - Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków wewnętrznych gładkich farbą zmywalna kolorystyka ustalona z zamawiającym.

	1 120,50	m2	
80	KNNR 3
0602-01010-050	Analogia - Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - glify

	94,61	m2	
81	KNR 2-02
0815-04-050	Analogia - Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na glifach

	94,61	m2	
82	KNR 2 02I
1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - glify

	94,61	m2	
83	KNR 4-01I
lacja własna-050	Wywóz stolarki okiennej z demontażu - na odległośc 20km

	145,60	m2	
84	KNR 2-02U
1026-05-050	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych -profil ciepły w kolorze brązowym , przeszklone - szyba bezpieczna o wym. 1,78x2,25m - 1szt. z samozamykaczem, trzy zawiasy, uchwyty do otwierania, dwa zamki patentowe współcz. U nie wiekszy 1,3W/mK wg specyfikacji technicznej

	4,01	m2	
85	KNR 2-02U
1026-05-050	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych -profil ciepły w kolorze brązowym ,  przeszklone - szyba bezpieczna o wym. 1,78x2,25m - 1szt. z samozamykaczem, trzy zawiasy, uchwyty do otwierania, dwa zamki patentowe współcz. U nie wiekszy 1,9W/mKwg specyfikacji technicznej

	4,01	m2	
86	KNR 2-02U
1026-05-050	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych -profil ciepły w kolorze brązowym ,  częściowo przeszklone  o wym. 1,75x2,7m - 1szt. z samozamykaczem, trzy zawiasy, uchwyty do otwierania, dwa zamki patentowe współcz. U nie wiekszy 1,3W/mKwg specyfikacji technicznej

	4,73	m2	
87	KNR 2-02U
1026-05-050	Drzwi jednosrzydłowe z kształtowników aluminiowych -profil ciepły w kolorze brązowym , pełne  o wym. 1x2,1m - 2szt. z samozamykaczem, trzy zawiasy, uchwyty do otwierania, dwa zamki patentowe współcz. U nie wiekszy 1,3W/mK wg specyfikacji technicznej

	4,10	m2	
88	KNR 2-02U
1026-05-050	Drzwi jednosrzydłowe z kształtowników aluminiowych -profil ciepły w kolorze brązowym , szyba bezpieczna   o wym. 1x2,1m - 1szt. z samozamykaczem, trzy zawiasy, uchwyty do otwierania, dwa zamki patentowe współcz. U nie wiekszy 1,3W/mK wg specyfikacji technicznej

	2,80	m2	
89	KNR 2-02U
1026-05-050	Drzwi jedno skrzydłowe stalowe o odporności ogniowej  EI 30 -profil ciepły w kolorze brązowym , pełne - szyba bezpieczna o wym. 1x2,1m - 1szt. z samozamykaczem, trzy zawiasy, uchwyty do otwierania, dwa zamki patentowe współcz. U nie wiekszy 1,3W/mK wg specyfikacji technicznej

	2,10	m2	
90	KNR 4-01I
lacja własna-050	Wywóz stolarki  drzwiowej z demontażu - na odległośc 20km

	21,75	m2	
91	
Kalk. własna-090	Demontaż i montaż drabinek na sali gimnastycznej

	1,00	kpl	
		Razem:			
		Razem:			
		Razem kosztorys: