Inwestor:
GMINA PISZCZAC
PISZCZAC UL. WŁODAWSKA 8,

Przedmiar robót 

Nazwa budowy: Przebudowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza socjalno – sanitarnego w Piszczacu 
Adres budowy: 21-530 PISZCZAC UL. Cmentarna  
Obiekt: Stadion Sportowy 
Rodzaj robót: Roboty budowlane sanitarne, elektryczne 
Data oprac.: 2015-09-18

Sporządził:

,

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót  

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	

1	2	3	4	5	
 1		Roboty budowlane

1	KNNR 3
04 030403020-060	Rozbiórka elementów żelbetowych - schody i nadproże

	2,30	m3	
2	KNNR 3
N00303010100000-060	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej

	7,94	m3	
3	KNR 4-01
0401-033603-040	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

	8,35	m	
4	KNR 4-01
0401-033607-040	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla obsadzenia belek stalowych nadprożowych

	5,80	m	
5	KNR 4-01
0401-031304-040	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm

	5,80	m	
6	KNNR 3
03 030302010-060	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

	0,88	m3	
7	KNR 4-01
0401-035404-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2

	5,00	szt	
8	KNR 4-04
0404-050401-050	Rozebranie posadzek z terakoty

	72,96	m2	
9	KNNR 3
04 030403010-060	Rozbiórka elementów betonowych schody zewnętrzne i posadzka

	0,72	m3	
10	KNR 4-04
0404-050604-050	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy

	98,88	m2	
11	KNR 4-04
0404-050403-050	Analogia - rozebranei glazury

	66,34	m2	
12	KNR 4-04
0404-050605-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

	21,60	m	
13	KNR 4-01
0401-010817-060	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

	11,34	m3	
14	KNR 4-01
0401-010820-060	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km

	11,34	m3	
15	
AW-090	Obsluga geodezyjna calej inwestycji (roboty pomiarowe i inwentaryzacja)

	1,00	kpl	
16	KSNR 1
S001-010601-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

	178,16	m2	
17	KNNR 1
02 010202030-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

	84,57	m3	
18	KNNR 1
N00103070200000-060	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV

	11,27	m3	
19	KNNR 2
12 021201010-060	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki B10

	3,97	m3	
20	KNNR 2
01 020101010-050	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych

	79,32	m2	
21	KNNR 2
01 020104040-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm

	0,80	t	
22	KNNR 2
01 020104010-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm

	0,11	t	
23	KNNR 2
01 020107010-060	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym beton B-20

	27,13	m3	
24	KNNR 2
06 020601040-050	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe

	39,66	m2	
25	KNNR 2
03 020301030-060	Fundamenty z bloczków betonowych

	15,86	m3	
26	KNR 2-02
0202-020801-060	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m

	1,84	m3	
27	KNNR 2
01 020101040-050	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych

	30,72	m2	
28	KNR 2-02U
0291-0101-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych,elementy budynków i budowli-pręty stalowe okrągłe gładkie o średnicy 8-14 mm (Orgbud W-wa)

	1,10	t	
29	KNR 2-02U
0229-02-060	Belki i podciągi żelbetowe.Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 (Orgbud W-wa)

	0,53	m3	
30	KNNR 2
19 021901010-050	Docieplenie ścian fundamentowych  z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - grub. 8cm - styrodur

	66,10	m2	
31	KNNR 2
12 021201030-060	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki

	38,79	m3	
32	KNNR 2
12 021201010-060	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki z betonu B15

	19,40	m3	
33	KNNR 2
06 020604010-050	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa grubości 1,2mm

	129,30	m2	
34	KNNR 2
06 020602030-050	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo grubości 8 cm

	129,30	m2	
35	KNR 2-02
0202-110201-050	Analogia- Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. wraz ze zbrojeniem

	129,30	m2	
36	KNR 2-02
0202-110203-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.

	129,30	m2	
37	KNNR 2
03 020302040-060	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego

	58,67	m3	
38	KNNR 2
07 020701070-050	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm

	190,54	m2	
39	KNNR 2
03 020308010-060	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe

	3,49	m3	
40	KNNR 2
03 020308010-060	Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowej- analogia

	0,55	m3	
41	KNNR 2
03 020302050-090	Analogia - Ściany murowane - ościeża otworów w ścianach murowanych grubości 1c

	18,00	kpl	
42	KNNR 2
03 020302050-040	Dostawa nadproży L19

	62,20	m	
43	KNNR 2
01 020101040-050	Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych

	137,46	m2	
44	KNNR 2
06 020602050-050	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho dwuwarstwowo w mijankę 2x9 cm

	197,93	m2	
45	KNR 2-02U
2701-01-050	Sufity podwieszone- z wypełnieniem płytami gipsowymi- ruszt + płyta g-k w pomieszczeniach mokrych płyta do pomieszczeń mokrych

	220,81	m2	
46	KNR  202
6130-3-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm, układanych na sucho na stropodachu

	220,81	m2	
47	KNNR 2
01 020101070-050	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych

	142,21	m2	
48	KNNR 2
01 020104040-034	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm

	0,80	t	
49	KNNR 2
01 020101050-050	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców

	23,20	m2	
50	KNR 2-02U
0229-02-060	Belki i podciągi żelbetowe- wieniec

	2,90	m3	
51	KNR 00-17
0017-260801-050	Przygotowanie starego podłoża  poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

	227,24	m2	
52	KNNR Wacetob 3
1002-060-050	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby ze starych tynków

	227,24	m2	
53	KNR 4-01
0401-120408-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)

	227,24	m2	
54	KNR 4-01W
1204-06-050	Analogia - Gruntowanie elewacji

	878,42	m2	
55	KNR 00-23
0023-261306-050	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

	317,92	m2	
56	KNR 00-23
0023-261307-050	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

	33,41	m2	
57	KNR 00-23
0023-261309-040	Zamocowanie listwy cokołowej

	64,44	m	
58	KNR 00-23
0023-261308-040	Montaz narożników

	65,70	m	
59	KNR 00-23
0023-261308-040	Analogia - Montaz listwy podparapetowej

	30,00	m	
60	KNR 00-23
0023-261201-050	Ocieplenie ścian budynków lekko-mokrą. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian 14cm współ. 0,034 W/mK

	241,42	m2	
61	KNR 00-23
0023-261201-050	Ocieplenie ścian budynków lekko-mokrą. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian parteru - cokół 10cm współ. 0,034 W/mK

	30,60	m2	
62	KNR 00-23
0023-261202-050	Ocieplenie ścian budynków systemem - metoda lekko-mokra. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży 2cm

	33,41	m2	
63	KNR 00-17
0017-092703-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego kornik  1,5mm paleta kolorów grupa II - kolorystyka uzgodniona z inwestorem

	316,42	m2	
64	KNR 00-17
0017-092703-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego kornik  1,5mm paleta kolorów grupa I - kolorystyka uzgodniona z inwestorem

	43,91	m2	
65	KNR 00-17
0017-092703-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - cokół

	30,60	m2	
66	KNR 4-01I
401I0535070000-050	Rozebranie obróbek blacharskich

	5,25	m2	
67	KNNR 2
N00205040101000-050	Analogia - Montaż podokienników z blachy w kolorze dachu  montowanych na pianke piliuretanową i silikonowane wraz z zakończeniami

	13,50	m2	
68	KAT.  006
5410-1-050	Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu do 30cm

	9,80	m2	
69	KNKRB 01
0303-02-060	Analogia - Ręczne roboty ziemne (wykopy)

	5,00	m3	
70	KNR 2 02I
0603-05-050	Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - emulsja do płyt z polistyrenu - pierwsza warstwa

	76,50	m2	
71	KNR 2 02I
0603-06-050	Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - emulsja do płyt z polistyernu następna warstawa

	76,50	m2	
72	KNKRB 01
0311-01-060	Ręczne zasypanie wykopu

	5,00	m3	
73	KNR 2 02I
1219-08-020	Uchwyty do flag

	2,00	szt	
74	KNKRB 02
0503-0101-050	Analogia - Rozebranie podokienników zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej:

	2,31	m2	
75	KNR 2-02U
1025-03-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=1,1W/m2/K o wym. 1,00x2,10m - 6szt.- z nawiewnikiem higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne,  wraz obróbką glifów

	12,00	m2	
76	KNR 2-02U
1025-03-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=1,1W/m2/K o wym. 1,5x1,5m - 2szt. - z nawiewnikim hig. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylno-rozwierne, wraz obróbką glifów-

	4,50	m2	
77	KNR 2-02U
1025-03-050	Okna z PCV 5-komorowe białe U=1,1W/m2/K o wym. 2,00x0,75m - 2szt.- z nawiewnikiem higr. dwustrumieniowym-- wszystkie okna uchylne,  wraz obróbką glifów-

	3,00	m2	
78	KNNR 3
N00306020101000-050	Analogia - Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - glify

	12,19	m2	
79	KNR 4-01I
kalkulacja włas-050	Wywóz stolarki okiennej z demontażu - na odległośc 20km

	10,50	m2	
80	KNR 4-01
0401-035405-050	Analogia - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych

	3,78	m2	
81	KNR 2-02U
1026-05-050	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych -profil ciepły w kolorze uzg. z zamawiającym , częsciowo przeszklone - szyba bezpieczna o wym. 1,20x2,70m - 2szt. z samozamykaczem, trzy zawiasy, uchwyty do otwierania, dwa zamki patentowe wraz z roletami zewnetrznymi

	6,48	m2	
82	
-090	Montaz rolety zewnetrznej na okno 1,5x1,5m

	1,00	kpl	
83	
-090	Montaz drzwi garażowych segmentowych białych o wym. 2,15x2,3m

	1,00	kpl	
84	KNR 4-01I
kalkulacja włas-050	Wywóz stolarki  drzwiowej z demontażu - na odległośc 20km

	3,78	m2	
85	KNR 2 02I
2103-03-040	Podokienniki z aglomeratu o grubości 4 cm i szerokości 40cm

	29,46	m	
86	KNNR 2
04 020402020-040	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - płatwie

	24,00	m	
87	KNNR 2
04 020402050-040	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe

	225,10	m	
88	KNNR 2
04 020402050-040	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - kleszcze

	182,00	m	
89	KNNR 2
04 020402060-040	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - krokwie narożne i koszowe

	23,00	m	
90	KNNR 2
04 020402030-040	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - słupy

	50,40	m	
91	KNNR 2
04 020402010-040	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - murłaty i podwaliny

	13,00	m	
92	KNNR 2
04 020402050-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - krokwie zwykłe

	2,88	m3	
93	KNNR 2
04 020402050-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - kleszcze

	0,00	m3	
94	KNNR 2
04 020402010-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - murłaty i podwaliny

	0,25	m3	
95	KNNR 2
04 020402020-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - płatwie

	0,67	m3	
96	KNNR 2
04 020402060-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - krokwie narożne i koszowe

	0,50	m3	
97	KNNR 2
04 020402030-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - słupy

	0,99	m3	
98	KNNR 2
04 020403020-050	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

	177,60	m2	
99	KNNR 2
05 020508010-050	Pokrycie dachu blachą na rąbek stojący - płyty dachowe kolorystyka uzgodniona z inwestorem

	276,48	m2	
100	KNNR 2
05 020508020-040	Pokrycie dachu blachą  - gąsiory

	29,00	m	
101	KNNR 2
05 020504020-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

	51,90	m2	
102	KNR 2-02
0202-050902-040	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm- z blachy powlekanej

	31,50	m	
103	KNR 2-02
0202-051001-040	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy powlekanej

	22,20	m	
104	KNR 2-02U
-202092502-050	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - popdbitka dachowa na ruszcie -analogia

	30,75	m2	
105	
AW-090	Wykonanie logo na elewacji wg PT

	2,00	kpl	
106	KNR 2-02U
-202092502-050	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów metalowychh - podbitka klatki schodowej - analogia

	53,66	m2	
107	KNNR 2
08 020802010-050	Tynki pocienione III kategorii gr.8 mm na ścianach wielkoblokowych

	415,40	m2	
108	KNNR 2
N00208030200000-050	Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej

	207,20	m2	
109	KNNR 2
14 021401050-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną lateksową odporną na szorowanie  dwukrotnie malowanie z z gruntowaniem  - kolorystka uzgodniona z inestorem

	208,20	m2	
110	KNNR 2
12 021209030-050	Analogia - Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm wraz  z cokolikiem - płytki kolorystyka i rodzaj uzgodnione  z inwestorem

	148,60	m2	
111	KNNR 2
12 021205090-050	Posadzka z paneli podłogowych

	53,66	m2	
112	KNNR 2
11 021104020-050	Montaż ościeżnic regulowanych

	26,09	m2	
113	KNNR 2
11 021103020-050	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - drzwi wzmocione, zamki z wkładkami patentowymi  wzór i kolor uzgodniony z inwestorem

	26,09	m2	
114	
AW-090	Montaż daszka nad wejsciem

	2,00	kpl	
115	KNNR 6
01 060101090-050	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników

	80,00	m2	
116	KNNR 6
01 060103010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

	80,00	m2	
117	KNNR 6
01 060104020-050	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm

	80,00	m2	
118	KNNR 6
01 060105060-050	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm

	80,00	m2	
119	KNNR 6
05 060502020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

	80,00	m2	
120	KNNR 6
04 060404050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

	80,00	m	
		Razem:			
2		Roboty sanitarne

121	
AW-090	Demontaż instalacji sanitarnej

	1,00	kpl	
122	KNR 2-15W
0137-02-020	Baterie umywalkowe lstojące standardowe o średnicy nominalnej 15 mm

	8,00	szt	
123	KNR 2-15W
0137-02-020	Baterie zlewozmywakowe stojące mosiężne,standardowe o średnicy nominalnej 15 mm

	1,00	szt	
124	KNNR 4
N00401370900000-020	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o średnicy nominalnej 15 mm

	13,00	szt	
125	KNR 2-15W
0135-01-020	Zawory wodne czerpalne,mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm

	4,00	szt	
126	
Kalk. własna-020	Montaż tuleji ochronnych

	3,00	szt	
127	KNNR 4
N00401300102000-020	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm

	4,00	szt	
128	KNNR 4
N00401300202000-020	Zawory zwrotne  antyskazeniowy o średnicy nominalnej 20 mm

	1,00	szt	
129	KNNR 4
N00401300201000-020	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm

	2,00	szt	
130	KNNR 4
N00401060100000-040	Rurociągi o średnicy nominalnej 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach niemieszkalnych

	106,00	m	
131	KNNR 4
N00401060200000-040	Rurociągi o średnicy nominalnej 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach niemieszkalnych

	78,00	m	
132	KNNR 4
N00401060300000-040	Rurociągi o średnicy nominalnej 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach niemieszkalnych

	68,00	m	
133	KNR 00-34
0034-010701-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermacompact S-2-C metodą izolowania po montażu rurociągu. Grubość izolacji 6 mm

	106,00	m	
134	KNR 00-34
0034-010705-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermacompact S-2-J metodą izolowania po montażu rurociągu. Grubość izolacji 13 mm

	78,00	m	
135	KNR 00-34
0034-010702-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35 mm, otulinami Thermacompact S-2-C metodą izolowania po montażu rurociągu. Grubość izolacji 6 mm

	68,00	m	
136	KNNR 4
N00401300101000-020	Przyłącze elastyczne do wc dł. 200 mm  o średnicy nominalnej 15 mm

	7,00	szt	
137	KNNR 4
N00401300101000-020	Analogia - Zawory kulowe , gwint. o średnicy 3/8''

	18,00	szt	
138	KNNR 4
N00401300101000-020	Zawory kulowe , gwint. o średnicy nominalnej 15 mm

	7,00	szt	
139	KNNR 4
N00401300101000-020	Przyłącze elastyczne do baterii stojacych  o średnicy nominalnej 15 mm

	9,00	szt	
140	
AW-090	Właczenie do istniejącej instalacji

	1,00	kpl	
141	
Kalk. własna-020	Montaż tuleji ochronnych

	14,00	szt	
142	KNR 4-01I
401I0339010000-040	Analogia - Wykucie bruzd

	32,00	m	
143	KNNR 3
N00306040100000-050	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o powierzchni do 5 m2

	4,20	m2	
144	KNR 4-01I
401I0333010000-020	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 cegły

	6,00	szt	
145	KNR 4-01I
401I0323020100-020	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna gaszonego

	6,00	szt	
146	KNR 4-01I
401I0333020000-020	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 cegły

	4,00	szt	
147	KNR 4-01I
401I0323030100-020	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły. Zaprawa z wapna gaszonego

	4,00	szt	
148	KNR 4-01I
401I0333030000-020	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 1/2 cegły

	4,00	szt	
149	KNR 4-01I
401I0323040100-020	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna gaszonego

	4,00	szt	
150	KNR 4-01
0401-010604-060	Usunięcie z piętra gruzu

	0,32	m3	
151	KNR 4-04
0404-110102-060	Wywiezienie gruzu  z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km

	0,32	m3	
152	KNR 4-04
0404-110105-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym

	0,32	m3	
153	KNNR 4
N00401260400000-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych lub stalowych o średnicy do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych

	252,00	m	
154	KNNR 4
N00401280200000-040	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

	252,00	m	
155	KNR 2-17
0217-020501-020	Analogia - Wentylatory wywiewne wg projektu

	14,00	szt	
156	
AW-225	Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna - węzły

	1,00	węzeł	
157	KNNR 4
N00402180100000-020	Analogia - Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 75mm

	5,00	szt	
158	KNR 2-15W
0213-05-020	Rury wywiewne z PVC średnicy 160mm o połączeniu wciskowym

	2,00	szt	
159	KNNR 4
N00402330200000-090	Ustęp z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"

	6,00	kpl	
160	KNNR 4
N00402330200000-090	Ustęp z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" dla niepełnosprawnych wraz z uchwytem dla niepełnosprawnych

	1,00	kpl	
161	KNNR 4
N00402300201000-090	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego 45cm

	7,00	kpl	
162	KNNR 4
N00402300201000-090	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego - dla niepełnosprawnych

	1,00	kpl	
163	KNNR 4
N00402290100000-020	Analogia - zlew porządkowy

	1,00	szt	
164	KNNR 4
N00402290501000-020	Zlewozmywak dwukomorowy  z blachy nierdzewnej na szafce

	1,00	szt	
165	KNNR 4
N00402300500000-090	Analogia Półpostument porcelanowy do umywalek

	7,00	kpl	
166	KNR 4-01I
401I0106010000-060	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniemna odległość do 3 m

	5,52	m3	
167	KNNR 1
N00103170100000-060	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III

	5,52	m3	
168	KNR 2-15W
0208-01-040	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych

	14,00	m	
169	KNNR 4
N00402030100000-040	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków

	6,00	m	
170	KNNR 4
N00402030300000-040	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków

	36,00	m	
171	KNR 2-15W
0208-03-040	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych

	16,00	m	
172	KNNR 4
N00402220200000-020	Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych

	1,00	szt	
173	KNNR 4
N00402220200000-020	Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych

	2,00	szt	
174	KNNR 1
N00103050200000-060	Wykopy ręczne

	2,93	m3	
175	KNNR 1
N00102100300000-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV

	26,33	m3	
176	KNNR 4
N00413080200000-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk

	26,00	m	
177	KNNR 4
N00402110300000-020	Analogia - Włączenie do wewnetrznej instalacji

	1,00	szt	
178	KNNR 1
N00103180300000-060	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III

	2,93	m3	
179	KNNR 1
N00102140200000-060	Analogia - Zasypanie wykopów  koparko-ładowarkami

	26,33	m3	
180	KNNR 4
N00402230100000-020	Analogia Zawory napowietrzający dn100

	1,00	szt	
181	KNNR 4
N00402230100000-020	Analogia Zawory napowietrzający dn50

	2,00	szt	
182	
Kalk. własna-020	Montaż tuleji ochronnych

	1,00	szt	
183	KNR 2-15W
0211-01-179	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych

	14,00	podejśc.	
184	KNR 2-15W
0211-03-179	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych

	7,00	podejśc.	
185	KNR 2-02W
2004-02-050	Analogia - Obudowa pionów kanalizaycjnych  płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych

	3,76	m2	
186	
Kalk. własna-020	Montaż drzwiczek rewizyjnych w obudowach z płyt g-k

	3,00	szt	
187	KNR 4-01I
401I0208030000-020	Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2

	3,00	szt	
188	KNR 4-01I
401I0206040000-020	Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach

	3,00	szt	
189	KNR 4-01W
0212-03-060	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm

	1,56	m3	
190	KNNR 6
06 060604060-020	Studnie  z kręgów średnicy 1.5 m i głębokości 2 m -osadnik ścieków

	1,00	szt	
191	
AW-090	Montaż pompy ciepła  z zasobikiem cwu. buforem  wraz z osprzetem, wraz z dolnym źroódłem sondy gruntowe pionowe 5kpl. o gł. 99m ,  mocy grzewczej conajmniej 12,6kW wg specyfikacji  technicznej w

	1,00	kpl	
192	KNR 2-15W
0410-01-020	Szafka do rozdzielaczy wraz z rozdzielczami i zaworami regulacyjnymi

	3,00	szt	
193	KNR 2-15W
0410-05-040	Rurociąg z polietylenu sieciowego na podwójnych uchwytach - podłogówka

	2 105,00	m	
194	KNR 2-15W
0404-03-040	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 32 mm,o połączeniach zgrzewanych,na ścianach w budynkach

	42,00	m	
195	KNR 0707
0203-01-090	Dostawa i montaż klimatyzatora o mocy chodniczej 9kW np. jednostka wewnetrzna ASY9UCCW oraz np. jednosta zewnetrzna AOY9UFCC wraz z elementami wsporczymi,wraz z pilotem i sterownikiem stacjonarnym,  napłenienie i rozruch urządzeń, podłączenie elektryczne urządzeń do rozdzielni

	1,00	kpl	
		Razem:			
3		Roboty elektryczne

196	
AW-090	Demontaż instalacji elektrycznej

	1,00	kpl	
197	KNNR 5
04 050404010-020	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg - rozdzielnica główna T01 wyposażona wg schematu

	1,00	szt	
198	KNNR 5
04 050404010-020	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg - rozdzielnica główna T02 wyposażona wg schematu

	1,00	szt	
199	KNP 18
1301-0101-020	Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól

	1,00	szt	
200	KNNR 5
04 050407010-020	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy

	1,00	szt	
201	KNNR 5
04 050407020-020	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy

	1,00	szt	
202	KNNR 5
12 051201010-020	Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana lub strop

	2,00	szt	
203	KNNR 5
04 050406010-020	Montaż głównego wyłącznika zasilania w obudowie natynkowej czerwonej 2z+2r np. typu WA-4s

	1,00	szt	
204	KNNR 5
12 051209120-021	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40 cm, Fi 40 mm

	20,00	otwór	
205	KNNR 5
12 051209100-021	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 20 cm, Fi 40 mm

	30,00	otwór	
206	KNNR 5
12 051207030-040	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie

	350,00	m	
207	KNNR 5
12 051208020-040	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm

	350,00	m	
208	KNNR 5
02 050205060-040	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 30 mm2 - YDY 5x6

	30,00	m	
209	KNNR 5
02 050205060-040	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 30 mm2 YDY 5x4

	10,00	m	
210	KNNR 5
02 050203010-040	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5

	350,00	m	
211	KNNR 5
02 050205060-040	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 30 mm2 - HDGs 2x1,5

	25,00	m	
212	KNNR 5
02 050205040-040	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5 mm2 - YDY 4x1,5

	30,00	m	
213	KNNR 5
02 050205040-040	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5 mm2 - YDY 3x1,5

	350,00	m	
214	KNNR 5
02 050205040-040	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5 mm2 - YDY 2x1,5

	30,00	m	
215	KNNR 5
12 051203110-020	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 10 mm2

	7,00	szt	
216	KNNR 5
12 051203080-020	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5 mm2

	19,00	szt	
217	KNNR 5
13 051302040-101	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

	3,00	odcinek	
218	KNNR 5
03 050301120-020	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w betonie

	20,00	szt	
219	KNNR 5
03 050302010-020	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze

	20,00	szt	
220	KNNR 5
03 050307010-020	Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy pt, 10A/250V IP44

	4,00	szt	
221	KNNR 5
03 050306020-020	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy

	6,00	szt	
222	KNNR 5
03 050306030-020	Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy

	18,00	szt	
223	KNNR 5
03 050306040-020	Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy

	4,00	szt	
224	KNNR 5
03 050302060-020	Puszki instalacyjne podtynkowe, rozgałęźne, z zaciskami skrętnymi

	20,00	szt	
225	KNNR 5
05 050502030-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane, świetlówkowych 2 x 60 W - Raylux Opal

	16,00	kpl	
226	KNNR 5
05 050502030-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane, świetlówkowych 2 x 40 W - Raylux Opal

	6,00	kpl	
227	KNNR 5
05 050502030-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane, świetlówkowych 2 x 40 W - Modullux

	2,00	kpl	
228	KNNR 5
05 050502030-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane, świetlówkowych 2 x 26 W bryzgoszczelne - LugStar 2x26

	12,00	kpl	
229	KNNR 5
04 050406010-020	Montaz modułów awaryjnych 2h, praca mieszna, autotest, montowane w oprawie

	4,00	szt	
230	KNNR 5
05 050502020-090	Oprawy ewakuacyjne z piktogramem, z modułem zasilania awaryjnego 2h

	4,00	kpl	
231	KNNR 5
10 051004020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego

	4,00	szt	
232	KNNR 5
13 051301010-108	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy

	4,00	pomiar	
233	KNNR 5
13 051305010-172	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza

	2,00	próba	
234	KNNR 5
13 051305020-172	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna

	30,00	próba	
235	KNNR 5
03 050301120-020	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w betonie

	45,00	szt	
236	KNNR 5
03 050302010-020	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze

	30,00	szt	
237	KNNR 5
03 050303010-020	Puszki instalacyjne natynkowe, rozgałęźne, z zaciskami skrętnymi

	15,00	szt	
238	KNNR 5
03 050308030-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2,5 mm2 podwójne

	22,00	szt	
239	KNNR 5
03 050308050-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne podwójne

	8,00	szt	
240	KNNR 5
03 050308070-020	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 3L+N+PE 16A

	1,00	szt	
241	KNNR 5
13 051301010-108	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy

	7,00	pomiar	
242	KNNR 5
13 051301020-108	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy

	1,00	pomiar	
243	KNNR 5
13 051305010-172	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza

	5,00	próba	
244	KNNR 5
13 051305020-172	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna

	52,00	próba	
245	KNNR 5
12 051209110-021	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 40 mm

	6,00	otwór	
246	KNNR 5
06 050605060-040	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii IV - FeZn 25x4

	60,00	m	
247	KNNR 5
06 050602040-040	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem - LYżo 25

	15,00	m	
248	KNNR 5
13 051304010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

	6,00	szt	
249	KNNR 5
12 051209110-021	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 40 mm

	5,00	otwór	
250	KNNR 5
06 050601060-040	Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe

	40,00	m	
251	KNNR 5
06 050601010-040	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta

	20,00	m	
252	KNNR 5
06 050611110-020	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt Fi 10 mm

	10,00	szt	
253	KNNR 5
06 050612060-020	Złąćza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik

	6,00	szt	
254	KNNR 5
13 051304010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecznowści zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

	6,00	szt	
255	 KW
0	Montaz metalohalogenów na istnejących słupach 400W - oprawa wąskostrumieniowa wraz ze źrodłem światła

	6,00	kpl	
		Razem:			
4		Instalacja monitoringu i alarmu

256	
AW-090	Rejestrator cyfrowy 16-kanałowy

	1,00	kpl	
257	
AW-090	Kamera kolorowa, zewnetrzna IP min 2Mpix z regulowanym obiektywem wraz z okablowaniem

	5,00	kpl	
258	
AW-090	Kamera kolorowa, zewnetrzna - montowana na słupie aluminowym 6 m kamera  IP min 2Mpix z regulowanym obiektywem  wraz z okablowaniem

	3,00	kpl	
259	
AW-090	Dysk zapewniajacy nagranie 30 dni.

	1,00	kpl	
260	
AW-090	Monitor LCD 21''

	1,00	kpl	
261	
AW-090	Montaż instalacji monitoringu okablowanie opsrzet swich wg specyfikacji

	1,00	kpl	
262	
AW-090	Montaż instalacji alarmowej wg. specyfikacji

	1,00	kpl	
		Razem:			
5		Utwardzenie terenu

263	KNNR 1
01 010112020-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

	0,04	ha	
264	KNNR 1
01 010113010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

	340,00	m2	
265	KNNR 1
01 010113020-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm

	340,00	m2	
266	KNNR 1
02 010202070-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

	20,00	m3	
267	KNNR 1
02 010210020-060	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

	13,00	m3	
268	KNNR 6
01 060103030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

	340,00	m2	
269	KNNR 6
04 060403030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

	60,00	m	
270	KNNR 6
04 060404050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

	60,00	m	
271	KNNR 6
01 060109030-050	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą

	340,00	m2	
272	KNNR 6
05 060502030-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

	340,00	m2	
273	KNNR 1
05 010503050-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III

	131,00	m2	
274	KNNR 1
05 010507010-050	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.

	131,00	m2	
275	KNNR 1
05 010507020-050	Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.

	131,00	m2	
276	 KW
0	Montaz bramy p.poż. brama rozsuwana 6mb. konstrukcja z kształtowników zamkniętych ocynkowanych,   wypełnienie panele  z drutu ocynkowanego  drut 4mm,oczko przęsła 50x200mm   wg specyfkacji

	1,00	kpl	
		Razem:			
6		Remont boiska

277	
-090	Montaż nawodnienia boiska nr 1 wraz z odtworzeniem nawierzchni wg projektu ( cechy zraszacza sportowego
precyzyjna regulacja wysokości wylotu strumienia wody w zakresie 7-30 stopni,  Zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy w jednym modelu. Głowica nawadniająca z trzema dyszami zapewnia równomierność dystrybucji wody w czasie podlewania,
Zasięg 15,9 - 30,5 m.
Wydatek wody: 52,6 - 231,3 l/min
Zalecany zakres ciśnienia roboczego 4,5 - 6,9 bara - (w skład nawodnienia wchodzi: 13 zraszaczy 9 sektorowych 3 pełnoobrotowe, wykop na gł. 0,6m , montaż 450mb rurociągu PE 63mm, montaz okablowania do elektrozaworów, wraz z właczeniem do stacji pompowej )

	1,00	kpl	
278	
-090	Montaż nawodnienia boiska nr 2 wraz z odtworzeniem nawierzchni wg projektu ( cechy zraszacza sportowego
precyzyjna regulacja wysokości wylotu strumienia wody w zakresie 7-30 stopni,  Zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy w jednym modelu. Głowica nawadniająca z trzema dyszami zapewnia równomierność dystrybucji wody w czasie podlewania,
Zasięg 15,9 - 30,5 m.
Wydatek wody: 52,6 - 231,3 l/min
Zalecany zakres ciśnienia roboczego 4,5 - 6,9 bara - (w skład nawodnienia wchodzi: 13 zraszaczy 9 sektorowych 3 pełnoobrotowe, wykop na gł. 0,6m , montaż 480mb rurociągu PE 63mm, montaz okablowania do elektrozaworów, wraz z właczeniem do stacji pompowej )

	1,00	kpl	
279	
-090	Montaż stacji pompowej do nawodnienia boiska (pompa o wyd. 18m3/h H=7bar wraz ze zbiornikem mebranowym filtrem zaworami odcinajacymi i spuustowymi, z możliwościa odwodnienia na sezon zimowy, sterownik do nawodnienia , czujnik deszczu  )

	1,00	kpl	
280	
aw-040	Montaż odwodnienia  boiska (wykop ręczny, oraz montażem z zgodnie z projektem rurociągów drenarskich o średnicy 80mm wraz z właczeniem do istnejących sieci drenazu)

	448,00	m	
281	
AW-040	Montaż odgrodzenia widowni boiska nr 2 zgodnie z projektem ( przesła ze stali ocynkowanej o wys. 1,3m drut 4 mm słupki osadzone w betonie)

	105,00	m	
282	
AW-040	Montaż odgrodzenia widowni boiska nr 1 zgodnie z projektem ( przesła ze stali ocynkowanej o wys. 1,8m drut 4 mm, słupki osadzone w betonie)

	32,00	m	
283	
AW-090	Montaż odgrodzenia widowni boiska nr 1 zgodnie z projektem ( bramka stal ocynkowana, kształtownik zamkniety, wypęlnienie tak jak istnejące ogrodzenie drut 4mm wys. 1,8m)

	2,00	kpl	
284	
AW-090	Montaż odgrodzenia widowni boiska nr 2 zgodnie z projektem ( bramka stal ocynkowana, kształtownik zamkniety, wypęlnienie tak jak istnejące ogrodzenie drut 4mm wys. 1,3m )

	2,00	kpl	
285	
AW-090	Montaż odgrodzenia widowni boiska nr 2 zgodnie z projektem ( brama rozwierna o długości 6 mb, stal ocynkowana, kształtownik zamkniety, wypelnienie tak jak istniejące ogrodzenie drut 4mm wys. 1,3m )

	1,00	kpl	
286	
-020	Montaż piłkochwytów o z kształtowników stalowych zamkniętych 80x80mm malowanych w tuleji 100x100mm osadzonej w betonie wraz z słupkami koncowymi

	24,00	szt	
287	
-020	Montaż piłkochwytów o z kształtowników stalowych zamkniętych 80x80mm malowanych w tuleji 100x100mm osadzonej w betonie wraz z słupkami koncowymi - słupki inwestora

	32,00	szt	
288	
AW-050	Montaż siatki do piłkochwytów siatka PP, śr. linki 4,0 mm, zielony, oczko 10x10 cm (wraz z osprzetem - linki naciagowe góra i dołem, naciągi karabinczyki itp)

	1 250,00	m2	
289	 KW
0	Montaz tablicy diodowej zewnętrznej wraz z zasileniem wg specyfikacji Wymiary: minimum  200 x 140 x 8 cm
Kolor wyświetlaczy: czerwonyFunkcje sportowe:
 Wyświetlanie czasu gry w trybie START - STOP
 Programowanie dowolnego czasu gry / narastająco lub malejąco / w zakresie 1 do 99 min./
Wyświetlanie dwucyfrowego wyniku
 Wyświetlanie części gry - nr połowy
Czas gry - minuty i sekundy
 Czas gry zamiennie z czasem rzeczywistym.
Funkcja zegara czasu rzeczywistego (przy opcji sterowania bezprzewodowego) 
 Sterowanie bezprzewodowe z pilota lub przewodowe z pulpitu
Dobra czytelność do 130 m. Montowana na słupie stalowym o wys. 10m, pozycja obejmuje również podłączenie kabla zasilającego budynku zapelcza sportowego

	1,00	kpl	
290	
-090	Montaż zabudowy - wiata dla ochrony bramek przenośnich o wym. 12x5m i wys. 1,5m - z kształtowników stalowych malowanych wypełnienie blacha stalowa trapezowa powlekana zgodnie ze specyfikacją

	1,00	kpl	
291	
-090	Renowacja płyty boiska nr 1 (usuniecie chwastów, wyrównanie nawierzchni humusem, wysiew nawozu 2raz, piaskowanie 80 ton piasku płukanego wraz szczotkowaniem , wsiew wgłebny krzyzowy trawy w ilości 250kg na boisko) zabiegi zgodnie ze specyfikacją

	1,00	kpl	
292	
-090	Renowacja płyty  boiska nr 2(usuniecie chwastów, wyrównanie nawierzchni humusem, wysiew nawozu 2raz, piaskowanie 80 ton piasku płukanego wraz szczotkowaniem , wsiew wgłebny krzyzowy trawy w ilości 250kg na boisko) zabiegi zgodnie ze specyfikacją

	1,00	kpl	
293	 KW
0	Wykonanie wymiany trawy w polach bramkowych (trawa z rolki) wraz z wyrównaniem podłoża do istniejącej niwelety boiska

	154,00	m2	
		Razem:			
7		Zakup wyposażenia

294	
-090	Dostawa kosiarki samojezdnej wg. specyfikacji

	1,00	kpl	
295	
-090	Dostawa podkaszarki do trawy wg. specyfikacji

	1,00	kpl	
296	 KW
0	Dostawa szafek szatniowych 18 miejsc szatniowych  wg specyfikacji

	1,00	kpl	
297	 KW
0	Dostawa ławek szatniowych wg specyfikacji

	8,00	kpl	
		Razem:			
8		Przyłącze wodociągowe kwalifikowane

298	
AW-090	Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna

	1,00	kpl	
299	KNNR 1
N00102100300000-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV

	210,80	m3	
300	KNR 2-01W
0802-01-060	Analogia -Zabezpieczenie ścian wykopów obudową OW WRONKI - typ boksowy,przy głębokości do 2,50 m szerokość 0,9-1,0m

	263,50	m3	
301	KNNR 1
N00103070200000-060	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV

	52,70	m3	
302	KNNR 4
N00414110300000-060	Analogia- Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka

	13,95	m3	
303	KNNR 11
N01103020200000-040	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania. Rury o średnicy zewnętrznej 110 mm PN10 zgrzewane elektrooporowo

	155,00	m	
304	KNNR 4
N00410100401000-171	Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego)

	18,00	złącze	
305	
AW-090	Dostawa kształtek elektrooporowych PE 110

	2,00	kpl	
306	
AW-020	Zabezpieczenie kolizji

	2,00	szt	
307	
AW-020	Przecisk

	1,00	szt	
308	KNNR 1
N00102140200000-060	Analogia - Zasypanie wykopów  koparko-ładowarką

	210,80	m3	
309	KNNR 1
N00103180300000-060	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III

	527,34	m3	
310	
AW-090	Montaż szczelnych przejść przez ścianę  dn 100

	1,00	kpl	
311	KNNR 1
N00105010100000-050	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

	465,00	m2	
312	
AW-020	Studnia wodomierzowa

	1,00	szt	
313	KNNR 4
N00411190500000-090	Analogia - Hydrant ogrodowy o średnicy 50 mm

	1,00	kpl	
314	KNNR 4
N00411190300000-090	Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm

	1,00	kpl	
315	KNNR 4
N00416120100000-176	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm

	2,00	200 m	
316	KNNR 4
N00416060100000-172	Analogia - Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PVC rurociąg o średnicy do 110 mm

	1,00	próba	
317	KNNR 4
N00416110100000-176	Analogia - Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm

	2,00	200 m	
		Razem:			
9		Przyłącze wodociągowe niekwalifikowane

318	KNNR 1
N00102100300000-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV

	292,40	m3	
319	KNR 2-01W
0802-01-060	Analogia -Zabezpieczenie ścian wykopów obudową OW WRONKI - typ boksowy,przy głębokości do 2,50 m szerokość 0,9-1,0m

	365,50	m3	
320	KNNR 1
N00103070200000-060	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV

	73,10	m3	
321	KNNR 4
N00414110300000-060	Analogia- Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka

	19,35	m3	
322	KNNR 11
N01103020200000-040	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania. Rury o średnicy zewnętrznej 110 mm PN10 zgrzewane elektrooporowo

	215,00	m	
323	KNNR 4
N00410100401000-171	Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego)

	14,00	złącze	
324	
AW-090	Dostawa kształtek elektrooporowych PE 110

	3,00	kpl	
325	KNR 2-18
0218-090101-020	Analogia - Włączenie sieci wodociągowej do istnejącej

	1,00	szt	
326	KNR 2-18W
0114-04-020	Analogia - Trójnik dn 150/100 - wcinka w wodociąg

	1,00	szt	
327	
AW-020	Zabezpieczenie kolizji

	1,00	szt	
328	KNNR 1
N00102140200000-060	Analogia - Zasypanie wykopów  koparko-ładowarką

	292,40	m3	
329	KNNR 1
N00103180300000-060	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III

	73,10	m3	
330	KNNR 4
N00411110400000-090	Zasuwy z obudową o średnicy 100 mm z obrukiem

	1,00	kpl	
331	KNNR 4
N00414300100000-060	Analogia - Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 - bloki oporowe

	0,30	m3	
332	KNNR 1
N00105010100000-050	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

	645,00	m2	
		Razem:			
		Razem kosztorys: