# **Informacja dotycząca bezpieczeństwa**

# **i ochrony zdrowia**

1. **Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

- Roboty przygotowawcze

organizacja ruchu na czas budowy

obsługa geodezyjna

* Roboty ziemne

wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni jezdni

i zjazdów

wykonanie wykopów pod kanalizację deszczową

* Odwodnienie nawierzchni szczelnych

wykonanie studzienek ściekowych i rewizyjnych

wykonanie kolektora i przykanalików kanalizacji

deszczowej

- Ściek i krawężnik

ściek z kostki na ławie betonowej

ułożenie krawężnika bet. 15x30 na ławie betonowej z oporem

- Podbudowa

profilowanie i zagęszczenie koryta

wykonanie warstwy stabilizacyjnej

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- Nawierzchnia

w-wa ścieralna z kostki betonowej

- Chodnik

obrzeże betonowe

podbudowa z kruszywa łamanego

nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

- Zjazdy do posesji

podbudowa z kruszywa łamanego

nawierzchnia z kostki betonowej

1. **Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

- wodociąg PE ø150mm i ø40mm

- kanalizacja sanitarna ø200 mm i ø 150mm

- gazociąg ø63 i ø32mm

- kable telekomunikacyjne NN

- napowietrzna linia energetyczna

**3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu które mogą**

**stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

* ciągi ruchu kołowego sprzętu budowlanego
* ruch kołowy technologiczny
* ruch kołowy komunikacji publicznej
* składowiska materiałów budowlanych
* teren prowadzonych robót drogowych

**4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót**

**budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsc i czas ich**

**występowania**

* wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem

drgań i hałasu przekraczającego 100 dB podczas całego procesu budowy

1. **Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

* określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
* wykazanie konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń
* ustalenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

**6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegając niebezpieczeństwom**

**wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach**

**szczególnego zagrożenia zdrowia**

* roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o

pozwoleniu na budowę, wymogami Prawa Budowlanego oraz projektem

budowlanym ( wykonawczym )

* w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące

ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób

trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami ( wymagania

szczegółowe są zawarte w SST )

Opracował:

mgr inż. R.Ruszkiewicz