***KUBATURA OBIĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH DO WYKOPU PRZEBUDOWYWANEGO ZBIORNIKA – działka* nr 83/2 – obręb Tłuszcz; gm. Czerwonka**

KUBATURA WYKOPU - BILANS MAS ZIEMNYCH

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stacja** | **Odległość między stacjami** | **Przekrój projektowany** | **Przekrój istniejący** | **Powierzchnia przekroju do obliczenia** | **Objętość** |
| **głębokość** | **Szer. dna w m i nachylenie skarp** | **powierzchnia** | **głębokość** | **Średnia szerokość** | **powierzchnia** |
| **Na stacji** | **średnia** | **Na stacji** | **średnia** |
| **m** | **m** | **m2** | **m2** | **m** | **m** | **m2** | **m2** | **m2** | **m3** |
| **0+000** |  |  | **22,50m****1: 1:2** | **7,16** |  |  |  |  |  |  |  |
| **0+020** | **20,00** |  | **29,40m****1:1:2** | **14,97** | **11,06** |  |  |  |  | **11,06** | **221,20** |
| **0+040** | **20,00** |  | **31,00m****1:1:2** | **19,82** | **17,39** |  |  |  |  | **17,39** | **347,80** |
| **0+060** | **20,00** |  | **31,00m****1:1:2** | **18,61** | **19,22** |  |  |  |  | **19,22** | **384,40** |
| **0+080** | **20,00** |  | **29,00m****1:1:2** | **19,18** | **18,90** |  |  |  |  | **18,90** | **378,00** |
| **0+100** | **20,00** |  | **27,00m****1:1:2** | **15,48** | **17,33** |  |  |  |  | **17,33** | **346,60** |
| **0+120** | **20,00** |  | **24,00m****1:1:2** | **15,42** | **15,45** |  |  |  |  | **15,45** | **309,00** |
| **0+140** | **20,00** |  | **19,75m****1:1:2** | **15,44** | **15,43** |  |  |  |  | **15,43** | **308,60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **RAZEM** | **∑: 2295,60m3** |