Karta  informacyjna  przedsięwzięcia

	Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o    ocenach oddziaływania na środowisko.

ROZBUDOWA OBORY O OBSADZIE  DO 59 DJP (ŁĄCZNA OBSADA PO ROZBUDOWIE 80 DJP)  ZBIORNIKA NA GNOJÓWKĘ O POJ. DO 200 M^3 ,ZBIORNIKA NA GNOJOWICĘ O POJEMNOŚCI 133 M^3 ORAZ PŁYTY OBORNIKOWEJ O POW. 250 M^2  W GOSPODARSTWIE KOROLEWSKIEGO WALDEMARA,  ZAM. PSZCZÓLCZYN 76, 18-204 KOBYLIN BORZYMY

	1.    Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

( zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz U. z dnia 12 listopada 2010roku Nr 213 poz 1397).

	Planowane przedsięwzięcie polegać rozbudowie 
 obory  wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o wymiarach 38 x 8,5 m, oraz 15 x 19,5 m Łączna pow. rozbudowy wyniesie 615,5 m^2 ,budowie zewnętrznego^, zbiornika na gnojówkę o poj.200 m3 oraz wewnętrznego zbiornika na gnojowicę o pojemności 133 m ^3  ora zpłyty obornikowej o pow. 250 m^2. 

	Inwestycja która realizowana jest w gospodarstwie podyktowana będzie potrzebą poprawy warunków produkcji oraz dostosowaniem gospodarstwa rolnego do obowiązujących przepisów prawnych i standardów Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działce  nr 97/1  stanowiącej własność inwestora położona ok. 800 m w kierunku zachodnim od drogi powiatowej Sokoły-Jeżewo. W bezpośrednim sąsiedztwie działki nie znajdują się żadne obiekty budowlane.  Najbliższe zabudowania sąsiedzkie znajdują się w odległości ponad 300 m od działki siedliskowej.  

Na działce na której jest planowana inwestycja oraz w jej najbliższym sąsiedztwie wody powierzchniowe nie występują. Spływ wód powierzchniowych następuje zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku południowym.

   

Oceniając warunki gruntowo-wodne należy stwierdzić, że w granicach projektowanego przedsięwzięcia występują korzystne dla zabudowy warunki gruntowo-wodne.

Od strony południowej działka graniczy z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Droga służy do obsługi ruchu lokalnego jako dojazd do zabudowań wsi ,do  użytków rolnych oraz do sąsiednich miejscowości. Od strony północnej  działka graniczy z drogą gminną o nawierzchni żwirowej, która służy do obsługi ruchu lokalnego jako dojazd do użytków rolnych i działek leśnych okolicznych rolników i rolników z sąsiednich miejscowości. Od wschodu i zachodu  działka graniczy z działkami zabudowanymi sąsiadów.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz  dotychczasowy sposób ich wykorzystania  i pokrycie nieruchomości szatą roślinną. 

	Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie  o wymiarach o wymiarach 38 x 8,5 m, oraz 15 x 19,5 m, łączna pow. rozbudowy wyniesie 615,5 m^2 istniejącej obory ze zmianą systemu utrzymania na wolnostanowiskowy mieszany (ściołowo – bezściełowy).

	Planowane budowle zajmować będą łączną powierzchnię około 865,5 m^2 co stanowi 1,85 % powierzchni całej nieruchomości  o nr  97/1. 
Aby zrealizować inwestycję o takiej powierzchni należy wyłączyć ją z powierzchni biologicznie czynnej.

	Całkowita powierzchnia działki o nr 97/1 na której będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi 4,6720 ha z czego:
1.	użytki rolne zabudowane  B-RV -  0,2058 ha
                                                B-RVI -0,5302 ha
                                               B-PsIV – 0,0021 ha

 		Na działce siedliskowej o nr 97/1  występuje zabudowa inwentarsko-gospodarcza oraz urządzenia infrastruktury rolniczej, w skład której wchodzą:

 1. budynek inwentarski                                          obora   o wym.   11,0m x 38,0m
 2. budynek gospodarczo-inwentarski                   cielętnik  o wym. 8,0m x 23,0m
3.  budynek gospodarczy                                        stodoła o wym.  9,0 m x 27,0 m
 4.  budynek gospodarczy                                       stodoła o wym.  11,0m x 25,0m 
5. budynek gospodarczy                                           garaż   o wym. 6,0 m x 22,0 m 
 5. dom mieszkalny                                                              o wym.  11,0m x 15,0m

	Istniejące budynki inwentarskie są murowane w dobrym stanie technicznym.
Istniejące obiekty inwentarskie z wyposażeniem w instalację wodną, oświetleniową i wentylacyjną.
Woda do budynków doprowadzona z wodociągu gminnego.
Od najbliższego budynku mieszkalnego planowana inwestycja (obora) znajduje się w odległości około 40 m.

3.  Rodzaj  technologii

	Istniejące budynki inwentarskie pozwalają na hodowlę ok. 60 szt bydła, w tym 40 szt krów mlecznych oraz  20 szt jałówek i młodzieży hodowlanej. Hodowla prowadzona jest metodą uwięziową  płytkościołową . Część krów dojnych w ilości 16 szt jest umieszczona na głębokiej ściółce..

	Projektowana obora zlokalizowana zostanie na działce nr 97/1 w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków   od strony wschodniej łączyć się będzie z istniejącym budynkiem obory właściciela. .
 Ściany wykonane zostaną z bloczka wapienno-piaskowego i betonu komórkowego, ocieplone warstwą styropianu, dach dwuspadowy. Oświetlenie budynku światłem naturalnym oraz światłem sztucznym poprzez zamontowanie świetlówek jarzeniowych. Oświetlenie naturalne będzie zapewnione poprzez świetliki dachowe które jednocześnie spełniać będą role otworów wylotowych przy wentylacji grawitacyjnej. Do  obiektu doprowadzona będzie instalacja elektryczna oraz wodociągowa.

	Rozbudowa  budynku obory  pozwoli w znacznym stopniu na poprawę warunków dobrostanu zwierząt oraz ochrony środowiska.
System utrzymania bydła wolnostanowiskowy na płytkiej ściółce . 
Wewnątrz dobudowanego budynku obory umiejscowione będą dwa rzędy stanowisk legowiskowych o wymiarach 2,6 m x 1,2 m połączone korytarzem gnojowym o szerokości 3 m. Wypychanie obornika za pomocą ładowacza czołowego zamontowanego na ciągniku rolniczym na płytę obornikową o pow. 200 m^2. Pod płytą obornikową będzie usytuowany  zbiornik na gnojówkę o pojemności do 250 m^3.
Szerokość korytarza paszowego 3,30 m zapewni zadawanie pasz objętościowych oraz treściwych.                   
W starej części budynku obory zostaną umieszczone kojce dla młodzieży na głębokiej ściółce.
W kojcach będą utrzymywane jałówki oraz młodzież, dodatkowo usytuowany zostanie stół paszowy.
^.
Podłoga przy stole paszowym będzie wykonana z rusztów położonych nad wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o wymiarach 37 x 3 x 1,2 m (łączna pojemność zbiornika wewnętrznego wyniesie 133 m^3) . Ze względu na powyższy sposób utrzymania zwierząt przyjęto założenie iż ok. ¼ krów będzie utrzymywana w systemie bezściełowym. 

		Należy stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie jest zgodne z charakterem istniejącego zagospodarowania terenu, a jego lokalizacja znajduje się w strefie zabudowy inwentarsko-gospodarczej wsi  Pszczólczyn.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

	Wariant zerowy przedsięwzięcia:

	W aktualnej sytuacji gospodarstwo nie spełnia norm i wymagań jakie stawiane będą w najbliższej przyszłości gospodarstwom rolnym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej  i systemu Wzajemnej Zgodności (cross complianse). Aby te standardy osiągnąć wymagany jest dość wysoki  nakład środków inwestycyjnych. Na wykonanie tej inwestycji niezbędne środki  gospodarstwo posiada.

	Nie przewiduje się innego wariantowania projektowanej inwestycji, jako że ta lokalizacja będzie wywierać na środowisko najmniej niekorzystny wpływ.

5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii. 

	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) normatywne zapotrzebowanie wody w obiektach inwentarskich i wielkotowarowego przemysłowego chowu wynosi: 

                                       80 DJP x 0,129m^3/dn = 10,32 m^3/dzień
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi: 
 	- elektryczną  - 10kW
	- cieplną         - 0 kW
	- gazową        -  0 kW 

6. Rozwiązania chroniące środowisko      

	Zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska w czasie prowadzonych prac budowlanych oraz funkcjonowania obiektu i urządzeń do gromadzenia odchodów zwierzęcych obowiązywać będzie ochrona przed zanieczyszczeniem gruntu, wód i powietrza atmosferycznego oraz uciążliwościami powodowanymi przez hałas.

	Projektowane przedsięwzięcie spowoduje znaczne zmniejszenie ilości wprowadzonych do środowiska zanieczyszczeń do gleb, gruntu, wód i powietrza atmosferycznego w stosunku do obecnego poziomu.      

W wyniku realizacji budynku inwentarskiego oraz urządzeń infrastruktury rolniczej nastąpi znacząca poprawa higieny pracy w budynkach inwentarskich, a także poprawa stanu sanitarnego środowiska przyrodniczego. Zastosowanie odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych i kwasoodpornych oraz solidne wykonawstwo pozwalają przypuszczać, że w istotny sposów nastąpi zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed migracją zanieczyszczeń pochodzenia organicznego do gleby wód powierzchniowych i gruntowych.

	Gnojówka i gnojowica wykorzystywana będzie jako nawóz naturalny do nawożenia własnych i dzierżawionych użytków rolnych  w stosownych terminach nawożenia i we właściwych dawkach określonych w ustawie z dnia 26 lipca  2000 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) oraz zgodnie z nakreślonym harmonogramem.

	Wody opadowe spływające z dachów budynków inwentarskich będą spływały w kierunku posesji inwestora i wsiąkały w grunt.

	Zastosowanie zamkniętych urządzeń do gromadzenia odchodów pozwoli na wyeliminowanie lub istotne ograniczenie ich oddziaływania na strefę zabudowy mieszkaniowej.

Użyty na budowie sprzęt mechaniczny będzie pracować w granicach własnej działki inwestora, co pozwoli na ograniczenie oddziaływania prac budowlanych na sąsiednie tereny.

	W trakcie realizacji inwestycji powstaną odpady budowlane (gruz budowlany, złom stalowy, opakowania po impregnatach itp.), które będą składowane i magazynowane zgodnie z przepisami o odpadach oraz ochrony środowiska.

	Odpadki stałe gromadzone będą w pojemnikach w foliowych workach i wywożone przez zakład gospodarki komunalnej na wysypisko śmieci.

	Projektowany budynek oraz budowle w ramach funkcjonującego gospodarstwa rolnego nie będą uciążliwe dla najbliższego otoczenia w zakresie emisji hałasu do środowiska i nie spowodują odczuwalnego pogorszenia lokalnych warunków akustycznych zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Na podstawie analizy porównawczej z podobnymi obiektami inwentarskimi można stwierdzić, że poza granicami siedliska nie wystąpią wartości równoważnego poziomu dźwięku wyższe od 38 – 42 dB, zarówno w porze dziennej jak i nocnej.

	W związku z powyższym oddziaływanie analizowanych obiektów na tereny sąsiedniej zabudowy mieszkalnej praktycznie nie będzie występować. Poziom natężenia hałasu w odległości występowania najbliższej zabudowy mieszkalnej nie będzie odróżniany od panującego obecnie na tym terenie tła akustycznego.

	Projektowane obiekty nie będą oddziaływały ponadnormatywnie na otaczające je środowisko oraz nie będą uciążliwe dla występującej w otoczeniu zabudowy zagrodowej w zakresie warunków aerosanitarnych. Realizacja inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w projekcie budowlanym, zapewnienie właściwych warunków sanitarnych oraz właściwa eksploatacja urządzeń do gromadzenia scieków pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

	Budowa nie będzie miała wpływu na zmiany w środowisku w odniesieniu do krajobrazu i zasobów przyrody, gleb, lokalnych zasobów surowcowych, flory i fauny oraz klimatu akustycznego.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

7.1  Przewidywane ilości powstających nawozów naturalnych w gospodarstwie rolnym

	Roczną produkcję nawozów naturalnych w gospodarstwie rolnym obliczono posługując się wskaźnikami zawartymi w załączniku Nr 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie szczególnych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U . Nr 17, poz. 142).
Odchody zwierzęce stałe i płynne wykorzystywane są jako nawóz organiczny  i okresowo trzy razy w roku wywożone na własne użytki rolne. 

7.2 Rolnicze wykorzystanie gnojówki, gnojowicy i obornika.

	Rolnicze wykorzystanie odchodów zwierzęcych w dawkach dostosowanych do potrzeb roślin i możliwości regeneracyjnych gleb jest całkowicie bezpieczna dla środowiska.
Nawożone mogą być wyłącznie gleby o dobrej przepuszczalności i dobrych właściwościach sorpcyjnych, zdolne wchłonąć ścieki i opad atmosferyczny bez przesycenia wodą o odtlenieniu profilu glebowego. Ze względu na płynną postać oraz wysokie stężenie substancji organicznych i związków azotowych gnojówka i gnojowica stanowią poważne zagrożenie dla środowiska wodnego.  W rolnictwie powinny być stosowane do nawożenia po wymaganym okresie kondycjonowania.  

Roczne i sezonowe dawki nawozów naturalnych w postaci płynnej i stałej powinny być zgodne z bilansem zapotrzebowania roślin na azot i potas i nie mogą utrudniać przebiegu procesu samooczyszczania gleb. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych                         (Dz. U. Nr 4, poz. 44),  roczna dawka gnojówki i gnojowicy nie powinna przekraczać 45m^3 na ha, a obornika odpowiednio 40t na ha.

Rodzaj zwierząt | Liczba zwierząt wg stanu średniorocznego | | SYSTEM    UTRZYMANIA
| | Ściółka   płytka | | Bezściołowo
| | Obornik | Gnojówka | | Gnojowica
| | Produkcja obornika (w t/rok)przez poszczególne rodzaje zwierząt | Produkcja obornika (w t/.rok) | Produkcja gnojówki (w m^3/rok) przez poszczególne rodzaje zwierząt | Produkcja gnojówki (w m^3/rok | Liczba zwierząt wg stanu średniorocznego | Produkcja gnojowicy (w m^3/rok) przez poszczególne zwierzęta | Produkcja gnojowicy (w m^3/rok)
buhaje | | 10,5 | ----- | 5,80 | ----- | ------- | 22 | ------
krowy | 44 | 10 | 440,00 | 6,20 | 272,8 | 15 | 25 | 375
jałówki cielne | 8 | 8,5 | 68,64 | 5,40 | 43,20 | ------- | 23 | ------
jałówki pow. 1 roku | 8 | 7,5 | 60,00 | 2,80 | 22,40 | ------- | 21 | ------
jałówki od 1/2  do 1 roku | 4 | 6 | 24,00 | 1,80 | 7,2 | -------- | 18 | ------
cielęta do ½ roku | 4 | 2 | 8,00 | 0,90 | 3,6 | --------- | 15 | ------
bydło opasowe od ½  do 1roku | | 6 | | 1,90 | | --------- | 18 | ------
bydło opasowe powyżej 1roku | | 8 | | 2,90 | | -------- | 21 | -----
RAZEM | x | 600,64 | x | 349,20 | x | x | 375,00

Gospodarstwo  Waldemara Korolewskiego zamieszkałego Pszczółczyn 79 specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego, produkcji mleka wysokiej jakości oraz hodowli młodego bydła opasowego.
 Ilość użytków rolnych w gospodarstwie wynosi 71,29 ha. w tym dzierżawa 39,07 ha.
	Całość nawozów naturalnych – gnojówka  o wielkości 442,20 m^3 znajdzie zastosowanie na własne użytki rolne i dzierżawione i nie przekroczy dawki 45m ^3.
Wyprodukowany  obornik w ilości  750,64 t będzie zastosowany na własne użytki rolne o pow. 32,22 ha i nie przekroczy dawki 40,0 t/ha.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

	Dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na miejscowy zasięg i znaczna odległość od granicy państwa wyklucza się możliwość trangranicznego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 58 ustawy Prawo ochrony środowiska.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie uchwały z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

	Teren przedsięwzięcia położony jest poza granicami obszaru specjalnej ochrony Natura 2000 oraz w odległości wielokrotnie przekraczającej zasięg oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.  Inne formy ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody nie występują.
	Teren inwestycji nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  w trakcie prowadzenia robót ziemnych w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, wszelkie prace zostaną wstrzymane, przedmiot zabezpieczony do czasu przyjazdu służb konserwatorskich.

                                                                                      ………………………………………..