**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia/Zestawienie cenowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis techniczny** | **Jednostka miary** | **Liczba** | **Cena jednostkowa netto**  **w złotych** | **Stawka VAT w %** | **Cena jednostkowa brutto**  **w złotych** | **Wartość brutto**  **w złotych** | **Czy po stronie Zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**  **TAK / NIE**  **Wypełnia Wykonawca** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=[6]+VAT** | **9=[5 x 8]** | **10** |
| 1 | Szafa (metalowa z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela, rozmiary ok. 2000x1000x500 mm | Szafa wykonana z metalu odpornego na chemikalia.  Wymiary ok. 2000x1000x500  Wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy oraz odpowiednie oznakowanie (piktogramy), w tym oznaczenie substancje żrące, trucizna,  Półki – 4 szt. Z regulowaną wysokością,  W górnej części szafy zamontowany zamontowany jest kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym.  Wentylacja z wentylatorem wyciągowym oraz zestawem do instalacji – w zestawie.  Szafa musi spełnić odpowiednie normy oraz posiadać atest/certyfikat PZH | sztuka | 1 |  | 23% |  |  |  |
| 2 | Dygestorium | Dygestorium umożliwi nauczycielowi i uczniom przeprowadzania podstawowych doświadczeń z przedmiotu fizyka-chemia.  **W ramach wyposażenia pracowni zaplanowano dygestorium o następujących parametrach:**   * 1. **Dygestorium o wymiarach:**   Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)  Wymiary szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220 x 600 x 2010 mm  Wymiary z wentylacją szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220 x 750 x 2350 mm **4 sztuki**  Dygestorium wyposażone w kanał wentylacyjny i wentylator  Przeszklenia z 3 stron: przód i boki  **Wykonawca w ramach kosztów dostawy zobowiązany jest również zapewnić montaż urządzeń.**   * 1. **Dygestorium o wymiarach:**   Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220x 700x 2010 /mm/ (szerokość, głębokość, wysokość)  Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1390x 700x 2390 /mm/ (z wentylacją) -  **2 sztuki**  Dygestorium wyposażone w kanał wentylacyjny i wentylator, podświetlenie i przesuwne okiennice  Przeszklenia przód i tył.  **Wykonawca w ramach kosztów dostawy zobowiązany jest również zapewnić montaż urządzeń.** | sztuka | 6 |  | 23% |  |  |  |
| **Łączna kwota brutto** | | | | | | | | | ………………………….. |