**Znak: IPS.271.28.2018**

Załącznik nr 2

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**„Zakup i dostawa sprzętu AGD w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zreczu Chałupczańskim.”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | | | **Ilość** | **Wymagania minimalne** |
| **Płyta indukcyjna** | | | 1szt. | * Moc całkowita 7200 W * Rodzaj zasilania 220-240V * automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, * Funkcja automatycznego szybkiego grzania * Wykrywanie obecności garnka * Podświetlany panel sterujący, położony z przodu płyty, sterowanie elektroniczne * 7 stopniowy wskaźnik ciepła * Funkcja Boobster * Szkło ceramiczne, szlif ozdobny z przodu * Ilość palników-4 (Pole/palnik 1- Moc [W]: 1800/2800, Pole indukcyjne, Średnica [mm]: 180 , Pole/palnik 2 - Moc [W]: 1800/2800, Pole indukcyjne, Średnica [mm]: 180 , Pole/palnik 3- Moc [W]: 1400/2500, Pole indukcyjne, Średnica [mm]: 145 , Pole/palnik 4- Moc [W]: 2300/3600, Pole indukcyjne, Średnica [mm]: 210 * wysokość -5,5 cm * szerokość- 59 cm * głębokość- 52 cm |
| **Piekarnik elektryczny** | | | 1 szt | * minimalna klasa elektryczna –A * piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy * kolor wyświetlacza: bursztynowy * stal szlachetna z powłoką antyfingerprint * funkcje: grzanie dolne, konwencjonalne/tradycyjne pieczenie, rozmrażanie, szybkie grillowanie, grill, termoobieg, grillowanie turbo, pizza * termosonda, * możliwość pieczenia na trzech poziomach jednocześnie * blachy dołączone do piekarnia: 1 emaliowana blacha, 1 emaliowana brytfanna * łatwe do czyszczenia drzwi * wyjmowany górny element grzewczy ułatwia czyszczenie * halogenowe oświetlenie piekarnika * chowane , wysuwane pokrętła * wentylator chłodzący * zakres temperatury : 50oC-275oC * pojemność 72l * wymiary (WxSzxG): 594x594x568 (mm) * całkowity pobór mocy: 2780W * zużycie energii przy standardowym obciążeniu: 0,93kW * oświetlenie: 1, tylne, boczne, halogen * moc oświetlenia : 40 W * kolor stal szlachetna * wymiary w zabudowie : (WxSzxG) : 600x560x550 (mm) * waga netto : 27,2 kg * waga brutto: 28,2 kg * napięcie :230 V * kabel: tak * rodzaj wtyczki: schuko * całkowita długość kabla: 1,6 m * pięć poziomów pieczenia |
| **Lodówka** | 1 szt | | | * Wysokość 191 cm * Szerokość 70 cm * Głębokość 77 cm * Pojemność użytkowa chłodziarki 376l * Pojemność użytkowa zamrażalki 124 l * Roczne zużycie energii 292 kWh * Dominujący kolor – Indox * Klasa efektywności energetycznej A++ * Temperatury w komorach specjalnych ≥14oC * Czas wzrostu temperatury /utrzymania temperatury mrożenia :26h * Zdolność zamrażania : 14kg/24h * Klasa klimatyczna: SN-T Urządzenie przeznaczone do użytkowania w temperaturze otoczenia od 10 o C do 42 o C * Poziom emisji hałasu : 40dB * Wolnostojąca |
| **Zmywarka** | 1 szt | | | * pojemność 13 kompletów naczyń * zmywarka do zabudowy * klasa efektywności AA++ * zużycie energii w programie ECO 50: 262 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii powinno uwzględniać funkcje stand-by * zużycie energii w programie Eco 50: 0,92 kWh * zużycie energii off-mode/left-on mode: 0,1W/0,1W * zużycie wody w programie Eco 50: 2100 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku * zużycie wody w programie Eco 50: 7.5 l * zużycie wody w programie Auto 45-65 oC: od 5do 16l w zależności od poziomu zabrudzeń naczyń * klasa efektywności suszenia : A * poziom hałasu: 46 dB * 6 programów : garnki 70oC, auto 45-65oC, eco 50oC, szkło 40oC, godzinny 65oC, mycie wstępne, * 3 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, Higiena Plus, Suszenie Extra * program czyszczenia zmywarki, * 5 temperatur * optymalizacja zużycia wody * asystent dozowania * eco silence drive * aqua sensor , sensor załadunku * wymiennik ciepła * technika naprzemiennego mycia * elektryczna regeneracja * innowacyjny 3 –częściowy system filtrów, * materiał z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/polinoux * wskaźnik w kolorze czerwonym * wskaźnik końca programu w minutach * programowanie czasu startu : 1/24 h * wskaźnik braku soli i nabłyszczacza na panelu * antyfingerprint- powłoka chroniąca front przed odciskami palców * system koszy VarioFlex z oznaczeniem ruchomych elementów * szuflada Vario3-dodatkowy poziom załadunku * kosze w kolorze srebrnym * 3 poziomowy Rackmatic * składane półki w górnym koszu (2x) * składane półki w dolnym koszu (4x) * półki na filiżanki w górnym koszu (2x) * wymiary urządzenia (WxSzxG): 84,5x60x60 cm |
| **Kuchenka mikrofalowa** | | **1 szt** | | * Waga -13 kg * Wysokość – 27,5 cm * Głębokość- 39,2 cm * Szerokość- 49 cm * Moc-800 W * Pojemność- 23l * Kierunek otwierania drzwi- w lewo * Sterowanie mechaniczne * 6 poziomów mocy * Wyświetlacz led * Wnętrze mikrofalówki-emalia ceramiczna * Funkcja grilla, rozmrażania * Maksymalny czas gotowania: 60 min * Wolnostojąca |