Załącznik Nr 13 – Specyfikacja techniczna elementów małej architektury

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyposażenie** | **Specyfikacja techniczna** | |
| 1. | Donica betonowa okrągła ze żłobieniami | [Powiększ obraz](http://uni-arcz.pl/images/produkty/big/big_7010_01.jpg) | Średnica górna 100 cm,  Wysokość 65 cm, grubość ścianek 10 cm,  Pasek z taśmy miedzianej |
| 2. | Donica betonowa owalna ze żłobieniami | [Powiększ obraz](http://uni-arcz.pl/images/produkty/big/big_7400_01.jpg) | Średnica 120 cm x 40 cm,  Grubość ścianek 6 cm,  Pasek z taśmy miedzianej |
| 3. | Ławka drewniana na konstrukcji żeliwnej | [Powiększ obraz](http://uni-arcz.pl/images/produkty/big/big_4105_01.jpg) | Ławka stylowa żeliwna tworzona z ozdobnych odlewów żeliwnych, bez oparć bocznych, kolor drewna do uzgodnienia z Zamawiającym. Deska drewniana stabilna |
| 4. | Kosz stalowy bez daszka wolnostojący | http://www.jumat.pl/katalog/296.jpg | Wysokość 110 cm,  Średnica 34 cm,  Pojemność 35 l,  Kotwy do zabetonowania w gruncie.  Kolor: czarny |
| 5. | Kosz montowany do latarni | Odpowiednik kosza wolnostojącego lecz montowany do latarni | |
| 6. | Stojak rowerowy | [http://www.komserwis.pl/var/cache/img/221/resources/produkty/stojaki_rowerowe/Ratusz_008218/Ratusz_008218.jpg](http://www.komserwis.pl/Produkty,typ,48,produkt,459/Stojaki_rowerowe/Ratusz_008218.html) | Stojak na 5 stanowisk zamontowany poprzez zabetonowanie w gruncie rur kotwiących,  Materiał: stal i żeliwo lakierowane w kolorze czarnym,  Wymiary: wysokość 80 cm, szerokość ok. 40 cm, długość 250 cm |
| 7. | Tablica ogłoszeniowa | http://www.zano.pl/img/thumbs/tablica_informacyjna_0090.jpg | Wolnostojąca, konstrukcja stalowa, zakotwiona w gruncie, kolor czarny, powierzchnia ekspozycyjna tablicy ok. 90 x 110 cm |
| 8. | Tablica ogłoszeniowa przeszklona szkłem bezpiecznym | [http://www.komserwis.pl/var/cache/img/221/resources/produkty/gabloty/Wroclaw_009202/Wroclaw_009202.jpg](http://www.komserwis.pl/Produkty,typ,578,produkt,2188/Gabloty/Wroclaw_009202.html) | Wolnostojąca, konstrukcja ze stali lakierowanej ( kolor czarny ) zabetonowana w gruncie, zamykana na klucz, powierzchnia ekspozycyjna o wymiarach ok. 80 x 140 cm z płyty OSB z możliwością używania szpilek lub pinezek, ekspozycja jednostronna,  Wymiary:  -wysokość 250 cm  -szerokość ok. 50 cm  - długość 120 cm |
| 9. | Kwietnik wiszący na lampy | http://www.terra-pl.eu/grafika/550.jpg |  |
| 10. | Konstrukcja kwietnikowa - wieża | http://www.terra-pl.eu/grafika/h2400_tlo.jpg | Wysokość 2m  Średnica podstawy 120 cm |
| 11. | Drzewka i krzewy ozdobne do posadzenia w donicach + ziemia  Pelargonie do obsadzenia kwietników na latarniach i wieży kwiatowej + ziemia | Mini drzewka , krzewy zimozielone przystosowane do zimowania / odporne na mróz – do uzgodnienia z Zamawiającym | |