# **Załącznik Nr 14.1 do SIWZ**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY

Minimalne warunki techniczne

1. Stoliki świetlicowe ( 30 szt. )

|  |
| --- |
| Blat z płyty laminowanej o grubości 18 mm z obrzeżem PCV o gr. 2 mmWymiary: ( dł. x szer. x wys. ) 750 x 750 x 760 mmStelaż z rury stalowej, usytuowany na 4 nogach  |

1. Stoliki świetlicowe składane ( 25 szt.)

|  |  |
| --- | --- |
| Wymiary gabarytowe | 750 x 750 x 760 mm |
| Wykonanie  | Stelaż z rury stalowej, malowany farbą proszkową, blat z płyty laminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem PCV o grubości 2 mm, nogi składane |

2. Krzesła świetlicowe 110 szt.

|  |
| --- |
| Stelaż wykonany z rury stalowej fi 20 x 1,5 mm giętej i spawanej,malowany farbą proszkową, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki 8 – 9 mm, malowane lakierem akrylowymWymiary 430 x 480 x 870 mm |

3. Stół roboczy z półką 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Materiał  | Stół wykonany ze stali nierdzewnej  |
| Wymiary  | Szerokość –120 cmGłębokość – 60 cmWysokość – 85 cm |

4. Meble kuchenne ( zabudowa wg załącznika – 14.1 )

|  |  |
| --- | --- |
| Typ frontu | Płyta meblowa gładka |
| Kolor płyty meblowej i frontów  | Do wyboru z przedstawionego wzornika / katalogu |
| Materiał  | Płyta meblowa wiórowa laminowana obustronnie o grubości 18 mm, |
| Blat kuchenny  | Laminowany o grubości 28 mm z otworami na zlewozmywak , kolor do wyboru przez zamawiającego z przedstawionego wzornika/ katalogu |
| Budowa szafkiZestaw zabudowy kuchennej | Zawiasy puszkowe 35 mm z prowadnikiem euro, po dwa do każdego frontu,System samodomykania szufladCzęściowy wysuw szufladŚciana tylna wykonana z płyty pilśniowejKorpusy wykonane z płyty wiórowej 18 mm dwustronnie laminowanejPrzednie widoczne krawędzie korpusu oraz półek oklejone obrzeżem PVC w kolorze płytyDo kuchni: - Szafki stojące posadowione na nogach metalowych, wysokość szafki 85 cm.- Szafki wiszące o wysokości co najmniej 90 cm, głębokości 30 cmPomiędzy blatem a ścianą należy zamontować listwę przyblatową z silikonowymi uszczelkami zapobiegająca wlewaniu się rozlanych płynów za szafkiDo pomieszczenia magazynowego przy kuchni:- Szafy wnękowe na zastawę stołową wys. 2,0 m, głębokość 45 cm, półki na stałe, podpórki pod półki.Przed realizacją należy dokonać stosownych pomiarów.Zabudowa wg załącznika 14.2 :– pomieszczenie kuchenne – meble z blatem oraz - szafy wnękowe wys. 2 m z półkami na zastawę stołową w pomieszczeniu magazynowym ( 06) przy kuchni |
| Uchwyty frontów | Metalowe dobrane odpowiednio do wielkości frontów w kolorystyce wybranej przez zamawiającego z przedstawionego katalogu/ wzornika |
| Zlewozmywak | Należy przyjąć zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza ( zmiana poz. 50 przedmiarów robót” wewnętrzne instalacje wod. – kan.” ze zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem na zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza) |

5. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, posadowiona na cokoliku, zamykana na klucz, 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Wymiary  | Część ubraniowa szer. 1,2 m x 2,0 m wys x 0,50 m głęb. |
| Materiał  | Płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm, obrzeża wykończone listwą PCV, gładka |
| Kolor  | Do wyboru z przedstawionego wzornika |

**6. Kuchnia gazowa** 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Kolor  | Biały  |
| Płyta  | Biała, 4 palniki gazowe: 2 średnie, 1 duży, 1 mały, ruszt ( 1 lub 2 ) żeliwny |
| Rodzaj piekarnika  | Elektryczny  |
| Front  | Tradycyjny  |
| Wysokość ( cm ) | 85 |
| Szerokość ( cm ) | Wolnostojąca: 60 cm |
| Głębokość ( cm ) | 55 |
| Programowanie  | Programator elektroniczny |
| Sterowanie  | Elektroniczne  |
| Zapalarka gazu  | W pokrętle |
| Ilość funkcji piekarnika | 6 |
| Uwagi  | W wyposażeniu: butla gazowa wraz z reduktorem, wężem i dyszami dostosowanymi do gazu z butli  |

**7. Lodówka 1 szt.**

|  |
| --- |
| Lodówka bez zamrażarki o szerokości 60 cm, wysokości 180 cm, Kolor białyKlasa energetyczna A+Automatyczne rozmrażaniePowłoka antybakteryjna |

**8. Zamrażarka – 1 szt.**

|  |
| --- |
| Zamrażarka szufladowaKolor białyPojemność całkowita 260 lKlasa energetyczna A+ |

**9. Okap kuchenny** 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Okap podszafkowy naścienny | Tryb pracy – wyciąg / pochłaniaczFiltr węglowy, odtłuszczającyWydajność: min.260 m3 / hIlość silników: 1Liczba stopni regulacji prędkości: 3Ilość punktów świetlnych: 2Wymiary : szer. 60 cm x gł. 48 – 50 cm  |

10. Kuchenka mikrofalowa 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Sterowanie  | Elektroniczne  |
| Pojemność  | 20 l |
| Moc  | 800 W |
| Grill | Tak |

11. Czajnik elektryczny 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Moc grzałki | 2000 W |
| Typ grzałki | Płaska  |
| Pojemność  | 1,7 l |
| Wskaźnik poziomu wody | Tak |
| Filtr  | Nylonowy filtr antyosadowy, wyjmowany |
| Automatyczne wyłączanie  | Tak  |
| Lampka kontrolna pracy | Tak  |
| Podstawa antypoślizgowa | Tak  |

12. Mikser / Robot kuchenny 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Moc silnika | 400 W |
| Pojemność misy roboczej | 3 l |
| Regulacja obrotów | Mechaniczna – płynna |
| Ilość biegów  | 5 |
| Przycisk zwalniający trzepaki | Tak |
| Ruch wahadłowy podczas pracy na stojaku | Tak |
| Możliwość pracy na stojaku i z nasadką miksującą | Tak |
| Wyposażenie  | Trzepaki, mieszadła, stojak z misą, kubek miksujący, nasadka miksująca, tarcza przecierająca |

13. Zaparzacz / warnik do wody ze stali nierdzewnej satynowanej 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Pojemność  | 30 l |
| Termostat bezpieczeństwa | Tak  |
| Wskaźnik poziomu wody w zbiorniku | Tak  |
| Bezkroplowy kranik | Tak  |

14. Patelnia elektryczna z wanną żeliwną 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Wymiary gabarytowe(gł x szer x wys ) | 880 x 650 x 880 mm |
| Powierzchnia robocza płyty | 0,25 m2 |
| Pojemność wanny | ok. 25 l |

**15. Garnki ze stali nierdzewnej 1 kpl.**

|  |
| --- |
| W skład kompletu wchodzą garnki ze stali nierdzewnej z pokrywkami o następujących pojemnościach: 5l, 10l, 15l, 20l, 30 l |

16. Wieża audio 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Odtwarzacz płyt | Co najmniej 2 – płytowy, DVD |
| Standardy odtwarzania dźwięku | CD-RW, CD-R, CD-Audio, MP3, WMA |
| Magnetofon  | nie |
| Radio  | Cyfrowe |
| Moc muzyczna  | powyżej 250 W |
| Regulacja tonów wysokich / niskich | tak |
| Korektor dźwięku | tak |
| Podbicie basu | tak |
| System dźwięku przestrzennego | tak |

17. Komputer laptop 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdzielczość LCD | 1600 x 900 pikseli |
| Pamięć RAM | min 4 GB |
| Pojemność dysku | min 320 GB |
| Przekątna wyświetlacza LCD | 17” |
| Rodzaj pamięci RAM | DDR3 |
| Typ procesora | Dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych |
| Wielkość pamięci karty grafiki | min 512 MB |
| Częstotliwość procesora | min 2.0 GHz |
| Czytnik kart pamięci | Secure digital, mini Secure Digital, MultiMedia Card, MemoryStick, MemoryStick Duo, MemoryStick Pro, MemoryStick Pro Duo, xD Picture |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana stereo |
| Karta grafiki | Zgodna z Direct X 9.0 |
| Czas pracy baterii | 3 godziny |
| Ilość banków pamięci | Dwa gniazda soDiMM |
| Gwarancja  | Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |
| Komunikacja  | LAN 1Gb/os, WiFi |
| Interfejsy  | Min 3 x USB |
| System operacyjny  | Zainstalowany system operacyjny np. Microsoft Windows 7, 64 bit z nośnikiem i sterownikami lub system równoważny |
| Pakiet biurowy | Oprogramowanie biurowe umożliwiające przeglądanie i edycję plików tekstowych np. MS Office 2010 lub równoważny |
| Mysz  | Optyczna na USB 2.0 |
| Oprogramowanie antywirusowe | Tak |
| Inne  | Torba do laptopa, zasilacz |

18. Telewizor LCD 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Ekran  | 40” LED |
| Rozdzielczość  | Full HD, 1920 x 1080 |
| Podświetlenie matrycy | Standardowe |
| System dźwięku przestrzennego | SRS TruSurround  |
| Moc głośników | 2 x 10 W |
| Menu w języku polskim  | Tak  |
| Możliwość powieszenia na ścianie  | Tak  |
| Złącze USB | Tak  |
| Liczba cyfrowych wejść HDMI | 3 |
| Liczba złączy EURO | 2 |
| Wejście PC | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny  |

19. Odtwarzacz DVD 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj odtwarzanych płyt | BD-Video, DVD-Video, DVD-Audio, DVD- VR, DVD-R, DVD-RW, VCD, CD-R, CD-RW, MP3, JPEG, DVD-ROM, Audio CD |
| Dekodery dźwięku | Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS |
| Inne  | Cyfrowa redukcja szumu, potrójna głowica lasera, złącze HDMI, wyjście audio 7.1 kanałowe,wyjście video |

20. Komputer stacjonarny 4 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Typ obudowy  | OBUDOWA typu MINI TOWER wyposażona w zasilacz o mocy min. 400 W z funkcja PFC; funkcje bez narzędziowej wymiany dysków, napędów optycznych i kart rozszerzeń ( PCI ); minimalna liczba wnęk: 2 w tym 1 x 5.25” zewnętrzna ( przeznaczona na napęd optyczny), 1 x 3.5” zewnętrzna ( przeznaczona na czytnik kart pamięci ). |
| Procesor  | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, dwurdzeniowy, o minimalnej rzeczywistej częstotliwości taktowania procesora 2400 MHz i minimalnej częstotliwości magistrali 200 MHz lub procesor równoważnej wydajności wg wyników testów przeprowadzonych przez wykonawcę  |
| Pamięć RAM | 4 GB z możliwością rozszerzenia |
| Płyta główna | Płyta główna oparta o chipset rekomendowany przez producenta procesora, kompatybilna z resztą zestawu. |
| Karta graficzna | PCI-Express, zgodna z DirectX 9.0 |
| Dysk twardy | Minimalna pojemność: 320 GB, 7200 rpm, podzielony na dwie partycje, po 50% obszaru dysku każda. |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW wewnętrzny wraz z oprogramowaniem do obsługi nagrywania, system ochrony zapisu. |
| Czytnik kart pamięci | Wewnętrzny czytnik kart pamięci zgodny z zainstalowanym systemem operacyjnym, obsługujący co najmniej następujące formaty SD, MMC. |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana, posiadająca co najmniej wejście liniowe, wejście mikrofonowe oraz wyjście głośnikowo – słuchawkowe |
| Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000 MB/s |
| Klawiatura  | Przewodowa – PS/2 |
| Mysz  | Przewodowa, optyczna, 3- przyciskowa – PS/2 |
| Porty  | Z tyłu: minimum 4 porty USB 2.0, 2 porty PS/2, 1 złacze RJ – 45, 1 port VGA, wejście/wyjście audio.Z przodu: min 1 port USB 2.0, porty audio. |
| System operacyjny  | Zainstalowany system operacyjny np. Microsoft Windows 7, 64 bit z nośnikiem i sterownikami lub system równoważny |
| Oprogramowanie antywirusowe | Pakiet antywirusowy z licencją na min. 24 miesiące ( z możliwością przedłużenia) |
| Oprogramowanie  | Oprogramowanie biurowe umożliwiające przeglądanie i edycję plików tekstowych np. MS Office 2010 lub równoważne |
| Monitor  | LCD, przekątna ekranu 19”, minimalna rozdzielczość 1366 x 768 maksymalny czas reakcji matrycy 8 ms, minimalny kontrast: 10 000:1, kąt widzenia poziomy/pionowy 160 / 160 stopni (wyposażony we wbudowane głośniki ) |
| Listwa zasilająca | Antyprzepięciowa listwa zasilająca, wyposażona w 6 gniazd z uziemieniem, kabel przyłączeniowy o długości min 3 m, posiadająca włącznik i kontrolkę, wejście / wyjście AC. |
| Inne  | Okablowanie pozwalające na sprawne funkcjonowanie całego zestawu. |
| Gwarancja  | Na całość zestawu minimum 2 lata świadczone w siedzibie użytkownika – do końca następnego dnia roboczego |

windows

**21. Projektor multimedialny** **LCD** – 1 szt.

|  |
| --- |
| Zoom optycznyŻywotność lampy 6000 hOdległość projekcji: 07, - 14,5 mWielkość obrazu 25- 300 caliPilot i torba w zestawie |

**22. Urządzenie wielofunkcyjne** ( drukarka, skaner, kopiarka, faks)– 1 szt.

|  |
| --- |
| Technologia druku atramentowaSzybkość druku w czerni 13 str. / minSzybkość druku w kolorze 9 str./min.Druk dwustronnyPanel sterowaniaWydajność min 1250 str./mies. |

23. Gra stołowa piłkarzyki 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Materiał  | Płyta MDF |
| Wymiary  | 145 cm x 130 cm ( szerokość z prętami ) |
| Pole gry  | 115 x 70 cm |
| Liczba graczy | Max 4 |
| Uwagi  | W wyposażeniu 10 piłeczek |

24. Stół pingpongowy 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Płyta wiórowa laminowana 19 mm | Tak  |
| Listwa wzmacniająca 35 mm  | Tak  |
| Nogi stalowe podwójne | Tak  |
| Podwójne kółka  | Tak  |

25. Rower treningowy magnetyczny z ergonometrem 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Konstrukcja cichego oporu magnetycznego | Tak  |
| Wzmocniony układ korbowy | Tak  |
| Regulacja siedzenia w pionie i w poziomie | Tak |
| Obrotowe nóżki  | Tak  |
| Sensory pomiaru pulsu w kierownicy | Tak  |
| Komputer z ekranem dotykowym z funkcjami: | SPEED, TIME, DISTANCE, CALORIE, PULSE,  |
| Ilość rodzajów treningu | 19 |
| Ilość stopni oporu | 16 |

26. Bieżnia 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Programy komputera | Prędkość, dystans, czas treningu, spalone kalorie, puls |
| Prędkość  | do 13 km/h |
| Bieżnia antypoślizgowa gumowa | Tak  |
| Czujnik pomiaru tętna | Tak  |
| Dynamiczna ochrona napięcia przed przeciążeniem | Tak  |
| Maksymalna waga użytkownika | 100 kg |

27. Stepper 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Max obciążenie | 80 kg |
| Komputer treningowy: pomiar czasu, zużytej energii i ilości ćwiczeń | tak |
| Odporne na ślizganie powierzchnie do stąpania | tak |
| Dodatkowe linki i uchwyty do ćwiczenia ramion | tak |

28. Ławka uniwersalna do ćwiczeń ze sztangą 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Wyciskanie na ławeczce leżąc | Tak  |
| Regulacja kąta pochylenia oparcia | 0 do +45 % |
| Prostowanie nóg | Tak |
| Uginanie kolan  | Tak  |
| Max obciążenie  | Stojak na sztangę 100 kg, zestaw na nogi 30 kg |
| Max masa ćwiczącego  | 150 kg łącznie z obciążeniem |
| Gryf prosty  | 180 cm |
| Obciążenie | Co najmniej 60 kg |

29. Wioślarz 1 szt.

|  |  |
| --- | --- |
| Regulator oporu hydraulicznego | Tak  |
| Wygodne siedzisko | Tak  |
| Wykonanie  | Profile stalowe |
| Klawiatura komputera odporna na wilgoć | Tak  |
| Regulacja kąta nachylenia wioseł | Tak  |
| Komputerek zliczający | Czas ćwiczeń, ilość ruchów wiosłami, tempo, spalone kalorie |
| Wzmocniona konstrukcja tłokowego hydraulicznego mechanizmu oporu | Tak  |
| Max waga ćwiczącego | 130 kg |

**30. Akordeon 2 szt., w tym:**

|  |  |
| --- | --- |
| I. Liczba basów: 120Kolor: czarnyChóry: 4Musette ( tremolo )Futerał Liczba sztuk: 1 | ( np. typu HOHNER VERDI V lub inny o równoważnych parametrach) |
| II. Liczba basów: 120Kolor: czarnyKlawisze : 41Registry: 3Futerał Liczba sztuk: 1 | ( np. typu HOHNER Bravo III lub inny o równoważnych parametrach) |

**31. Trąbka 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| Tonacja BLakierowany w kolorze złotymRoztrąb 123 mmWlot 11,65 mmfuterał | (np. typu Yamaha YTR 4335 lub inna o równoważnych parametrach ) |

**32. Keyboard 1 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| Kolor czarnyKlawiszy 61Klawiatura organowa, dynamicznaWyświetlacz dotykowy LCDPolifonia 64Liczba brzmień – co najmniej 290Chorus 44 Ilość nagrywanych kanałów 16 Tempo 5 – 280Pamięć co najmniej 800 kBInstrukcja w języku polskim | ( np. Yamaha PSR S550 lub inny równoważnych parametrach ) |

33. Biurko komputerowe ze ścianami bocznymi 5 szt.,

|  |  |
| --- | --- |
| Rozmiar  | Wysokość – 87 cmSzerokość – 106 cmGłębokość – 55 cm |
| Materiał  | Płyta wiórowa laminowanaObrzeża wykończone listwą PCVBlat laminowany  |
| Uwagi | Wysuwana półka na klawiaturęOtwory przelotowe do kabli komputerowychNadstawka stojąca na blacie biurka - pod monitor – 4 szt.Z prawej strony szafka zamykana pełnymi drzwiczkami z jedną półką w środku ( szer. 30 cm) z tylną ścianą, nad tą szafką szuflada pełna;Z lewej strony szafka otwarta na komputer ( szer. 30 cm ) nad tą półką szuflada otwarta  |

34. Fotele obrotowe 5 szt.

|  |
| --- |
| Odchylane oparcie Blokada oparcia w wybranej pozycjiRegulowana wysokość oparciaPłynnie regulowana wysokość siedziskaAmortyzacja siedziskaSiedzisko i oparcie wykonane z materiału – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |

**35. Karnisze 12 szt.**

|  |
| --- |
| Karnisze drewniane dwubiegowe z kompletem zamocowań, kółek, żabek.Rozmiar dopasowany do szerokości okien |

**36. Wieszaki do szatni mocowane do ściany – 1 kpl.;**

|  |
| --- |
| Wieszaki do szatni: haki ok. 100 szt. w płycie meblowej zamontowanej do ściany |

**37.** **Lustra łazienkowe** 4 szt.

|  |
| --- |
| Do zawieszenia na ścianie, bez oprawy, prostokątne, bez podświetlenia, bez półki |

**38. Pojemniki na papier toaletowy – 4 szt.**

|  |
| --- |
| Z tworzywa sztucznego, zamocowane do ściany |

**39. Kosze łazienkowe na odpady** – 6 szt.

|  |
| --- |
| Kosze z tworzywa sztucznego z uchylną pokrywą, pojemność - 15 l – **4 szt.**  |
| Kosze z tworzywa sztucznego z uchylną pokrywą, pojemność - 25 l - **2szt.** |

**40. kosze na odpady kuchenne – 4 szt.**

|  |
| --- |
| Kosze z tworzywa sztucznego z uchylną pokrywą, pojemność - 50 l – **2szt.**  |
| Kosze z tworzywa sztucznego z uchylną pokrywą, pojemność - 25 l - **2szt.** |

**41. Ławka**

|  |
| --- |
| Ławka drewniana na konstrukcji żeliwnej – stylowa, konstrukcja tworzona z ozdobnych odlewów żeliwnych, bez oparć bocznych. Deska drewniana stabilna. |

**42. Kosz na odpady zewnętrzny do zabetonowania w gruncie – 2 szt.**

|  |
| --- |
| Pojemność 35 l,Kotwy do zabetonowania w gruncie.Kolor: czarny |