Dubiecko, 11.07.2018 r.

PW.271.ZO.8.2018

**Zamawiający:**

**Gmina Dubiecko**

ul. Przemyska 10

37-750 Dubiecko

**Zapytanie ofertowe**

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

**Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1069, 1063 w km 0+000 – 0+200**

**w miejscowości Śliwnica**

1. **Przedmiot zamówienia**
	1. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe – przebudowa drogi.

Roboty obejmują: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (z tłucznia kamiennego) w śladzie istniejącej utwardzonej nawierzchni, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z użyciem emulsji asfaltowej i grysów kamiennych, usypanie poboczy ziemnych, wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy.

* 1. Przewidywany zakres robót:
		1. roboty pomiarowe,
		2. wykonanie koryta o szer. zmiennej i głębokości 10cm pomiędzy istniejącym utwardzeniem – ślad przejazdu pojazdów mechanicznych:
* od km 0+000 do km 0+024, głębokość 10 cm, szer. 0,50 m – 12,00 m2
* od km 0+084 do km 0+149, głębokość 10 cm, szer. 0,60 m – 39,00 m2
* od km 0+160 do km 0+200, głębokość 10 cm, szer. 0,80 m – 32,00 m2
	+ 1. podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm w km:
* od km 0+000 do km 0+024, głębokość 10 cm, szer. 0,50 m – 12,00 m2
* od km 0+084 do km 0+149, głębokość 10 cm, szer. 0,60 m – 39,00 m2
* od km 0+160 do km 0+200, głębokość 10 cm, szer. 0,80 m – 32,00 m2
	+ 1. wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych w śladzie istniejącej utwardzonej nawierzchni, podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5/63, warstwa po zagęszczeniu 15 cm, szerokość:
* km 0+000 do km 0+150 szer. podbudowy 2,70 m – 405,00 m2
* km 0+150 do km 0+200 szer. podbudowy 2,20 m – 110,00 m2
	+ 1. wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem frakcji 8/12 mm w ilości 10 dm3/m2, 5/8 mm w ilości 8 dm3/m2 szerokość zmienna:
* km 0+000 do km 0+150 szer. podbudowy 2,70 m – 405,00 m2
* km 0+150 do km 0+200 szer. podbudowy 2,20 m – 110,00 m2
	+ 1. usypanie poboczy ziemnych po obu stronach, wraz z plantowaniem i zagęszczeniem poboczy na szer. 0,20 m na całej długości.
	1. Do innych robót koniecznych do wykonania zalicza się:
		1. oznakowanie miejsca prowadzonych robót,
		2. wykonanie prac zgodnie z przedmiotem zamówienia (Wykonawca wliczy w cenę oferty ewentualne oczyszczenie nawierzchni i ewentualną ścinkę poboczy na odcinku objętym remontem z wywozem urobku z terenu robót oraz ewentualne koszty utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami),
		3. załadunek mechaniczny kruszywa na samochody samowyładowcze i przejazd do miejsca wbudowania,
		4. mechaniczne skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową; mechaniczne rozsypanie kruszywa,
		5. demontaż oznakowania.
	2. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany na warunkach i zgodnie z niniejszym Zapytaniem, przedmiarem robót, postanowieniami zawartymi we wzorze umowy oraz z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż.
1. **Gwarancja i rękojmia**
	1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały na okres **36 miesięcy** od dnia dokonania odbioru końcowego.
	2. Rękojmia za wykonany przedmiot zamówienia – 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego.
2. **Termin wykonania zamówienia:** 45 dni od dnia podpisania umowy.
3. **Wynagrodzenie Wykonawcy**
	1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem **ryczałtowym** za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z niniejszego Zapytania, przedmiaru robót oraz wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej we własnym zakresie.

Ceną oferty jest kwota wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania).

* 1. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmować ma wszystkie koszty i opłaty jakie powstaną w celu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w tym w szczególności: koszty organizacji i likwidacji terenu budowy, koszty unieszkodliwienia lub odzysku odpadów pochodzących z realizacji robót, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu budowy, koszty organizacji, zagospodarowania i likwidacji zaplecza budowy.
	2. Podstawą rozliczania wykonania robót i wystawiania faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez upoważnione osoby.
	3. Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
1. **Cena**

Cenę oferty należy podać w złotych (cyfrowo i słownie) z dwoma miejscami po przecinku w formularzu ofertowym Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Zapytania) w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

1. **Kryteria oceny ofert**
	1. **Cena** – waga kryterium 100 %.

Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny brutto oferty za realizację całego zamówienia podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 100,00 pkt.

Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena [C] =** | **najniższa oferowana cena brutto** | **x 100** |
| **cena badanej oferty brutto** |

1. **Oferta powinna zawierać:**
	1. wypełniony formularz ofertowy.
2. Oznaczenie oferty:

**„Przebudowa drogi gminnej Śliwnica w km 0+000 – 0+200”**

1. **Miejsce i termin złożenia ofert**
	1. Oferty należy złożyć do dnia:

**23.07.2018 r. do godz. 1000**

w Urzędzie Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, Sekretariat (pok. nr 102) lub wysłać na adres mailowy: zamowienia@dubiecko.pl

* 1. Otwarcie ofert oraz odczytanie treści ofert złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko

w dniu **23.07.2018 r. o godz. 1015** w pok. nr 202.

1. Oferty złożone po terminie wyznaczonym jako termin składania ofert nie będą rozpatrywane.
2. Wykonawca może wprowadzać zmiany do treści złożonej oferty lub ja wycofać przed upływem terminu wyznaczonego jako termin składania ofert.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej za względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: [www.dubiecko.biuletyn.net](http://www.dubiecko.biuletyn.net)
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty oraz prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
6. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Mateusz Babiś – pok. nr 6, tel. 16 676 64 82, e-mail: m.babis@dubiecko.pl

Konrad Sura – pok. nr 205, tel. 16 676 64 81, e-mail: zamowienia@dubiecko.pl

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
3. Przedmiar robót.