**Gmina Kamień**

**36-053 Kamień 287**

**Przedmiar Robót**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa,****Podstawy nakładów** | **J.m.** | **Krot.** | **Ilość** | **Wartość jednostkowa** | **Wartość netto** |
| 1. **Roboty przygotowawcze**
 |
| 1.1KNNR 1/111/1Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km |  | 0,77 |  |  |
|  | Razem |
| Ogółem Roboty przygotowawcze |  |
| 1. **Podbudowy**
 |
| 2.1KNNRS 6/103/3(2)Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechaniczne, warstwa dolna, walec statyczny (3 x 770)  | m2 |  | 2310 |  |  |
| 2.2.KNNRS 6/113/1Podbudowy z kruszyw naturalnych – piasek na części drogi 1/3-10 cm | m2 |  | 770 |  |  |
| 2.3KNNR 6/113/6Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm (3x620) | m2 |  | 1860 |  |  |
| 2.4 KNNR 6/113/4Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10 cm (3x150) | m2 |  | 450 |  |  |
| 2.5 KNKRB 6/1301/7Plantowanie poboczy ręcznie (770x2x0,5) | m2 |  | 770 |  |  |
| **Podsumowanie elementu** | Razem |
| Ogółem przebudowy |  |
| Podsumowanie kosztorysu | Razem |
| Razem |  |
| Wartość kosztorysu netto |  |
| VAT … % |  |
| Wartość kosztorysu brutto |  |