Osiek Jasielski, dnia 29.10.2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadce Osieckiej

Zawadka Osiecka, 38-223 Osiek Jasielski

(Zamawiający)

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw.

1. Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadce Osieckiej.

2. Nazwa zadania: **„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zawadka Osiecka celem zwiększenia potencjału technicznego”.**

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 **Zakres zamówienia:**

3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia osobistego ochronnego strażaka w następującym zakresie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Nazwa asortymentu** | **Podstawowe parametry techniczne** | **Ilość**  **[szt.]** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Wyposażenie osobiste ochronne strażaka** | | | |
| 1. | Ubranie specjalne  min. dwuczęściowe (kurtka i spodnie). | Ubranie posiada ergonomiczny , nie krępujący ruchów krój. Zarówno w kurtce , jak i w spodniach zastosowano kilka rozwiązań technicznych , dzięki którym wyeliminowano szereg ograniczeń ruchowych. W spodniach zastosowano przeciwprzecięciowy , wodoopdporny wkład kevlarowo-silikonowy chroniący kolana. Waga ubrania w rozmiarze maksymalnym t.j. 200/144/132 nie przekracza 3,8kg  Budowa układu warstwowego  - tkanina zewnętrzna - 60% nomex  - antystatyk / 40% viscoseFR  - membrana - 50% PE / 50% PUFR  - bariera termiczna - 100% nomex  - podszewka -50 % nomex / 50% viscoseFR  Świadectwa, normy  Ubranie posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP | 5 |
| 2. | Buty specjalne strażackie skórzane | Obuwie Protektor WZ428 spełniają podstawowe wymogi stawiane butom dedykowanym dla straży pożarnej, co potwierdza Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.  Buty do działań ratowniczych...  Model WZ428 to buty wysokości cholewki C (ponad kostkę) o zwartej konstrukcji oraz niskiej masie. Taka budowa zapewnia większy komfort użytkowania w operacjach ratowniczych w stosunku do typowego obuwia typu D, a jednocześnie jest doskonałym uzupełnieniem do klasycznych pożarniczych butów gumowych w służbie strażaka.  Protektor WZ428 charakteryzują się parametrami F2A oraz HI3, które determinują zastosowanie obuwa w pożarnictwie.  Zastosowana skóra bydlęca jest żaro- i wodo- odporna. Odpowiednie warunki dla komfortu stopy zapewnia membrana Sympatex lub Tepor - w zależności od wybranej opcji.  Parametry  FO, E, A, HRO, SRA, WRU, F2A, HI3 | 6 |
| 3. | Ubranie koszarowe  minimum trzyczęściowe (bluza, spodnie, czapka koszarowa) | Ubranie 4-cz kamizelka z rękawem POLIAMID  Wersja ubrania koszarowego przeznaczonego dla jednostek OSP.  Emblematy STRAŻ przyszyte na stałe.  Krój spodni -proste nie zwężane.  Kamizelka posiada tylko dolne kieszenie.  Cechy charakterystyczne  Tkanina „Poliamid” (poliester 40% bawełna 60 % gramatura 245 gr/m2) charakteryzuje się połyskiem od strony zewnętrznej ponieważ włókna poliestru wplecione są na zewnątrz a bawełniane od wewnątrz, jest tkaniną mocną i wytrzymałą na wycieranie.  Brak właściwości trudnopalnych.  Wykończenie wodo i olejoodporne. | 10 |
| 4. | Kombinezon ochronny na owady  min. trójwarstwowy | Kombinezon do usuwania gniazd szerszeni.  Bez rękawic.  Materiał: dwie warstwy tkaniny i pianka o grubości 5 mm  Ochrona głowy: kaptur przypinany suwakiem  Nogawki i rękawy zakończone ściągaczami z paskami na rzep.  Kaptur wykonany w sposób umożliwiający pracę w hełmie.  Suwaki są dodatkowo chronione taśmami na rzep.  Waga: 2,6 kg | 1 |

3.2 **Warunki płatności:** przelew w terminie 14 dni od doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po realizacji przedmiotu umowy.

3.3 Pozostałe wymagania dot. realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy (**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).**

**4. Termin realizacji zamówienia:** do 10 dni od daty podpisania umowy.

5. **Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.** Do porównania ofert Zamawiający przyjmie wartość brutto określoną przez Wykonawców w Formularzu oferty.

6. Inne istotne warunki zamówienia:

6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyny.

6.2 Wybór oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

7. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku **„OFERTA” (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)**.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe – Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zawadka Osiecka celem zwiększenia potencjału technicznego”.

8. Ofertę złożyć można (gościnnie):

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim,

- pocztą na adres: Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, 38-223 Osiek Jasielski 112,

- pocztą elektroniczną na adres: gmina@osiekjasielski.pl lub faksem pod nr: 13 44 200 05.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:

Miejsce złożenia oferty określono w pkt 8.

Termin: ofertę złożyć należy **do dnia 31.10.2019 r. do godz 12.00.**

.……………...

(podpis Prezesa OSP)